공동주택 내력벽식 구조의 층간소음 저감방안에 관한 연구

학번 : 51013113

성명 : 송  혁  중

연구의 배경

아파트는 유럽의 산업혁명 시기에 노동자를 위한 공동주택 밀집지역이 형성되면서 생긴 것으로 차츰차츰 중산계층의 도시주택단지로 발전하였다고 한다. 당시에 지어진 아파트는 웬만한 가정용 가구들이 갖추어져 있는 임대용 아파트로서 소유개념이 아닌 거주의 개념으로 만들어 진 것이었으므로 이삿짐이 별로 없었던 노동자들에게 인기가 많았다고 한다.

우리나라에 아파트가 처음 들어선 것은 1930년대 일본인이 지은 것으로 서울 충정로의 유림아파트가 최초라고 하며, 그 후로 1950년에 종암동, 주교동, 충정로 등에 4, 5층 규모의 아파트가 지어지기 시작했다고 한다.

그 후로 60년대에는 도화동의 마포아파트가 건축되어 최초의 단지개념인 아파트가 세워졌으며 70년대에는 그 유명한 부실아파트의 대면사인 와우아파트와 최초의 고층아파트 단지라 할 수 있는 여의도의 시범아파트가 들어서기 시작했다.  80년대 들어서는 아파트 붐이 일어나기 시작했으며 90년대 후반에는 아파트가 100평형이 넘는 대형화 고급화 추세로 이어졌다.

다세대 주택과 아파트가 도입되기 시작하면서 위층과 아래층간의 층간소음이 소음공해로 인식되고 있다.  층간소음은 화장실 물소리, 바닥충격음소리, 피아노 소리, 오디오 소리, 대화소리, TV 소리 등을 총칭하여 부르는 것으로, 층간소음 중 바닥충격음은 경량충격음(58㏈ 이하)과 중량충격음(50㏈ 이하)으로 분류된다. 과거 단독주택 위주의 생활에서, 오늘날 아파트 등의 공동주택이 일반화되면서 문제가 대두되기 시작했다.

다수의 세대가 한 겹의 벽과 바닥을 사이에 두고 생활하는 공동주택의 특성 상, 층간소음으로 인한 다툼이 일어날 수 있다.

특히 층간소음 중에서도 콘크리트면에 직접 충격이 가해짐으로 발생하는 바닥충격음은 인접세대에 쉽게 전달되는 특성을 가지고 있다.  이러한 소음은 주로 위층 아래층에서 아이들이 뛰는 소리와 물건을 끌어 옮기거나 떨어지는 등의 소리이다.  층간소음은 다른 소음공해와 마찬가지로 정신적, 육체적 건강에 좋지 못한 영향을 끼치며, 이로 인해 이웃 주민 간에 많은 문제와 민원 제기등 사회적인 문제로까지 대두되기도 한다.

따라서 본 연구는 공동주택의 구조내력벽으로 전달되는 충격음 연구하여 구조적으로 문제되지 않는 범위 안에서 층간소음을 저감할 수 있는 방향을 제시함을 목적으로 한다.

연구의 방법

본 연구는 공동주택에서 발생되는 층간소음에 대해 시험연구를 거쳐 상품적 가치를 지닌 각종 바닥충격음 차단구조제가 공사현장에서는 실제 시공과 관련하여 일어날 수 있는 문제점을 분석하고, 기둥구조인 라멘구조에서는 잘 나타나지 않는 층간소음을 내력벽에도 적용할 수 있는지를 구조계산 프로그램을 이용하여 분석하고자 한다.

* 소음, 소리의 크기‧세기, 바닥충격음 차단구조제, 구조내력벽 ?