대기오염제어기술 HW Set B

설계명	(반)건식 황산화물 처리기술
설계팀	4-5인 1조
전제조건	• 회수하여 재이용(reuse)하거나 유용제품(예: 묽은 황산)을 생산하기에는 경제성이 낮다. • 석탄‧중유화력발전소와 같은 대용량 배출원에는 적용할 수 없고, 주로 중‧소규모 연소시설로부터 배출되는 황산화물(SOx) 저감기술로 적합하다. • 연소로에서부터 굴뚝까지의 공정도를 drawing하여 해당 대기오염제어설비의 최적위치를 결정한다.
주요 설계내용	1. 건식(dry)/반건식(semi-dry) 황산화물 처리기술 개요 2. 건식/반건식 황산화물 처리기술별 분류 및 특성 3. 황산화물 처리용 건식/반건식 흡수제(흡착제 포함)의 종류와 반응성 4. 황산화물 발생량과 건식/반건식 흡수제 투입량 예시 5. 건식/반건식 황산화물 처리시설 개요도 6. 국내 산업현장에서의 해당 공정 적용사례 (5곳 이상)
결과물 제출	- 팀별 설계보고서 1부 (A4, double space, 12 point, 10 페이지 이내) - 팀별 내부다면평가 결과
평가 방법	<평가기준> - 설계보고서: 각 30점 - 내부평가 반영: 각 10점 (설계팀 자체평가 결과) <평가내용> - 설계조건 반영 여부 - 현장 실무적 요소에 대한 해결책이나 대안 제시 여부 - 설계내용에 대한 충실도 - 매체전달체로서의 설계보고서 형식 - 팀원의 역할 분담 내역 및 참여도

<설계팀 내부 다면평가>

배점영역: 상 (8 ~ 10점), 중 (4 ~ 7점), 하 (0 ~ 3점)
팀원명
점 수

위의 내부 다면평가 결과를 확인함
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□