대기오염실험 설계계획서 III

설계명	페놀 화합물 검량선 작성
설계팀	4-7인 1조
전제조건	• 검량선의 상관계수(R2)는 99.95 이상으로 한다. • 실험실 내에 비치된 흡광광도계의 검출한계 이내로 한다. • 분석해야 할 표준시료의 갯수는 최소 5개로 한다. • 모든 데이터는 Table이나 Figure로 작성하여 보고서 내에 수록하여야 한다.
주요 설계내용	1. 표준시료 제조 및 당량 계산 2. 검량선 작성 방법 3. 미지시료의 페놀 화합물 농도 결정
결과물 제출	- 팀별 설계보고서 1부 (A4, double space, 12 point, 20 페이지 이내) - 팀별 내부다면평가 결과
평가 방법	<평가기준> - 설계보고서: 각 20점 - 내부평가 반영: 각 10점 (설계팀 자체평가 결과) <평가내용> - 공정시험법과의 정합성 - 설계조건 반영 여부 - 설계내용에 대한 충실도 - 팀원의 역할 분담 내역 및 참여도

<설계팀 내부 다면평가>

배점영역: 상 (8 ~ 10점), 중 (4 ~ 7점), 하 (0 ~ 3점)
팀원명
점 수

위의 내부 다면평가 결과를 확인함
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□