기출문제

1. 화상을 당했을 때,가장 적절한 응급조치는?

가.빨리 잉크를 바른다.

나.빨리 요드를 바른다.

다.빨리 찬물에 담구었다가 아연화연고를 바른다.

라.빨리 찬물에 담구었다가 붕대를 감는다.

2. 선반작업에서 회전수 200rpm 이고 지름 40 ㎜ 인 공작물을 가공하려 할 때, 절삭속도는?(단,π는 3 으로 계산한다)

가.24 m/min    나.12 m/min    다.36 m/min    라.40 m/min

3. 축에 키홈을 파지 않고 사용하는 키(key)는?

가.성크키    나.새들키    다.반달키     라.스플라인

4. 다음은 평벨트 풀리의 도시 방법이다. 맞는 것은?

가.암은 길이 방향으로 절단하여 도시한다.

나.벨트 풀리는 축 직각 방향의 투상을 정면도로 한다.

다.암의 단면형은 도형의 안이나 밖에 회전 단면을 하여 도시하지    않는다.

라.암의 테이퍼 부분 치수를 기입할 때 치수 보조선은 경사선으로 그어서는 안 된다.

5. 부품의 일부분에 열처리 표시를 기입할 때 열처리할 부분을 외형선과 평행하게 약간 떼어서 나타내는 선은?

가.파선    나.굵은 1점 쇄선    다.2점 쇄선    라.가는실선

6. 금속 재료의 성질 중 기계적 성질이 아닌 것은 ?

가.인장강도   나.연신율   다.비중   라.경도

7. 다음 그림이 나타내는 것은 어느 단면도에 해당하는가 ?

가.부분 단면도  나.전 단면도  다.한쪽 단면도  라.회전 단면도

8. 다음 중 치수기입 원칙에 어긋나는 방법은?

가.관련되는 치수는 되도록 한곳에 모아서 기입한다.

나.치수는 되도록 공정마다 배열을 분리하여 기입한다.

다.중복된 치수 기입을 피한다.

라.치수는 각 투상도에 고르게 분포되도록 한다.

9. 다음의 입력장치 중 스크린에 직접 접촉하면서 데이터를 입력하는 것은 ?

가.타블릿(tablet)

나.마우스(mouse)

다.조이스틱(joystick)

라.라이트 펜(light pen)

10. 다음 치수 중 원호의 길이를 나타내는 것은 ?

가.  나. 다.   라.

11. 테이퍼가 약 1/24 정도이며,셀프 홀딩(self-holding)형으로 아버, 콜릿,엔드밀 등에 사용되는 것은 ?

가.쟈콥스 테이퍼

나.자르노 테이퍼

다.모스 테이퍼

라.브라운-샤프 테이퍼

12. 공구강이 구비해야 할 조건 중 틀린 것은 ?

가.내 마멸성이 클 것    나.강인성이 클 것

다.경도가 적을 것       라.가격이 쌀 것

13. 호닝 작업에서 혼(hone)의 올바른 운동은 ?

가.직선 왕복운동

나.회전운동

다.회전운동과 축방향의 왕복운동의 합성운동

라.회전운동과 축방향의 왕복운동의 교대운동

14. 다음 중 부품란에 기입할 사항이 아닌 것은?

가.품번     나.품명    다.재질     라.투상법

15. 고강도 황동 주물에 대한 재료기호 구성으로 옳은 것은?

가.SC42     나.HBsC1    다.BMC360    라.STC3

16. CAD 시스템의 출력장치에 해당하는 것은 ?

가.COM 장치

나.트랙 볼(track ball)장치

다.컨트롤 다이얼(control dial)장치

라.로케이터(locator)장치

17. 모듈 5,잇수 60인 표준 스퍼기어의 바깥지름은 몇 mm 인가?

가.300   나.310   다.410   라.510

18. 다음 중 기하공차의 기호 설명이 잘못된 것은 ?

가.원통도 :나.평행도 :다.경사도 :  라.평면도 :

19. 나사의 도시에서 수나사와 암나사의 골지름은 어떤 선으로 그리는가 ?

가.가는 1점쇄선    나.굵은 실선     다.가는 실선     라.파선

20. 다음 그림 중 가장 알맞게 치수기입한 것은?

21. 특정 CAD 시스템에서 구성된 CAD 도면을 다른 CAD시스템에서 활용할 수 있도록 CAD 도면파일을 변환시켜서 운영한다. 이와 같이 CAD도면파일을 변환시키는 표준 규격에 해당되지 않는 것은?

가.STEP    나.DXF    다.IGES    라.OHP

22. 컬러모니터에서 전자총 3개 중 red가 빠졌을 때 나타나지 않는      색은 ?

가.Green   나.Cyan   다.Blue    라.Magenta

23. 기계제도 작업시 사용되는 선들의 용도가 틀린 것은?

가.굵은실선 :물체의 외형 표시선

나.가는실선 :치수보조선

다.가는 1점쇄선 :피치선

라.파선 :대상물의 기준면선

24. 지름 30 ㎜인 연강재의 환봉에 축선과 직각으로 3000 ㎏f의 전단하중이 작용할 때 막대에 생기는 전단응력은 약 몇 ㎏f/㎜2      인가 ?

가.9     나.12.7    다.6.3     라.4.24

25. 연삭숫돌에서 결합제의 기호중 틀린 것은 ?

가.비트리 파이드 -V      나.셀락 -E

다.실리 케이트 -S        라.레지 노이드 -R

26. 면의 지시 기호에 있어서 각 지시 사항의 설명으로 틀린 것은?

가.a -중심선 평균 거칠기의 값

나.b -컷 오프 값

다.c -다듬질 여유

라.d -줄무늬 방향기호

27. 그림과 같이 용접하려고 할 때 사용하는 용접기호는?

28. 드릴링머신에서 주철에 구멍을 뚫을 때 드릴날의 홈나선 각으로 가장 적당한 것은 ?

가.5 ～ 7 °      나.12 ～ 15 °

다.20 ～ 32 °    라.32 ～ 45 °

29. 절삭유의 사용 목적이 아닌것은?

가.바이트 및 공작물의 냉각

나.절삭공구의 수명 연장

다.절삭저항의 증대

라.정밀도의 저하 방지

30. 리벳의 도시방법으로 옳은 것은?

31. 스프링의 용도를 기능면에서 볼때,탄성변형한 스프링의 저축에너지를 이용하는 것에 해당하지 않는 것은 ?

가.자동차용 현가 스프링

나.계기용 스프링

다.시계용 스프링

라.완구용 스프링

32. 코일 스프링의 제도방법 설명 중 틀린 것은?

가.스프링은 원칙적으로 무하중인 상태로 그린다.

나.특별한 설명이 없는 한 모두 왼쪽감기로 표시한다.

다.그림 안에 기입하기 힘든 사항은 일괄하여 항목표에 표시한다.

라.스프링의 종류와 모양만을 도시할 때는 재료의 중심선만을 굵은 실선으로 그린다.

33.화살표방향에서 본투상을 정면도 할 경우 가장 적합한 것은?

34. 성분의 대부분은 알루미나이며 열을 흡수하지 않으므로 공구를 과열시키지 않고 고속정밀가공에 적합한 공구재료는 ?

가.탄소공구강      나.합금공구강

다.고속도강        라.시래믹공구

35. 다음 (보기)의 식에 대한 설명으로 옳은 것은 ?

가.점P(x,y)를 원점에 대하여 대칭이동 시킨 점이 P(x',y')이다.

나.점 P(x,y)를 x축으로 1,y 축으로 1만큼 평행이동시킨 점이  P(x',y')이다.

다.점 P(x,y)를 x축에 대하여 대칭이동 시킨 점이 P(x',y')이다.

라.점 P(x,y)를 y축에 대하여 대칭이동 시킨 점이 P(x',y')이다.

36. 어느 기계의 회전수를 전동기 회전수의 1/4로 감속하려면 기계의 벨트 풀리 지름을 약 얼마로 해야 하는가 ?

(단,전동기는 매분1700 회전하고,이 벨트 풀리 지름은 100mm이다)

가.400 mm   나.350 mm   다.100 mm   라.25 mm

37. 연강 재료를 축방향에 수직하게 가위로 자르려는것 같이 작용      하는 하중은 ?

가.인장하중   나.수직하중   다.압축하중   라.전단하중

38. 냉경주철이란 무슨 주철을 뜻하는가?

가.가단주철  나.칠드주철  다.고급주철  라.합금주철

39. 재료의 성질 중 인성의 반대되는 성질은 ?

가.전성     나.연성     다.취성     라.소성

40. 맞물리는 한쌍의 기어에서 모듈 2이고 잇수가 각각 20,30일 때 두 축간 거리는?

가.30 ㎜     나.40 ㎜    다.50 ㎜     라.60 ㎜

41. 다음 중 최대 죔새를 나타내는 것은?

가.구멍의 최대 허용 치수 -축의 최소 허용 치수

나.축의 최대 허용 치수 -구멍의 최소 허용 치수

다.구멍의 최소 허용 치수 -축의 최대 허용 치수

라.축의 최소 허용 치수 -구멍의 최대 허용 치수

42. SM 30 C에서 30은 무엇을 나타내는가?

가. 종별 기호 나. 최저 인장강도 다. 최대 인장강도  라. 탄소 함유량

43. 도면에서 2종류 이상의 선이 같은 장소에 겹치게 될 경우 선의 우선순위로 맞는 것은?

가.외형선,숨은선,절단선,중심선,무게중심선,치수보조선

나.외형선,절단선,숨은선,중심선,무게중심선,치수보조선

다.외형선,숨은선,중심선,절단선,무게중심선,치수보조선

라.외형선,숨은선,절단선,무게중심선,중심선,치수보조선

44. 구름 베어링의 호칭번호가 "6203 ZZ"이면 이 베어링의 안지름은 몇 mm 인가?

가.15    나.17    다.60    라.62

45. 다음 용접 보조기호 중 틀린 것은 ?

가. C : 절삭

나. G : 연삭

다. - : 표면형상이 평탄

라.: 현장용접

46. 배관도를 작성할 때의 방법으로 잘못된 것은?

가.파이프는 1줄의 실선으로 표시한다.

나.유체의 종류나 상태는 주기 및 글자기호로서 나타낸다.

다.파이프의 굵기가 다를 때에는 서로다른굵기의 선으로 나타낸다.

라.유체의 흐름 방향은 관을 표시하는 실선에 화살표의 방향으로 표시한다.

47. 원하는 간격으로 나누어진 점으로 형성된 격자를 나타내는데       쓰이는 명령어는?

가.SNAP     나.LAYER     다.GRID     라.UNITS

48. 하나의 직선으로 정의 될 수 없는 것은 ?

가.두 점을 통과하는 직선을 지정한다.

나.두 점에서 같은 거리에 있는 점들을 선으로 지정한다

다.교차하는 두 평면의 교선으로 선을 지정한다.

라.두 원에 접하는 직선을 선으로 지정한다.

49.일반적으로 강철에 비하여 주철의 성질 중 가장 부족한 것은 ?

가.수축성     나.인장강도    다.유동성     라.주조성

50. 알루미늄 합금 중에서 열팽창 계수가 가장 적은 것은 ?

가.듀랄루민     나.실루민     다.로엑스     라.Y합금

51. 비중이 4.5정도이며 강도는 알루미늄이나 마그네슘보다 크고, 해수에 대한 내식성이 스테인레스강과 비등하고 인장강도는

30～50 ㎏f/㎜2 정도의 비철금속은 ?

가.크롬(Cr)    나.셀렌(Se)     다.티탄(Ti)    라.망간(Mn)

52. 호빙머신의 네가지운동이 있는 데,여기에 해당되지 않는것은 ?

가.테이블의 이송  나.테이블의 회전

다.호브의 이송    라.호브축의 회전

53. 절삭작업에서 빌트업 에지를 감소시킬 수 있는 방법에 해당되지 않는 것은 ?

가.절삭속도를 빠르게 한다.

나.마찰계수가 작은 초경합금 공구를 사용한다.

다.공구 상면의 경사각을 매우 작게한다.

라.윤활성이 좋은 절삭유제를 사용한다.

54. 신축 이음의 목적에 해당되지 않는 것은 ?

가.배관이 받는 온도차로 생기는 신축을 흡수하기 위해

나.오랜 시일의 사용에 의한 배관축의 변위조정을 하기위해

다.진동원과 배관과의 완충 작용이 되도록 하기 위해

라.유체가 파이프 내를 잘 흐르도록 하기 위해

55. 다음 그림의 투상도는 어느 등각 투상도에 해당하는가?

56. 나사의 표시 방법에 대한 설명 중 맞는 것은?

가.나사산의 감김 방향은 왼나사인 경우에는 표시하지 않는다.

나.나사산의 줄 수는 한 줄 나사인 경우에는 표시하지 않는다.

다.나사의 호칭은 나사의 종류를 표시하는 기호, 나사의 지름을 표시하는 숫자 및 피치 또는 1mm에 대한나사산의 수를 사용하여     나타낸다.

라.나사의 등급은 숫자로 나타낸다.

57. 밀링에서,브라운-샤프형의 21구멍 분할판을 사용하여 7등분 하고자 한다. 맞는 것은 ?

가.7회전하고 40구멍씩 돌린다.

나.5회전하고 15구멍씩 돌린다.

다.7회전하고 21구멍씩 돌린다.

라.15회전하고 5구멍씩 돌린다.

58. 다음은 CAD System의 구성과 그들의 상관관계를 나타낸 것이다.()안에 들어갈 것으로 옳은 것은?

가.CPU      나.RAM      다.Register      라.Accumulator

59. 기어의 피치원을 나타내는 선은 ?

가.숨은선     나.가는 실선     다.가는 1점쇄선     라.가상선

60. 절대좌표 A(10,10)에서 B(20,-30)으로 개체가 이동했다면 이동경로의 상대좌표를 X,Y로 나타내면 얼마인가?

가.20,-30    나.10,20    다.20,40    라.10,-40

61. 기준치수가 30, 최대 허용치수가 29.98, 최소 허용치수가 29.95일 때 아래 치수 허용차는 얼마인가?

가. +0.02   나. +0.05   다. -0.02   라. -0.05

62. 모방가공에 의한 형의 조각에서 기보적인 모방절삭 방식의 종류가 아닌 것은?

가. 수직 이차원  나. 수평 이차원  다. 삼차원  라. 수평 삼차원

63. 다음은 재료 기호의 중간부분의 문자이다 황동 주물을 나타내는 기호는 어느 것인가?

가. B   나. Br   다. Bc   라. BsC

64. 전개도를 그리기 위한 전개도법이 아닌 것은?

가. 평행선을 이용한 전개도법

나. 방사선을 이용한 전개도법

다. 삼각형을 이용한 전개도법

라. 절단형을 이용한 전개도법

65. 기어의 제도시 이뿌리원을 나타낼 때 사용하는 선은?

가. 굵은 실선       나. 가는 1점쇄선

다. 가는 실선       라. 은선

66. 구름베어링의 호칭번호가 6025일때 베어링 안지름의 크기로 맞는 것은?

가. 5mm   나. 20mm   다. 25mm   라. 62mm

67. 드릴 작업시 유의사항 중 틀린 것은?

가. 복장을 단정히 할것

나. 가공물을 단단히 고정할것

다. 칩은 기계를 정지시킨 후에 솔로 제거할 것

라. 장갑을 착용할 것

68. 주철 성질 중 옳지 않은 것은?

가. 주조성이 우수하여 복잡한 것도 제작할 수 있다.

나. 인장강도와 충격치가 작아서 단조하기 쉽다.

다. 비교적 절삭가공이 쉽다.

라. 주물표면은 당당하고, 녹이 잘 슬지 않는다.

69. 다음 중 공차의 종류와 기호가 잘못 연결된 것은?

가. 진원도 공차 - ○    나. 경사도 공차 - ∠

다. 직각도 공차 - ⊥   라. 대칭도 공차 - //

70. 일반적으로 CAD 시스템에서 수행할 수 있는 작업의 종류가 아닌 것은?

가. 기하학적 모델링       나. 공학적 분석

다. 자동 가공            라. 자동 제도

71. M22인 수나사의 표시 중 22는 무엇을 나타내는가?

가. 나사부의 길이가 22mm이다.

나. 완전나사부와 불완정나사부를 합한 길이가 22mm이다.

다. 나사의 유효지름이 22mm이다.

라. 나사의 바깥지름이 22mm이다.

72. CAD에서 사용되는 좌표 중에서 최종점에서 일정한 거리와 각도로서 표현하는 좌표계는?

가. 극 좌표계         나. 실린더 좌표계

다. 상대 좌표계       라. 절대 좌표계

73. 비교적 다량의 광물성 기름에 소량의 유화제, 방청제등을 첨가한 것으로 10-20배의 물로 희석하여 사용하는 것은?

가. 사용성 절삭유   나. 혼합유   다. 동물성유   라. 식물성유

74. 비철금속 구리(Cu)가 다른 금속 재료와 비교해 우수한 것 중 틀린 것은?

가. 연하고 전연성이 좋아 가공하기 쉽다.

나. 전기 및 열전도율이 낮다.

다. 아름다운 색을 띠고 있다.

라. 구리합금은 철강 재료에 비하여 내식성이 좋다.

5. 제도에 사용하는 선 중 가는선, 굵은선, 아주굵은선의 굵기의 비로 옳은 것은?

가. 1: 1.5: 2      나. 1 : 2 : 3

다. 1 : 2 : 4      라. 1 : 3 : 5

76. 평벨트 풀리의 도시 방법으로 틀린 것은?

가. 암의 단면형은 도형의 안이나 밖에 부분 단면을 도시한다.

나. 단면도를 암의 안에 도시할 때에는 가상선으로 그린다.

다. 단면도를 암의 밖에 그릴 때에는 실선으로 그린다.

라. 암의 테이퍼 부분 치수를 기입할 때 치수 보조선은 경사선으로 긋는다.

77. 다음 중 도면을 그리고자 할 때 가장먼저 작업해야 될 명령은?

가. LINE   나. OFFSET   다. FULLET   라. LIMITS

78. 프린터의 출력속도를 나타내는 것은?

가. COM   나. CPS   다. BPI   라. IBS

79. 세이퍼에서 공작물을 고정할 때, 평행대는 어떤 경우에 사용하는가?

가. 공작물의 두께가 얇아 그대로는 절삭할 수 없을때

나. 공작물의 중간에 요철이 없을 때

다. 공작물의 바이스 조오의 넓이보다 넓을 때

라. 공작물의 형태가 둥글 때

80. 절삭 공구 재료의 구비 조건이 아닌 것은?

가. 열처리가 용이 할 것

나. 내마모성이 클 것

다. 고온 경도가 클 것

라. 부식성이 클 것

81. 센터리스 연식의 단점에 해당되는 것은?

가. 연삭 숫돌 바퀴의 너비가 작으므로 지름의 마멸이 크고, 수명이 짧다.

나. 긴 홈이 있는 일감은 연삭할 수 없다.

다. 일단 기계의 조정이 끝나도 가공이 어렵고, 작업자의 숙련이 필요하다.

라. 긴 축 재료의 연삭을 하지 못한다.

82. 다음 CAD의 입력장치가 아닌 것은?

가. 디지타이저 (digitizer)

나. 마우스 (mouse)

다. 플로터 (plotter)

라. 라이트 펜 (light pen)

83. 유선에 의한 정보 통신망으로 일정지역 및 규모가 큰 건물내에서 사용하는 컴퓨터들을 상호 연결하여 자료가 유기적으로 운영될 수 있도록하는 통신망을 무엇이라 하는가?

가. CAD   나. WAN   다. DDD   라. LAN

84. 표면거칠기의 표시 방법 중 제거가공을 필요로 하는 경우 지시하는 기호로 옳은 것은?

가.나. 다. 라.

85. 금속탄화물의 분말형의 금속원소를 프레스로 성형한 다음 이것을 소결하여 만든 것으로, 강도가 크고 내열성, 내마멸성이 높은 특수강은?

가. 합금공구강       나. 고속도강

다. 주조경길합금       라. 초경합금

86. 다음 금속 중 비중이 가장 큰 것은?

가. 철   나. 구리  다. 납   라. 크롬

87. 출력하는 도면이 많거나 도면의 크기가 크지 않을 경구 도면이나 문자 등을 마이크로 필름화 하는 장치는?

가. COM 장치       나. CAE 장치

다. CIM 장치        라. CAT 장치

88. 일반적으로 가장 많이 사용되는 랩제는?

가. 주강   나. 주철   다. 연강   라. 주석

89. 컴퓨터에서 중앙처리 장치의 구성이라 볼 수 없는 것은?

가. 제어장치       나. 주기억장치

다. 연산장치       라. 입출력장치

90. 다음 중 단면도법의 설명 중 틀린 것은?

가. 단면은 원칙적으로 기본 중심선에서 절단한 면으로 표시한다.

나. 단면을 표시할 때는 해칭 및 숨은선을 기입한다.

다. 절단면이 투상면에 수직 또는 수평하게 계단형태로 절단되니 것을 계단단면도라 한다.

라. 암,축든의 물체를 축에 수직한 단면으로 절단하여 90도 회전하여 그린 것을 회전단면도라 한다.

91. 다음 용접기호의 기재 방법에서 잘못 설명된 것은?

가. 설명선을 기선, 화살표, 꼬리로 구성되고 꼬리는 필요 없으면 생략해도 좋다.

나. 기선은 보통 수평선으로 하고, 기선의 한쪽 끝에는 화살표를 붙인다.

다. 화살표는 용접부를 지시하는 것이므로 기선에 대하여 보통 60˚의 직선으로 한다.

라. 화살표는 기선의 한끝에서 2개 이상 붙일 수 없다.

92. 아래 그림에서 웅력집중 현상이 일어나지 않는 것은?

가.나.다.라.

93. 리멧 사용 목적에 의한 분류에서 구조용 리벳에 관한 설명에 해당되는 것은?

가. 주로 강도를 목적으로 하는 리벳 이음으로서 차량, 철교등에 사용한다.

나. 주로수밀을 중요시하는 리벳이음으로서 저압탱크등에 사용한다.

다. 강도와 김리을 모두 필요로 하는 리벳 이음으로서 보일러, 고압탱크 등에 사용한다.

라. 주로 기밀을 중요시하는 리벳이음으로서 압력용기등에 사용한다.

94. 체인 스프로킷 휠의 피치원을 표시하는 선의 종류는?

가. 가는 실선       나. 가는 파선

다. 가는 1점 쇄선       라. 가는 2점 쇄선

95. 리벳의 도시법으로 옳은 것은?

가.나. 다.라.

96. 선반용 부속품 중 돌리개(lathe dog)의 종류가 아닌것은?

가. 곧은 돌리개       나. 클램프 돌리개

다. 곡형 돌리개       라. 팽창식 돌리개

97. 보기는 3각법으로 정투상한 도면이다. 입체도로 맞는 것은 어느 것인가?

가.      나.

다.       라.

98. Ms정이하의 항온영육(salt bath)중에 담금질하여 항온 변태환료후에 상온까지 냉각하면 마텐자이트와 베이나이트 혼합조직이 된다. 이 열처리 방법은?

가. 오스템퍼 (austemper)

나. 마템퍼 (martemper)

다. 마퀜칭 (marquenching)

라. 어닐링 (annealing)

99. 화재 분류 중 전기시설물 화재는 볓급에 해당되는가?

가. A급   나. B급  다. C급   라. D급

100. 구멍의 치수가 축의 치수보다 작은 겨우 생기는 구멍과 축의 치수치를 무엇이라 하는가?

가. 틈새         나. 공차

다. 허용차       라. 죔새

101. 일반적으로 탄소강에서 탄소강이 증가할 경우 알맞은 사항은?

가. 경도감소, 연성감소       나. 경도감소, 연성증가

다. 경도증가, 연성증가       라. 경도증가, 연성감소

102. A2규격의 도면을 철하여 사용하려고 한다. 왼쪽의 윤곽선은 용지의 가장자리로부터 얼마를 떨어지게 하여야 하는가?

가. 10mm   나. 15mm  다. 20mm   라. 25mm

103. 벨트폴리 원동차의 지름이 100mm, 회전수가 120rpm, 마찰면의 미끄러짐은 없다고 볼 때 피동축의 지름이 240mm이라면 피동차의 회전수(rpm)는?

가. 50   나. 240  다. 288   라. 2000

104. 온도의 변화에 따라 재료 내부에 생기는 응력은?

가. 경사응력       나. 크리프응력

다. 압축응력       라. 열응력

105. 도면에서 가는 실선을 사용하는 용도로 적합한 것은?

가. 외형선       나. 숨은선

다. 지시선       라. 가상선

106. 다음은 나사의 종류를 표시하는 기호를 나타낸 것이다. 틀린 것은?

가. 미터보통나사 ~ M      나. 관용평행나사 ~ G

다. 미니추어나사 ~ S       라. 전구나사~ R

107. 다음은 나사의 제도법에 대한 설명이다. 틀린 것은?

가. 암나사의 골을 표시하는 선은 굵은 실선으로 그린다.

나. 수나사의 바깥지름은 굵은 실선으로 그린다.

다. 암나사 탭 구멍의 드릴 자리는 120˚의 긁은 실선으로 그린다.

라. 완전나사부와 불완전나사부의 경계선은 굵은 실선으로 그린다.

108. 어미자의 1눈금이 0.5mm이며, 아들자의 눈금이 12mm를 25등분 한 버니어 캘리퍼스의 최소 측정값은?

가. 0.01mm   나. 0.02mm  다. 0.04mm   라. 0.05mm

109. 무거운 기계와 전동기 등을 달아 올릴 때. 로프, 체인 또는 훅 등을 거는데 적합한 볼트는?

가. 스테이 볼트       나. 전단 볼트

다. 아이 볼트         라. T 볼트

110. 인장 코일 스프링에 3kgf의 하중을 걸었을 때 변위가 30mm이었다면, 이 스프링의 상수는 얼마인가?

가. 1/10 kgf/mm      나. 1/5 kgf/mm

다. 5 kgf/mm         라. 10 kgf/mm

111. 3140kgf촵mm의 비틀림 모멘트를 받는 실제축의 지름으로 적당한 것은?

(단, τa = 2kgf/㎟이다.)

가. 26mm      나. 10mm

다. 15.7mm    라. 20mm

112. "製 100 H7/g6"은 어떤 끼워맞춤 상태인가?

가. 구멍 기준식 중간 끼워맞춤

나. 구멍 기준식 헐거운 끼워맞춤

다. 축 기준식 억지 끼워맞춤

라. 축 기준식 중간 끼워맞춤

113. 다음 중 재료의 기호와 명칭이 맞는 것은?

가. STC : 기계 구조용 탄소 강재

나. STKM : 용접 구조용 입연 강재

다. SC : 탄소 공구 강재

라. SS : 인발 구조용 압연 강재

114. 다음은 기어의 도시 방법을 나타낸 것 중 틀린 것은?

가. 이끝원은 굵은 실선으로 그린다.

나. 피치원은 가는 1점 쇄선으로 그린다.

다. 단면으로 표시할 때 이뿌리원은 가는실선으로 그린다.

라. 잇줄 방향은 보통 3개의 가는 실선으로 그린다.

115. CAD 작업으로 작성한 요소의 물리적 특성 증 측정이나 조회가 불가능한 것은?

가. 거리(distance), 길이(length)

나. 면적(area), 둘레(perimeter)

다. 각도(angle), 질량(mass)

라. 간섭체크(touching), 거칠기(finish)

116. 축에 관한 계룡도를 그리기 위한 깊은 홈 베어링의 기호는?

가.나.다.라.

117. 아래 보기의 입체도를 보고 3각법으로 투상한 것이 맞는 것 은?

(화살표 방향이 정면도임)

가.       나.

다.       라.

118. 일반적으로 교량, 파이프, 철교, 볼트, 리벳등의 용도로 쓰이는 탄소강은?

가. 주조강       나. 연강

다. 특수강       라. 경강

119. 주로 수직 일링가공에서 일감에 회전운동을 주고 분할, 윤곽가공을 할 수 있는 밀링머신의 부속장치는?

가. 면판       나. 원형테이블

다. 머신바이스 라. 슬로팅 장치

120. 다음의 표면거칠기 기호에 해당하는 최대높이 표면거칠기의 표준 값은?

가. 100S   나. 25S  다. 6.3S   라. 0.8S

121. 다음 중 물체의 특징이 가장 잘 나타나는 도면은?

가. 평면도           나. 정면도

다. 측면도           라. 배면도

122. 다음 기어의 생략도에서 스파이럴 베벨기어를 나타내는 것은?

123. 선반작업에서 안전사항을 열거한 것 중 틀린 것은 ?

가. 고정 센터작업시 센터에는 주유하지 말 것

나. 내경나사 작업시 칩은 손가락으로 제거하지 말 것

다. 치수측정시는 정지를 할 것

라. 작업전에 기계점검을 할 것

124. 센터리스 연삭기에 관한 설명으로 틀린 것은 ?

가. 대형 중량물은 연삭할 수 없다.

나. 연삭숫돌 바퀴의 나비보다 긴 일감은 전후 이송법으

다. 긴 홈이 있는 일감은 연삭할 수 없다.

라. 기계의 조정이 끝나도 가공은 어렵고, 작업자의 숙련이 필요하다.

125. 코일 스프링 제도시 스프링의 종류와 모양만을 도시할 때 재료의 중심선만 나타내어 그린다. 이때 사용하는 선은 ?

가. 가는 실선            나. 가상선

다. 굵은 실선            라. 굵은 1점 쇄선

126. 다음 중 공차에 대한 설명으로 맞는 것은 ?

가. 위 치수 허용차와 아래 치수 허용차의 차

나. 허용 한계치수와 기준치수의 관계를 결정하는데 기초가 되는 치수의 차

다. 허용 한계 치수에서 그 기준 치수를 뺀 값

라. 실치수가 그 사이에 들어가도록 정한, 허용할 수 있는 대.소의 치수

127. 반복도형의 피치를 잡는 기준이 되는 선은 ?

가. 가는 실선             나. 가는 파선

다. 가는 1점 쇄선         라. 가는 2점 쇄선

128. 데이텀이 필요치 않은 기하 공차의 기호는?

가. ◎        나. ⊥       다. ∠         라. ○

129. 블록게이지, 표준게이지 등 기준이 되는 게이지와 공작물의 치수를 비교하여 측정하는 게이지는 ?

가. 측장기                  나. 옵티미터

다. 하이트 게이지           라. 다이얼 게이지

130. 테이퍼 핀(taper pin)의 테이퍼는 ?

가. 1/10    나. 1/20    다. 1/50   라. 1/100

131. 다음 제도시 사용되는 제도용지의 크기를 나타낸 것이다. 이들 중 틀린 것은 ?

가. A2(420mmx594mm)         나. A0(594mmx840mm)

다. A4(210mmx297mm)         라. A3(297mmx420mm)

132. 와셔를 기계용과 너트 풀림방지용으로 분류할때, 기계용으로 사용되는 것은?

가. 혀붙이 와셔             나. 클로오 와셔

다. 둥근평 와셔             라. 스프링 와셔

133. 래스터 스캔 디스플레이(raster scan display)의 특징으로 틀린 것은 ?

가. 도형의 표시량에 한계가 있다.

나. 컬러 표시가 가능하다.

다. 고 정밀도를 내기가 어렵다.

라. 동적인 표시를 할 수 있다.

134. 그림과 같은 투상도를 무엇이라 하는가?

가. 회전 투상도

나. 국부 투상도

다. 부분 투상도

라. 보조 투상도

135. 공구강의 종류에 속하지 않는 것은?1

가. SMC       나. STS        다. STC        라. STD

136. CAD 시스템의 입력장치 중 사진, 그림, 문서 등을 컴퓨터 메모리에 디지털화하여 입력을 시키는 기능을 가진것은?

가. 태블릿(tablet)    나. 트랙볼(track ball)

다. 스캐너(scanner)  라. 조이스틱(joy stick)

137. 수주로부터 설계, 제조, 출하에 이르는 모든 기능과 공정을 컴퓨터로 통합해 공정 업무를 효율화하여 전략적 경영을 가능하게 하는 시스템을 무엇이라고 하는가 ?

가. CAD      나. CIM      다. CAE      라. CAM

138. 기어절삭기를 이용하여 다음 그림과 같은 방식으로 절삭 하는 가공법은 ?

가. 성형법

나. 형판법

다. 창성법

라. 선반가공법

139. 그림과 같은 접속된 스프링에 하중 W=100kgf 가 작용할 때 처짐량 δ는 얼마인가?

(단, K1=10 kgf/mm, K2=50 kgf/mm 이다.)

가. 1.7 mm

나. 12 mm

다. 15 mm

라. 18 mm

140. 백주철을 가열탈탄시키거나 흑연화시켜 여린 결점을 개선한 주철로서 자동차용 부품, 각종 이음부품 및 조선용 부품 등에 많이 쓰이는 주철은?

가. 칠드 주철            나. 구상흑연 주철

다. 가단 주철            라. 내산 주철

141. 절삭유에 관한 설명으로 틀린 것은 ?

가. 일감의 열 팽창에 의한 정밀도의 저하를 방지 한다.

나. 공구날의 경도 저하를 방지한다.

다. 마찰을 감소시키므로 가공면이 깨끗하다.

라. 칩으로 하여금 다듬어진 면에 상처를 준다.

142. 겹판 스프링의 제도 방법 중 틀린 것은?

가. 겹판 스프링은 원칙적으로 판이 수평인 상태에서 그린다.

나. 하중이 걸린 상태에서 그릴 때에는 하중을 명기한다.

다. 무하중의 상태로 그릴 때에는 가상선으로 표시한다.

라. 모양만을 도시할 때에는 스프링의 외형을 가는 1점쇄선으로 그린다.

143. 평행 핀의 호칭이 바르게 된 것은 ?

가. 명칭, 종류, 형식, 호칭지름x길이, 재료

나. 명칭, 등급, 호칭지름x길이, 재료

다. 명칭, 호칭지름x길이, 지정사항, 종류

라. 명칭, 호칭지름x길이, 재료, 형식

144. 기계부품이나 자동차부품 등에 내마모성, 인성, 기계적 성질을 개선하기 위한 표면경화법은?

가. 침탄법              나. 항온풀림

다. 저온풀림            라. 고온뜨임

145. 컴퓨터 디스플레이 상에서 도형을 화면상에 표시하고자 할 때 먼저 도형 요소를 인식시켜야만 하는 경우가 아닌 것은?

가. 하나의 object를 변환시키는 경우

나. 선, 원, 원호를 그릴 때

다. 선, 원을 삭제하는 경우

라. 하나의 object에 해칭을 하는 경우

146. 다음 중 응력의 단위를 바르게 나타낸 것은?

가. kgf․m             나. kgf/㎜2

다. kgf/㎝              라. kgf

147. 내식성이 우수하고 주조성과 단련이 잘되어 화학 공업용으로 널리 사용되는 합금으로서 니켈 65～70%, 철1.0～3.0% 나머지는 구리로 된 합금은?

가. 모넬메탈(Monel metal)

나. 도우메탈(Dow metal)

다. 어드밴스(Advance)

라. 인코넬(Inconel)

148. 미터계 사다리꼴 나사의 나사산 각도는?

가. 28°     나. 29°     다. 30°     라. 31°

149. 구멍 製80에 대해 H5, H6, H7, H8 끼워맞춤 공차를 적용 할 때, 기본공차 값이 가장 작은 것은?

가. H5      나. H6      다. H7       라. H8

150. 아래와 같은 구멍과 축의 끼워맞춤에서 최소틈새는 ?

빼 구멍 : 50H8 = 50+0.039

0

빼 축 : 50f7 = 50-0.025

-0.050

가. 0.039      나. 0.025      다. 0.050      라. 0.064

151. 그림과 같은 A, B 두 원에 접하는 접선의 갯수는 몇 개인가 ?

가. 2

나. 3

다. 4

라. 5

152. 다음 도면에서 대각선의 가는실선으로 표시한 부분의 설명으로 옳은 것은?

가. 열처리해야 할 부분

나. 안쪽으로 구면인 부분

다. 평면인 부분

라. 도장해야 할 부분

153. 다음 볼트의 호칭 예에서 M12x80을 바르게 설명한 것은?

예) KSB1002 6각볼트 A M12x80-8.8 MFZn2-c

가. 부품등급 x 호칭길이

나. 규격번호 x 강도구분

다. 나사의 호칭 x 호칭길이

라. 종류 x 지정사항

154. 구리합금 중 6:4 황동에 철을 1～2% 첨가한 것으로 철황동이라고도 하며 내식성이 좋고 강도가 커서 광산용기계나 선박용 기계에 사용되는 합금은?

가. 쾌삭황동(free cutting brass)

나. 네이벌황동(naval brass)

다. 포금(gun metal)

라. 델터메탈(delta metal)

155. 보기는 3각법으로 정투상한 도면이다. 입체도로 맞는 것은 어느 것인가?

156. 스퍼기어 에서 Z는 이빨수, P는 지름피치(인치)일 때 피치원지름 D(mm)을 구하는 식은?

157. 방전가공할 때 전극재질로 사용하기가 곤란한 것은 ?

가. 황동               나. 흑연

다. 은 - 텅스텐        라. 세라믹

158. 컴퓨터에서 출력된 디지털 신호를 모뎀에서 아날로그 신호로 바꾸는 과정을 표현한 것은 ?

가. 변조    나. 복조    다. 제어    라. 교환

159. 다음 핀에 대한 설명으로 잘못된 것은?

가. 비교적 작은 힘이 작용하는 곳에 쓰인다.

나. 기계 접촉면의 미끄럼방지나 나사의 풀림방지, 치공구의 위치 고정에 사용된다.

다. 핀은 규격품이므로 부품도를 별도로 그린다.

라. 핀의 호칭은 부품란에 기입한다.

160. 접시머리나사의 머리부를 묻히게 하기 위하여 원뿔자리를 파는 가공은 ?

가. 스폿 페이싱              나. 리밍

다. 카운터 보링              라. 카운터 싱킹

161. 재료에 외력을 가했을 때 나타나는 현상으로 국부적인 격자 배열의 결함은?

가. 전위      나. 유충      다. 쌍정      라. 쾌삭

162. 다음 서피스 모델(surface model)을 설명한 것 중 틀린 것은?

가. 은선제거가 가능하다.

나. 단면도 작성이 가능하다.

다. NC가공 정보를 얻을 수 있다.

라. 물리적 성질 등의 계산이 가능하다.

163. 치수기입에서 (100)으로 표시하였을 때 ( )은 무엇을 뜻하는가?

가. 완성 치수         나. 지름 치수

다. 기준 치수         라. 참고 치수

164. 벨트를 이용하는 전동장치에 대한 설명으로 틀린 것은?

가. V 벨트의 단면치수에는 크기에 따라 M, A, B, C, D,E 형이 있다.

나. V 벨트는 평벨트에 비하여 운전이 조용하고 높은 속도비를 얻을 수 있다.

다. 벨트풀리의 암은 길이방향으로 절단하여 표시한다.

라. 벨트풀리와 같이 대칭형인 것은 전체를 표시하지 않고 그 일부분만 표시하여도 된다.

165. 피니싱 온도(finishing temperature)란?

가. 냉간 가공을 끝맺는 온도

나. 냉간 가공을 시작할 때 온도

다. 열간 가공을 끝맺는 온도

라. 열간 가공을 시작할 때 온도

166. 밀링머신에 의한 가공에서 상향절삭 설명으로 옳은 것은?

가. 밀링커터의 회전 방향과 같은 방향으로 일감을 이송한다.

나. 날이 부러질 염려가 없다.

다. 날의 마멸이 적고 수명이 길다.

라. 백래시 제거장치가 없으면 가공이 곤란하다.

167. 밀링 커터 중 총형 커터에 속하는 것은 ?

가. 사이드 밀링 커터               나. 엔드밀

다. 플라이 커터                    라. 치형 절삭 커터

168. 다음 중 두께 치수기입을 바르게 한 것은 ?

가. t=5     나. t5     다. 5      라. 5t

169. 선반에서 그림과 같이 테이퍼 가공을 하려할 때, 필요한 심압대의 편위 거리는 얼마인가 ?

가. 4 ㎜

나. 7 ㎜

다. 12 ㎜

라. 15 ㎜

170. 재료기호 SM10C에서 10를 바르게 설명한 것은 ?

가. 탄소강 10번

나. 주조품 1종

다. 인장강도 10 kgf/mm2

라. 탄소 함유량 0.08-0.13%

171. 나사의 풀림 방지법으로 적당하지 않은 것은?

가. 나비너트를 사용하는 방법

나. 로크너트에 의한 방법

다. 핀 또는 멈춤나사에 의한 방법

라. 자동죔 너트에 의한 방법

172. 파이프의 도시 방법에 대해 맞는 것은?

가. 파이프는 2줄의 실선으로 표시하고, 같은 도면에는 같은 굵기로 한다.

나. 유체의 종류는 글자 기호로 나타낸다.

다. 유체의 흐름 방향은 별도로 표시한다.

라. 파이프의 굵기 및 종류는 표시하지 않아도 된다.

173. 18-8형 스테인레스강의 주성분은?

가. Cr18% - Ni8%           나. Ni18% - Cr8%

다. Cr18% - Ti8%           라. Ti18% - Ni8%

174. 2차원 도형정의의 기본요소가 아닌 것은 ?

가. 점(point)

나. 이동(move)

다. 직선(line)

라. 원 또는 원호(circle or arc)

175. 지름 15mm, 표점거리 150mm인 연강재 시험편을 인장시켰더니 152mm가 되었다면 연신율은?

가. 6.28%     나. 9.86%     다. 2.66%     라. 1.33%

176. 표준형 평기어에서 피치원지름 600㎜, 모듈 10인 경우 이 기어의 잇수는 몇 개인가?

가. 60     나. 62     다. 120     라. 124

177. 자료의 표현단위 중 가장 큰 것은 ?

가. bit(비트)               나. byte(바이트)

다. record(레코드)          라. field(필드)

178. 제거 가공을 해서는 안 된다는 것을 지시할 때 사용되는 기호는?

79. 도형 내에 그 부분의 절단면을 90° 회전시켜서 나타내는 회전단면선은 무엇을 사용하는가?

가. 가는 실선                 나. 가는 1점쇄선

다. 가는 2점쇄선              라. 굵은 1점쇄선

180. 단면을 하지 않은 헬리컬 기어의 잇줄방향은 어떻게 도시하는가?

가. 3개의 가는 실선으로 표시한다.

나. 3개의 굵은 실선으로 표시한다.

다. 3개의 가는 1점쇄선으로 표시한다.

라. 3개의 가는 2점쇄선으로 표시한다.

181. 탄소강에 함유된 5대 원소는?```````````````

가. 황(S), 망간(Mn), 탄소(C), 규소(Si), 인(P)

나. 탄소(C), 규소(Si), 인(P), 망간(Mn), 니켈(Ni)

다. 규소(Si), 탄소(C), 니켈(Ni), 크롬(Cr), 인(P)

라. 인(P), 규소(Si), 황(S), 망간(Mn), 텅스텐(W)

182. 철의 비중으로 가장 적합한 것은?

가. 5.5   나. 7.8   다. 9.5   라. 11.5

183. 금속 중 용융점이 가장 높은 것은?

가. 백금  나. 철  다. 텅스텐  라. 수은

184. 금속탄화물의 분말형의 금속원소를 프레스로 성형한 다음 n 이것을 소결하여 만든 것으로, 경도가 크고 내열성, 내마멸성이 높    은 특수강은 ?

가. 합금공구강  나. 고속도강  다.주조경질합금 라. 초경합금

185. 주철의 결점인 여리고 질기지 못한 결점을 보충하여 어느 정도 질긴 성질이 부여된 주철은?

가. 가단주철	나. 칠드주철	다. 회주철	라. 백주철

186. 소결 분말 합금 중에서 오일리스 베어링의 성분을 올바르게 표시한 것은 ?

가. Cu - Sn - 흑연분말

나. Cu - Ni - 흑연분말

다. Cu - Zn - W 분말

라. Cu - Pb - W 분말

187. 리벳 지름이 d(㎜) 인 1열 겹치기 리벳이음에서 1피치마다의 하중 W(㎏f) 를 구하는 식으로 옳은 것은 ?

(단, 리벳전단면은 1개소이며,τ(㎏f/㎜2)는 허용 전단응력이다.)

가. W =[eqn: pi over 3]d2τ

나. W =π[eqn: d^2]τ

다. W =[eqn: pi over 4][eqn: d^2]τ

라. W =[eqn: pi over 4]dτ

188. 테이퍼축에 가장 적합한 키이는 ?

가. 접선키이  나. 반달키이 다.  스플라인키이 라. 납작키이

189. 이중 웜이 잇수 30개의 웜기어와 물릴 때의 속도비는 ?

가. 1 : 10	나. 1 : 15	다.  1 : 45	라. 1 : 30

190. 다음 중 방향이 변화하지 않고 일정한 방향에 반복적으로 연속하여 작용하는 하중은?

가. 집중하중	나. 분포하중	다. 교번하중	라. 반복하중

191. 전단하중을 전단면적으로 나눈 것은 ?

가. 전단응력	나. 인장응력	다. 압축응력	라. 휨응력

192. 체인(chain)의 특징 중 틀린 것은 ?

가. 접촉각은 90 °이상이면 좋다.

나. 유지 및 수리가 용이하다.

다. 내열, 내유, 내습성이 강하다.

라. 미끄럼이 많지만 일정한 속도비가 얻어진다

193. 담금질 냉각제 중 냉각속도가 가장 큰 것은 ?

가. 물   나. 소금물   다. 기름   라.공기

194. 황동을 불순한 물 또는 부식성 물질이 용해된 곳에서 사용할 때 발생하는 결함은?

가. 자연균열	나. 방치갈림	다. 탈아연 부식 라. 경년변화

195. 센터리스 연삭작업에서 장,단점에 대한 각각의 설명으로 옳은 것은?

가. 장점: 긴 홈이 있는 일감을 연삭할 수 있다.

나. 장점: 대형 중량물을 연삭할 수 있다.

다. 단점: 연삭숫돌바퀴의 나비보다 긴 일감은 전후이송법으로는 연삭할 수가 없다.

라. 단점: 연삭여유가 적으면 안 된다.

196. 호빙 머신에 필요한 네가지운동 중에 해당 되지 않는 것은 ?

가. 호브축의 회전    나. 호브의 이송

다. 테이블의 회전    라. 급속귀환 운동

197. 어미자의 최소눈금 0.5mm의 본척 24눈금을 25등분한 버니어캘리퍼스는 최소 몇 mm까지 측정할 수 있는가 ?

가. 0.1mm	나. 0.01mm	다. 0.02mm	라. 0.05mm

198. 일감의 재질이 유연하며 인성이 많고,공구의 윗면 경사각이 클 때의 경우에 형성되는 칩의 형태는 ?

가.균열형 칩   나.유동형 칩   다.전단형 칩   라.열단형 칩

199. 선반작업에서의 안전사항으로 틀린 것은 ?

가.긴 가공물은 방진구를 써서 흔들리지 않게 한다.

나.기름 숫돌로 갈거나 샌드페이퍼작업을 할때에는 장갑을 낀다.

다.바이트는 가급적 짧게 물린다.

라.가공물의 무게중심이 한쪽으로 기울 때에는 균형추를 단다.

200. 일반적으로 강철의 래핑에 가장 많이 사용되는 랩은 ?

가. 주강	나. 주철	다. 아연	라. 주석

201. 절삭제의 사용 목적 중 틀린 것은 ?

가. 공구의 냉각을 돕는다.

나. 공구와 칩의 친화력을 돕는다.

다. 가공물의 냉각을 돕는다.

라. 가공물 표면의 방청을 돕는다.

202. 기어 절삭기에서 창성법에 의해 사용되는 공구 중 사용할 수 없는 것은 ?

가. 래크 커터(Rack Cutter)

나. 호브(Hob)

다. 피니언 커터(Pinion Cutter)

라. 브로치(Broach)

203. 다음 터릿 선반에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

가. 보통 선반의 심압대 대신 터릿을 장치한 것이다.

나. 캠이나 유압 기구를 이용하여 자동화한 것이다.

다. 자동 모방 장치를 이용하여 모방 절삭하는 선반이다.

라. 길이가 짧고 지름이 큰 일감을 가공하는데 사용한다.

204. 흰색 바탕에 빨강색 띠 모양의 원 및 45 °각도의 사선으로

구성된 산업안전 표지판은?

가. 금지 표지	나. 의무 표지

다. 안내 표지	라. 주의 표지

205. 중심선을 기준으로 좌, 우 또는 상, 하의 도형이 같을 때 중심선의 한쪽 도형만을 그리고, 중심선의 양끝 부분에 짧은 2개의 나란한 가는선을 그리는 기호를 무엇이라 하는가?

가. 중심 기호   나. 식별 기호

다. 평행 기호   라. 대칭 도시기호

206. KS 제도 통칙에서 규정된 도면에 반드시 마련되지 않아도 되는 것은?

가. 도면의 윤곽선	나. 표제란

다. 중심 마크	라. 비교 눈금

207. 다음 중 도면의 축소 및 확대 복사를 할 때의 편의를 위하여 마련하는 비교 눈금의 눈금선의 길이는 몇 mm 이하로 하도록 규정되어 있는가?

가. 5   나. 7   다. 10   라. 15

208. 도면에서 NS로 표시된 것은 무엇을 말하는가?

가. 나사를 표시한 것임

나. 비례척이 아님

다. 남과 북을 표시한 것임

라. 철하는 곳을 표시한 것임

209. 가는 선의 굵기를 0.25 mm로 선정하여 도면을 그린다면 외형선의 굵기는 몇 mm인가?

가. 0.5   나. 0.7   다. 0.8   라. 1

210. 공작물의 이동 전, 후 또는 가공 전, 후의 모양을 도면에 나타내는데 사용되는 선은?

가. 숨은선 (파선)

나. 가는 실선

다. 굵은 일점쇄선

라. 가는 이점쇄선

211. 제도에 있어서 치수의 기입방법에 관한 KS 규격을 설명한 것이다. 틀린 것은?

가. 치수선은 원칙으로 지시하는 길이 또는 각도를 측정 하는 방향에 평행하게 긋는다.

나. 치수선의 양끝에는 화살표 등 끝부분 기호를 붙인다.

다. 치수선은 반드시 치수 보조선을 사용하여야 한다.

라. 치수 보조선의 간격이 좁아 화살표를 기입할 여지가 없을 때에는 화살표 대신에 검정 동그라미 또는 사선 을 사용할 수 있다.

212. 다음 도면을 보고 각도 치수기입 법으로써 가장 적합한 것은?

213. 일반적인 경우 KS 표면의 결 도시기호에서 표면 거칠기의 표준 수열값은 다음 중 어느값을 선택하여 기입하는 것이 원칙적인가?

가. 3 점 평균 거칠기	나. 최대 높이 거칠기

다. 10 점 평균 거칠기	라. 중심선 평균 거칠기

214. 구멍치수가 ø 40 + 0.005  축의 치수가 ø 40  0 일 때의 최대 틈새는? 0	-0.004

가. 0.001	나. 0.004	다. 0.005	라. 0.009

215. 구멍의 최소허용치수보다 축의 최대허용치수가 작은 끼워맞춤은 ?

가. 헐거운 끼워맞춤	나. 중간 끼워맞춤

다. 억지 끼워맞춤	라. 구멍 끼워맞춤

216. 다음 중 KS 기어의 제도 방법으로 올바른 것은?

가. 이끝원은 가는실선으로 그린다.

나. 피치원의 지름은 굵은 일점쇄선으로 그린다.

다. 베벨기어의 이뿌리원은 생략해도 좋다.

라. 이뿌리원은 굵은 실선으로 그린다.

217. 다음 재료 표시기호 중 황동 주물을 나타내는 것은?

가. BrC    나. BsC    다. BsS    라. PBS

218. 다음은 스케치의 종류를 나열한 것이다. 이중 복잡한 제작도를 알기쉽게 나타내기 위하여 그리는 스케치는 어떤 것인가?

가. 상세 스케치	나. 핵심 스케치

다. 구상 스케치	라. 꾸미기 스케치

219. 다음과 같이 제3각법으로 투상한 정투상도의 입체도로가장 적합한 것은?

220. 도면의 위치는 긴방향을 좌, 우로 놓음을 정위치로 정하나, 때에 따라 긴방향을 아래위로 놓고 사용가능한 것은?

가. A4	나. A3     다. A1     라. A0

221. 2차원 CAD 제도에서 도형 정의의 기본요소가 아닌 것은?

가. 직선(line)        나. 점(point)

다. 이동(move)        라. 원 또는 원호(circle or arc)

222. A0이상의 큰 도면을 말아서 보관할 경우 그 안지름을 어느 정 도로 하는 것이 좋은가?

가. 안지름이 30mm 이상	나. 안지름이 40mm 이상

다. 안지름이 50mm 이상	라. 안지름이 60mm 이상

223. CAD에서 도형 그리기를 할 때 선이나 호가 연속적으로 연결되어 하나의 도면 요소로 취급되는 복합적인 선분을 무엇이라고   하는가?

가. 스플라인(SPLINE CURVE)

나. 연속선(POLYLINE)

다. 자유곡선(FREE CURVE)

라. 타원(ELLIPSE)

4. 다음 그림은 T자와 한 쌍의 삼각자를 이용하여 경사선을 그리는 모양이다. AB 선분이 수평선과 이루는 각도는 몇도 인가?

가. 60 °

나. 45 °

다. 30 °

라. 15 °

225. KS 기계제도 규정에의한 도면의크기, 도면의 양식에 관한 설명 중 옳은 것은?

가. 도면의 표제란에는 품번, 품명, 재질, 수량 등을 기록한다.

나. 복사한 도면을 절단하는 경우에, 용지의 영역을 쉽게 알아 보게 하기 위해서 원도에 재단 마크를 설치하는 것이 좋다.

다. 윤곽선은 0.3mm 이상의 굵기인 실선으로 긋는다.

라. 도면에 반드시 마련해야 할 사항은 윤곽선, 표제란, 도면의 구역이다.

226. 테이퍼 핀의 호칭을 표시하는 방법 중 옳은 것은?

가. 테이퍼 핀의 작은쪽의 지름(d)과 큰쪽의 지름(D)으로 표시.

나. 핀 구멍의 지름으로 표시한다.

다. 테이퍼 핀의 큰쪽의 지름(D)×길이(L)으로 표시한다

라. 테이퍼 핀의 작은 쪽의 지름(d)×길이(L)으로 표시한다.

227. 화살표 방향에서 본 투상을 제3각법으로 나타낼 때 정면도에 해당하는 것은?

228. 단열 깊은 홈 볼베어링의 번호가 6205 일 때 안지름은 몇mm인가?

가. 10mm	나. 15mm	다. 20mm	라. 25mm

229. 도면에서 2종류 이상의 선이 같은 장소에서 중복될 경우선의 우선순위가 올바른 것은?

가. 외형선 - 중심선 - 절단선 - 숨은선

나. 외형선 - 절단선 - 숨은선 - 중심선

다. 외형선 - 숨은선 - 중심선 - 절단선

라. 외형선 - 숨은선 - 절단선 - 중심선

230. 다음 중에서 도면 작성시 길이 방향으로 절단하여도 되는 것은?

가. 기어의 이      나. 리브

다. 베어링	라. 멈춤 나사

231. 나사를 그릴 때 완전 나사부와 불완전 나사부의 경계선은 어떤 선으로 긋는가?

가. 가는 실선	나. 굵은 실선

다. 일점 쇄선	라. 이점쇄선

232. 다음 그림을 보고 표면 거칠기에 대한 설명이 맞는것은?

가. x급으로 일부만 다듬질하고 나머지는 y급다듬질한다.

나. y급으로 일부만 다듬질하고 나머지는 x급다듬질한다.

다. x급 혹은 y급 중 어느 것으로 다듬질하여도 좋다.

라. x급으로만 다듬질한다.

233. 미터보통나사의 나사산의 각도는 몇 도인가?

가. 29 °	나. 30 °	다. 45 °	라. 60 °

234. 기하공차 기호 중에서 대칭도의 기호는 어느 것인가?

235. 다음 그림에서 사용된 투상도의 표시방법을 무엇이라고 하는가?

가. 구역표시 투상도	나. 보조 투상도

다. 지시기호 투상도	라. 국부 투상도

236. KS 분류기호가 맞는 것은?

가. A-기계	나. B-전기	다. C-전자	라. D-금속

237. 다음 용접부 비파괴 검사 기호 중 초음파 탐상 시험을 표시하는 것은?

가. ET	나. YT	다. PT	라. WT

238. 정투상도의 제3각법에서 물체를 위에서 내려다보고 그린그림을 무엇이라 하는가?

가. 정면도	나. 평면도	다. 저면도	라. 배면도

239. 코일스프링은 다음 중 어떤 상태에서 제도하는가?

가. 최대하중 상태	나. 무 하중 상태

다. 상용하중 상태	라. 최소하중 상태

240. 원동축의 지름이 200mm이고 회전비가 1/4일 때 종동축의 지름은 얼마인가?

가. 200     나. 400     다. 600     라. 800