제작실 사용 주요수업

* 앉기 및 자세(2) : 월1,2,3,4

* 재활프로젝트(2)

- 최종발표 : 11.24(월)

- 11회 재활공학과 학술콘테스트 : 12월 초 예상

따라서, 12월 초까지 제작실 사용이 간헐적으로 있을 것으로 예상.

* 창의적 재활공학 설계입문 : 수6,7 목5

숙지사항

* 공구 사용 후 제자리로 놓아두세요.

* 쓰레기 봉투는 모아서 ICC 건물로 두세요.

* 문단속 철저히 : 1407A호실로 당일 반납 원칙입니다!

* 청소는 다 함께! 내가 안하면 다른 학생도 안합니다!

[주요 공구 사용법]

* 전기톱(띠톱기계, 밴드쏘우머신 Band Sawing Machine) : 띠 모양의 톱을 회전시켜 재료를 절단하는 공작기계. [네이버 지식백과] 띠톱기계 [band sawing machine, -機械] (두산백과)

1. 작업테이블 위에 가공물을 얻어 놓는다.

2. 지지각도기를 이용하여 가공물의 방향을 잡는다.

3. 가공물의 톱날에 천천히 밀면서 절단한다.

※ 안전 - 가공물을 너무 빠르게 강하게 밀면 톱날이 부러지거나 빠지므로 천천히 가공한다.

- 톱날이 고속으로 회전하므로 가공물이 움직이지 않도록 단단히 잡고 가공한다.

* 전동드릴 : 목재에 구멍을 뚫고 나서 비트를 바꿔 나사못을 박는 작업을 동시에 하는 공구로, 전동드릴과 충전드릴로 나눌 수 있다. 나사못으로 바로 목재를 연결하면, 나사산이 날카롭기 때문에 목재가 갈라지게 되므로 드릴로 구멍부터 뚫고 결합을 한다. 콘크리트용 드릴 비트를 적용할 수 있는 드릴은 일반 벽에 구멍도 뚫을 수 있다.

제품의 주요명칭

1 키레스 척

2 슬리브 앞부분

3 슬리브 뒷부분

4 토크 설정 링

5 기어 선택 스위치

6 배터리*

7 배터리 해제 버튼

8 스크류 드라이버 비트*

9 회전방향 선택 스위치

10 전원 스위치

11 손잡이 ( 절연된 손잡이 부위 )

12 유니버설 비트 홀더*

13 키레스 척용 안전 나사

14 육각 키**

사용법

1. 드릴척을 이용해서 드릴을 날물이 들어갈 수 있을 정도로 미리 풀어 놓는다.

2. 드릴 안쪽에 3개의 벌어진 홈 사이로 이중드릴날의 면 부분을 물리게 끼워 넣는다.

3. 드릴척을 꽉 조여서 튼튼하게 연결한다.

4. 드릴날 고정 : 일반적인 드릴날은 드릴척을 돌려서 날물을 끝까지 집어넣고 고정을 시켜서 사용한다. [네이버 지식백과] 전동드릴과 그 사용법 (목공 DIY, 2007.10.1, 주택문화사)

* 사포 연마기(샌딩기 Sand paper machine) : 샌딩은 가구 제작의 마지막 단계로 표면을 매끄럽게 하고, 미세한 오차를 조정하는 역할을 한다. 손으로 사포질을 할 수도 있겠지만, 큰 가구의 넓은 면은 아무래도 시간이 오래 걸리므로 전동 샌딩기를 사용한다. 제작 전 재단 된 상태의 목재를 가볍게 샌딩하고, 조립 후 모서리 부분, 페인팅 전 샌딩 작업을 한다. 이때 먼지가 많이 날리므로, 반드시 방진 마스크와 보안경을 착용한다.

1. 사포 결합 : 일반 사포를 직사각형의 길이가 긴 변을 3등분해 자르면 사각 샌딩기에 적합한 사이즈가 된다. 찢은 사포를 샌딩기의 앞뒤 부분에 연결한다. 샌딩기도 제조사마다 결합 방법이 다르므로 사용설명서를 참고한다.

2. 샌딩 작업 : 샌딩기를 이용해서 모서리나 면의 거친 부분을 부드럽게 연마할 수 있다.

[네이버 지식백과] 샌딩기와 그 사용법 (목공 DIY, 2007.10.1, 주택문화사)

문의)

- 이신영 실습조교(1407A호실)

- 근로학생 엄한용