*.폐기물

1.쓰레기·연소재·폐유·폐알칼리·동물의 사체 등 사람의 생활이나 사업 활동에 필요 없게 된 물질을 일컫는 말로 일반적 개념으로는 쓰레기라고도 합니다.

2.폐기물의 종류에는 발생 주체에 따라 ‘생활 폐기물’과 ‘사업장폐기물’로 구분하는데, 사업장폐기물 이외의 것을 생활폐기물이라 합니다.주로 일상생활에서 배출되는 쓰레기로서 음식물찌꺼기나 가전제품등이 이에 속합니다, 공장·공사작업장 등 사업장에서 발생되는 것을 사업장폐기물이라고 합니다. 사업장폐기물 중 폐유·폐산 등 주변 환경을 오염시킬 수 있는 유해한 물질로서 대통령령이 정하는 폐기물을 ‘지정폐기물’이라 한다. 방사성물질 및 이것에 의해서 오염된 물질, 의료법에 의한 적출물 등과 오수·분뇨 및 축산폐수에 대하여는 별도의 법을 적용해 관리하고 있습니다.

3.폐기물처리는 기능적으로 ①발생억제 ②재활용 ③중간처리 ④최종처리의 4단계를 거치는데, 그 중에서 중간처리는 파쇄·압축·고형화·여과·중화·소각·흡착·소화 등의 물리·화학·생물학적 공정을 말하며, 최종처리는 매립 또는 해역배출 등의 방법으로 처분하는 것입니다. 모든 폐기물은 중간처리를 철저히 하면 자원절약과 에너지회수 효과를 얻을 수 있고, 최종처리의 부담을 덜 수 있습니다.

4..쓰레기를 불에 태워 기체 중에 고온 산화시키는 폐기물 처리 방법입니다. 폐기물 관리체계 중 중간처리 과정의 하나이며 화학적 방법에 속하는 것으로, 폐기물을 땅에 묻는 것보다 부피는 95~99%,무게는 80~85% 줄일 수 있고 아울러 매립 공간을 절약할 수 있으므로 효과적이고 지속적인 폐기물 처리방법이라고 할 수 있습니다. 폐기물 소각처리 문제점으로는 폐기물 소각로의 건설비 및 유지관리 비용이 높기 때문에 비용조달 문제가 우선적으로 고려되어야 하며 소각로 설치에는 고도의 기계제작 기술이 요구되며 설치된 후에도 숙련된 유지관리 기술자가 요구됩니다.

5.폐기물 관리

a. 매립 (가장 많이 이용되고 있는 방법)

1. 단순매립 - 특별한 시설없이 폐기물을 그대로 쌓아두는 방법

2. 위생매립 - 매립지의 주위에 차수벽을 설치하고 복토작업을 한다. 침출수를 정화시켜    토양이나 수질오염을 최소화시키는 방법.

b. 소각 - 폐기물 가운데 가연성 물질을 낸 후 잘게 부수어 연소.

1. 장점 - 연소열 회수, 소각 잔재물 비교적 안정, 매립지를 크게줄일 수 있음.

2. 단점 - 2차 오염 유발 (악취, 소음, 폐수), 소각시설, 건설비, 운영비, 오염방지 시설비   등 비용이 많이 든다.

c. 퇴비화 처리 - 미생물을 이용해서 쓰레기에 포함되어 있는 유기물질 분해

장점 - 폐기물의 재활용 (생태계의 순환 과정에 합치), 저공해 유해농법을 활성화 시키는   데 널리 이용.

d. 해양투기 - 바다는 쓰레기를 처리하는데 가장 값싸고 편리한 장소로 인식되고 있습니다.