조경계획

조경계획 개념

1. 조경의 개념 및 영역

▷조경의 개념

․토지를 미적, 경제적으로 조성하는데 필요한 기술과 예술이 종합된 실천과학.

․자연의 보전 및 기능의 도입 (국토를 보존하고 자연과의 관계를 개선)

․휴양과 오락 및 편의를 제공하는 쾌적한 환경을 조성.

․I - thou의 관계.

․인공과 자연의 조화에 중점.

․개발한 사후의 복구보다 사전조치의 효과가 더 크다.

․국토풍치 보존을 위한 기술, 녹음 및 풍치를 제공.

․오늘날의 개념은 자연의 힘과 공용에 대한 가치가 인식(생태적 접근)

․미국조경가협회(ASLA : 1974)

→ 조경은 토지를 계획, 설계, 관리하는 기술

→ 조경은 자원보존과 관리를 고려하면서 문화적, 과학적 지식을 활용하여 자연요소와 인공요소를 구성

→ 유용하고 쾌적한 환경을 조성하는 것을 목적으로 한다.

▷조경의 영역

․일반적으로 문을 나서 서부터의 모든 외부공간은 조경대상이 된다.

․시간에 따른 변화까지도 고려. 환경문제를 고려.

․조경계획의 범위는 외부공간뿐 아니라 건축공간도 고려해야 하며,

계절, 기후, 환경, 인간활동 등을 포함하여 여러 방면을 모두 종합 평가한 후에 계획이 수립.

․ □□ 생활환경계 조경공간 : 개인 정원, 도시주택, 문화시설, 학교, 집합주택의 외부공간

□□ 레크레이션계 조경공간 : 도시공원, 해수욕장, 명승고적, 유원지, 자연공원, 국립공원

□□ 유통계 혹은 커뮤니케이션계 : 고속도로, 강변도로, 보행자 공간, 자연보도, 자전거, 차도

⇢인간의 운동을 받아들이는 조경공간부류

․ a. 정원 → 주택정원, 전정광장, 중정, 옥상정원, 애트륨의 실내정원

b. 도시공원녹지 → 공원에 준하는 것 : 각종공원, 공원도로, 가로공원

도시주변의 녹지 : 시설녹지, 경관녹지, 완충녹지

오픈 스페이스 : 광장, 보행자전용도로

c. 자연공원 →  국립, 도립, 군립 공원, 사찰경내 문화유적지, 천연기념물 보호구역.

d. 관광 및 레크레이션 시설

→ 육상 레크레이션시설 : 야영장, 경마장, 골프장, 스키장, 자연농원, 관광농원, 각종 유원지, 종합레져단지

→ 수변 및 수상 레크레이션시설 : 해수욕장, 낚시터, 종합시설 : 마리나

* 마리나 : 선박시설, 수리시설, 방파제 및 부표를 설치

e. 시설조경 → 공업단지와 주택단지의 조경, 가로 및 고속도로의 조경, 캠퍼스 계획 및 조경

f. 기타 → 대규모 산림지역이나 강 유역 등의 보존, 개발방향 등에 대한 전반적 평가.

정책결정. 환경영향 연구분야에 관심

․ 환경영향평가 분야로 영역을 확대해 나갈 수 있다.

▷정원과 경관의 구분

․정원 - 수목이 많이 자라고 있는 어떤 둘러싸인 지역으로 대체로 사적인 용도로 쓰이는 곳

․경관 - 보다 개방적이고 자유스러우며 보다 공적인 이용이 가능한 외부의 장소

우리를 둘러싸고 있는 모든 대상이며 한눈으로 볼 수 있는 땅덩어리(G. Eckbo)

식물뿐만 아니라 인간의 이용측면까지 고려하여 구성

▷우리나라의 조경

․학교교육은 1972년 시작. 한국조경학회 창간

․60년대 현충사를 시작으로 73년 경주보문단지, 80년대 남서울대공원

․국립공원 ⇢ 지리산이 처음으로 지정

월악산이 마지막으로 지정

관리의 주체는 내무부

․동양3국의 조경용어 ⇢ 중국-원림 / 일본-조원 / 한국-조경 (처음사용은 1950년대 말경, 일반화는 1973년)

2. 조경가의 역할

▷조경가의 역할 ( M. Laurie. 1975 )

* 제2차대전이후 조경영역 변화하는 사회의 요구에 따라 다양

* 1960년대 이후 생태적 측면, 행태적 고려, 인간의 지각과 이미지를 고려한 환경 창조 ⇢ 선진국 중심으로 활발

① 조경계획 및 평가

: 생태학과 자연과학을 기초로 대규모 토지의 체계적 평가와 용도상 적합도, 능력판단, 개발이나 토지 이용의 배분계획, 고속도로의 위치결정, 쾌적성 확보, 레크레이션 시설확보 등 광범위한 project가 관련

② 단지계획

: 대지의 분석, 종합, 이용자 분석에 의한 여러 자연요소와 시설물들의 기능적 관계나 대지 특성에 맞추어 배치

건축가나 도시계획가와 협동 (대체적)

③ 조경설계

: 재료나 수목들을 선정하여 시공을 위한 세부적 설계로 발전

고유의 작업역

※조경가 : 용어 1858. 옴스테드.

→자연이 내포하고 있는 조직의 원리를 이해하고 그 자연 조직을 실제로 활용하여 계획 설계할 수 있는 지식

→미를 창조하여 계획 설계할 수 있는 지식

→구조적인 문제와 그 해결방법

→식물과 그 배식에 관한 광범위한 지식

→실질적인 계획수립과 설계에 관한 풍부한 지식과 경험

환경의 보존과 개발

쾌적한 생활공간 창조

부지의 유기적인 계획

자연의 질서 및 기능의 미

□□ 조경가는 이용자의 기회를 반영

□□ 예술가는 자신의 생각을 표현

▷조경가의 세분

․조경계획가

a. 종합적 계획이나 대규모 프로잭트에 관여

b. 종합적 사고 필요 ⇢ generalist의 입장

c. 다른 분야 전문가와 협동 ⇢ 자문의 방법

․조경설계가

a. generalist의 입장 ∼ specialist의 입장 (골프장 전문가)

b. 기술적 지식과 예술적 감각을 토대로 구체적 형태나 패턴의 구상, 설계

․조경기술자

a. 시공업자

b. 공학적 측면의 지식 ⇢ specialist

․조경원예가

* 수목생산업자, 관상수업자, 공원관리자

cf.  □□ 환경심리학자 : 문제 분석적, 행위의 심리를 중요시, 현상을 설명

□□ 설계자 : 문제 종합적, 행위의 발생장소를 중요시, 어떤 현상을 단위 공간 속에 재현시키려 함

3. 도시계획 및 도시설계와 조경

▷도시이론과 주창자

① 전원도시론 : Haward

a. 인구 3-5만에 한정

b. 도시주변에 넓은 농업지대

c. 시민 경제유지에 충분한 공업유치

d. 상하수도, 가스, 전기, 철도는 도시전용의 것을 사용

e. 도시내 충분한 공지를 보유하고 토지를 영구히 공유

f. Letchworth / Welwyn

g. 독립된 도시

② 위성도시론 : Taylor

→ 위성도시

a. 모체도시 주변에 단일 성격의 중심을 가진 소규모의 수개의 도시로서

모체도시의 기능을 보완하는 위성과 같은 도읍을 말하며 베드타운의 성격

b. 대도시를 건전하게 발달

c. 대도시 주변에 중소도시를 육성

d. 거대도시의 인구 집중에 따른 제 폐단을 시정

③ 대도시론 : Comey (지방계획론)

Le Corbusier (대도시계획론) → 도시중심부의 밀도를 높임

④ 신도시론 : Feder

⑤ 경관도시계획론 : Unwin → 고층건물 배격

건축선후퇴로 도시경관의 변화도모

시역 확장을 억제

⑥ 광역도시론 :

⑦ 근린 주구의 기초이론 : C. A 페리

⑧ 다핵심이론 : 해리스. 울만

a. 중심업무지구               b. 대기업과 중소기업     c. 저층계급의 주거지역

d. 보통(중급)주거지역(주택가)  e. 고급주택지역(주택가)   f. 중공업지역

g. 상업지역                   h. 교회주거지역          i. 교외생산업지역

▷용도지역

․특정시설 제한 구역 : 산업과 인구의 과도한 집중방지

․시가화 조정 구역 : 도시의 무질서한 시가화 방지

․개발 제한 구역 : 도시의 무질서한 확산 방지

․도시개발 예정구역 : 도시주변의 자연환경 보전

▷평탄지에 위치한 대지의 특성

․프라이버시 보호 곤란

․인간척도의 비교가 어렵다.

․시간적으로 초점이 불분명

․단조롭다.

▷ 도시의 구성

① 아테네 헌장 ↬  주거기능/ 작업기능/ 여가기능/ 교통기능

② 지버드(F. Gibberd)

→도시 형태 구성에 있어서 도시를 구성하는 구성소재(포장, 재료, 전신주, 건물, 가로등)를 4가지 측면에서 고려해야 한다.

․구성소재와 외관

․구성소재와 공간

․구성소재와 동작

․구성소재와 시간

③ J. O. Simonds의 공간구성의 4차요소

․제 1차공간 : 평면적 토지자체

․제 2차공간 : 평면의 물적 표현으로 인위적인 구조물

․제 3차공간 : 평면에 존재하지 않으나 제2차 평면 높이에 의해 제3차 평면에 있는 것처럼 느끼는 요소

․제 4차공간 : 시간으로서 공간의 연속적인 변화

④ 3차원 공간의 환경계획

․적극적 공간

․소극적 공간 ⇢ 폐쇄적, 구심점×, 시계의 제한

⑤ 후진국의 공업화하는 도시형태

→가도시화, 종주도시, 도시의 평면적 확산 (우리나라의 도시화는 공업화에 선행하거나 공업화와는 관계없이 진행)

⑥ □□동양의 도시 : 통치자 중심의 인위적 도시건설

□               도심부가 격자형 가로망

□               신분의 차이에 따른 거주지

□□서구형 도시 : 자연 발생적 도시

⑦ 도니 → 자연적 요소 정도에 따라 도시를 9개의 생물지역으로 나눔

Reimann → 에너지 절약을 위한 주거단지 계획

▷도시계획

◎호주의 수도 캔버라 계획안

-세계적으로 현상공모. 시카고의 Walter Griffin안이 당선

-공업지역, 반농업지역, 시장중심, 병영, 대학 등이 각각 독립된 지역을 차지하고,

전 시를 수식하는 구릉주변과 예정된 공관 등에 의하여 광활한 도시미를 구성

-가로망과 지역제가 완전히 융합

◎히포에이므스의 도시계획안 ↬ 격자형 가로망

◎래드번 계획 ↬ 보도와 차도의 분리

슈퍼블록, 통과교통×

◎위성식 녹지계통 : 독일의 프랑크프르트

방사식 녹지계통 : 미국의 인디아나 폴리스

환상식 녹지계통 : 비인의 산림 및 초대지

평행식 녹지계통 : 소련의 신도시

◎쿨데삭 (Cul-de-sac) → 가로망 형태의 하나로 막다른 골목길

- 보차도 분리에 의하여 보행자 전용도로를 설치할 수 있다.

- 통과 교통을 금지하여 거주성과 프라이버시가 좋다.

- 가로의 끝에는 차량이 회전할 수 있는 시설이 필요하다.

◎도시의 입지 → 자원 중심지/ 항만/ 수원 발달지

□□ 보도 밑 매설 : 전신, 전화, 전등, 전력의 전랑, 수도지관과 가스지관

□□ 차도 밑 매설 : 하수도, 상수도본관 및 가스본관

cf) 서울의 하수도 계통 : 차집식(-도시근처의 하해, 우수는 방류되나 오수가 직접 방류될 수 없는 경우.

하해를 따라 차집관이 배치. 우수의 대부분을 overflew에 의해 방류.

오수 및 이와 같은 처리를 요하는 우수를 찻집 관거에 따라 처리장이나 방류지점까지 송류.

◎ 가로망형태

□□ 환상형 : 도시의 팽창을 막아줌

□□ 방사환상형 : 토지이용과 교통소음을 가장 원활하고 효율적으로 처리

▷도시설계

․주거지역-노랑 / 상업지역-빨강 / 공업지역-보라 / 미지정지역-무색 / 녹지지역-보라

․ 인간의 척도고려 :

이용 활용의 통로의 길이최소화

완만한 구배, 완만한 커브의 가로, 소형가구×

인구증가를 도표화 ⇢ 대수도표

시각으로 구별할 수 있는 최대거리 ⇢ 1,300m정도

건축물의 장변을 등고선에 수직으로 함.

▷도시구분에 따른 사용수량

구 분	인 구	사용수량 (l/ 人/日)
대 도 시 중 도 시 소 도 시 읍 면	20만 이상 10만 이상 3만 이상 3만 이하	140 - 200 120 - 180 100 - 150 80 - 120 80 - 100

*수세식 변소 사용할 때 1인당 1일 10 - 20 l 추가

4. 환경과 조경계획

▷조경계획의 과정

* 목표설정 → 대지 및 기능분석 → 대안작성 및 선정 → 기본계획 → 기본설계 → 실시설계 → 시공

* March (1983)

□□ 의사결정 과정 : 문제 파악에서 최종 안에 이르기까지의 환류식과정

□□ 기술계획 : 의사결정 과정을 돕기 위한 각종 분석자료를 수집하는 과정으로 자연, 인문환경조사. 기술적 검토 분석

*조경계획

① 전 과정을 통하여 주로 “문제의 발견”에 관련

② 체계적 일반론

③ 좋은 설계를 위하여 전체적인 문제가 무엇인지 파악하는 일로서 분석에 깊이

*조경설계

① “문제의 해결”에 관련

② 설계방법론이 일반성이 없고 방법도 각양각색

▷녹지계획의 수립과정

◎단일형과정

-지방공공단체가 계획의 책임자

-도시의 규모, 주민의 의향, 생활수준 등을 산정하여 장래의 레크레이션 수요의 양과 질, 공해나 재해발생 상황, 일조문제 등을 예측하여 도시계획 속의 마스터플렌 내에서 녹지라는 계획수단을 어느 정도까지 이용할 것인가를 결정짓는 법

-결점) 녹지설계에 주민의 의사를 반영시킬 방법이 불분명하고 실천 뒤 계획이 당초 계획목표 만족 여부를 검토할 수 없음

◎선택형과정

-몇 조의 전문가 일원으로 하여금 유기적으로 체계화된 몇 개의 계획안을 만들게 하여 그 가운데에서 주민이 가장 좋다고 생각하는 하나의 안을 골라내는 방법

-그 도시나 지역의 자연적, 사회적 조건을 깊이 통찰하고 주민의 요구를 이해함으로써 타당성 있는 계획안 선택

-결점) 많은 경비, 시간필요

주민의 수준이 높아야 함

계획안의 결과에 대한 사전 예측이 어려움

◎연환형과정

-목표나 해결해야 할 주체가 결정되었을 때에는 제안된 계획안에 따라 어디까지 만족시켜 줄 것인가를 미리 점검할 수 있는 단계를 짝지어 놓은 방법

-장점) 모든 단계에 대한 시간적 계열의 짝지음이 수월

수정의 정당성 여부 검토 가능

수정을 요하는 부분을 쉽게 찾아 냄

도시계획의 다른 과정과 결합시켜 전체적인 체계구성

-결점) 녹지효과의 조직적 예측방법 확립×

▷조경계획의 접근방법

◎토지이용 계획으로서의 조경계획

-자원지향적 측면에서 조경계획은 토지이용 계획과 유사

토지와 자연의 보존과 활용에 중점

토지의 최적 이용을 달성하려는 방법론

-D. Lovejoy (1973) : 토지이용 계획은 토지의 가장 적절하고 효율적인 이용을 위한 계획이라 정의.

조경계획은 바로 이 최적 이용을 달성하는 방법론

-B. Hackett (1971) : 조경계획을 경관의 생태적 요소에 대한 기술적 지식과 경관의 형상에 대한 미적인 이해를 바탕으로

각종의 토지이용을 결합시켜 새로운 차원의 경관으로 발전시키는 것

a. 대지 및 경관을 조사분석하여 계획 팀에 제시

b. 계획의 결과로 나타날 경관의 유형에 대한 예측 및 자문

c. 기본 및 실시설계, 식재설계의 지침을 마련하여 경관의 부적합한 변화의 방지

d. 토지이용상 시각적, 생물학적으로 큰 변화를 주는 경관적 의미 예측 및 자문

e. 미개발지의 장래 발전에 대한 대략적 계획 및 제시

f. 지역의 레크레이션에 대한 계획 등 특정의 계획안 작성

◎레크레이션 계획으로서의 조경계획

-S. Gold (1980) 의 레크레이션 계획 접근방법 5가지

: 여가 시간에 행하는 사람들의 레크레이션 활동을 그 적합한 공간 및 시설에 관련시키는 계획

①자원접근방법   a. 공급이 수요를 제한

b. 자원의 수용능력과 그 한계가 중요한 인자

c. 경관성이 뛰어난 지역의 조경계획에 유용한 접근방법

d. 자연의 생태체계를 유지 보전이 문제

e. 이용자의 측면이 반영되지 않아 좋은 자원을 적절하게 활용하지 못하는 경우有

②활동접근법   a. 공급이 수요창출 : 과거의 레크레이션 참가사례가 앞으로의 레크레이션 기회를 결정하도록 하는 방법

b. 사회적 인자가 중요한 영향(일반대중의 기호, 레크레이션 활동의 유형, 참여율 등). 이용자의 측면이 강조

c. 대도시내외의 레크레이션 계획에 적합

d. 단점 : 새로운 레크레이션 요구나 새로운 경향의 여가 형태가 계획에 반영되기 어렵다.

③경제접근법   a. 어느 지역의 경제적 기반이나 예산규모가 레크레이션의 총량유형, 입지를 결정

b. 토지, 시설, 프로그램의 공급을 위한 투자와 책임은 비용편익분석에 의해 조절

c. 경제적 인자가 사회적 인자나 자연적 인자보다 우선 : 공급, 수요가 가격에 의해 결정

d. 가입자가 가장 많이 선택 : 사용자의 입장 고려 안함

④행태접근방법   a. 이용자의 선호도와 만족도가 계획과정에 반영

b. 잠재적인 수요까지 파악하여 표현시키고자 한 것

c. 가치판단의 문제, 신빙성 있는 조사방법의 개발, 수준 높은 시민 참여가 필요

d. 논쟁有 : 미시적 접근 면에서 중요

⑤종합접근방법

a. 각 방법의 긍정적인 면만 취하여 이용자의 요구와 자원의 활용 가능성을 함께 조화시키도록 접근하는 방법

b. 계획 지침 작성, 설계방법 연구, 경관해석, 비용편익분석 등의 과정을 모두 거쳐서 모두 거쳐서 계획안 마련.

c. 레크레이션 조사, 평가 + 이용대상과 특성 밝힘

+ 자원의 수용력과 이용자의 요구조건을 근거로 공급과 수요를 추정 + 계획안 마련

▷조경계획의 유형

□□ 대칭적 계획

□□ 비대칭적 계획

□□ 유기적 계획 - 카메룬의 형태를 이루는 계획(소나무 모양을 본뜸)

- 비대칭적 특징을 이루는 계획

- 자연에 순응하는 계획

5. 건축, 토목, 설비의 관련사항

▷조경의 타분야와의 관계

․건축 → 환경 속에 실체로 나타난 건물의 계획, 설계 관련 분야

․토목 → 도로, 교량, 지형변화, 댐 상하수 설비 등의 설계, 공법에 관심

․도시계획 → 도시, 대단위지역에 관한 사회적, 물리적 계획에 관련

․도시설계 → 도시의 물리적 골격과 형태에 관심(조경, 건축 및 도시계획의 중간단계)

최종 모습 존재를 위한 틀 제공

․환경설계 → a. 포괄적 분야 : 건축, 조경, 실내장식, 도시설계 등의 개별적 분야 모두 포함

b. 인간의 행태와 물리적 환경 사이의 상호관계

조경계획 과정

1. 자연 및 인문환경 조사분석

1) 자연환경 조사분석

◎식생조사

․정량적 측도

빈도(F) = 어떤종의 출현 쿼드라트(quadrate) 수  × 100(%)

조사한 종의 쿼드라트(quadrate) 수

상대빈도(RF) =  어떤 종의 빈도   × 100(%)

전종의 빈도 총화

밀도(D) = 어떤종의 개체수  =  어떤 종의 총 개체수   ↬ 단위면적당 개체수

조사한 총 넓이     조사한 총 쿼드라트수

평균넓이(M) =   1   =    조사한 총 넓이      ↬ 밀도의 역수, 종의 개체가 출현하

D     어떤종의 총 개체수       는 평균치 넓이

종류밀도 ↬ 단위 넓이당의 종수

수도(A) =    어떤종의 총 개체수       =  100  D(쿼드라트당 밀도)

어떤종의 출현한 쿼드라트수               A(빈도)

□ 추정적 개체수 / 군락의 양적 해석

피도(C) → 식물의 지상부의 지표면에 대한 피복율의 비율이다.

계급별로 측정(지표면의 피복의 비율)

동일계층 내에서 동일종의 중첩은 한 층으로 측정

이종의 중첩은 따로따로 측정

피도 100분율의 합계값은 100%넘는 경우有

식물군락 : 임목의 바닥넓이(흉고직경(DBH)를 재여 줄기를 원으로 본 단면적 산출)

전체로서의 식물피복 비율(식피율) : 산림대는 임관식피율・임상식피율

우점도 → 종의 군락 내에서의 우열의 비율을 총합적으로 나타내는 측도

DFD index  =  상대밀도 + 빈도 + 상대피도

상대우점값(종간의 상대적 관계) = 상대밀도 + 상대빈도 + 상대피도

적산우점도(SDR) =  밀도비 + 빈도비 + 피도비   (%)

3

․조사방법

<쿼드라트법>

* 정방형의 조사지역을 설정 : 1-20m2 크기의 정방형 표본구를 설정하여 수목의 종류, 위치, 크기 등을 조사

* 고목군락, 저목군락, 초본군락, 이끼, 바위옷군락 측정에 모두 적용

* 쿼드라트의 최소넓이 □□경지잡초군 ; 0.1-1m2

□□방목잡초군 ; 5-10m2

□□산림군락 ; 200-500m2

□□수변식생군락 ; 군락형성이 어려워 사용×

<접선법>

* 일정 길이의 선을 몇 개 긋고 그 선에 나타나는 식생을 조사

* 빈도 : 1개 선을 1 quadrate

피도 : 선의 길이를 100으로하여 100분율로 산출

<점에 의한 법>

* 전접포인트법, 저점포인트법

* quadrate 방법을 작게 한 것

* 초원, 습원, 높이가 낮은 군락등

* frame에 낀 핀을 45도나 90도의 각도로 지표면에 내리고 여기에 접촉한 식물을 기록 : 핀 내리는 횟수 100회정도

<간격법>

* 두 식물 개체간의 거리나 임의의 점과 개체 사이의 거리측정 : 구성종, 군락전체의 양적관계(밀도) 측정

* 교목, 아교목에 적용. 초본군락, 이끼, 바위옷군락에 적용×

* 최단거리법, 인접개체법, 제외각법, 분각법 등

※ 각 조사법이 적용되는 군락

		고목군락	저목군락	초본군락	이끼, 바위옷군락
퀘 드 라 트 법		○	○	○	○
접 선 법		△	△	○	○
포 인 트 법		×	×	○	○
간격법	최단거리법	○	△	×	×
	인접개체법	○	△	×	×
	제외각법	○	△	×	×
	4분각법	○	△	×	×

○ : 가장 적당함

△ : 적용되나 가장 적당한 것은 아님

× : 적용되지 않음

◎토양조사

<토양의 단면>

․O층 (유기물층) → 토양 고유의 층으로 유기물 분해에 따른 구분

□□ L층 : 낙엽이 분해되지 않고 원형 그대로 쌓여있는 층

□□ F층 : 낙엽이 소동물이나 미생물에 의해 분해되지만 다소 원형유지, 조직 육안으로 식별가능

□□ H층 : 육안으로 낙엽의 기원을 전혀 알 수 없는 유기물층. 흑갈색

․A층 (표층, 용탈층) → * 광물 토양의 최상층 ; 기후, 식생, 생물 영향大(직접적)

* 영양분 풍부, 흑갈색

* 지중의 미생물, 식물의 뿌리등이 왕성하게 활동

․B층 (집적층) → * A층에 비해 부식함량이 적어 황갈색이나 적갈색

* 간접적으로 외계의 영향을 받음. 모자의 충분한 풍화로 갈색

* 흙색, 구조, 견밀도 등 분화 발달된 정도 따라 B1, B2층

* 점토, Fe, 유기물이 혼합되어 괴상의 구조

․C층 (모재층) → * 외계로부터 토양생성작용×

* 광물질이 풍화된 층

․D층 (기암층, 모암)

<토양조사방법>

산림토양도, 정밀토양도, 개략토양도 등 기초 : 입지환경조사, 토양단면조사 및 식생 조사하여 화학적 분석을 위한 사료 채취

․입지환경조사 ; 표고, 방위, 지형, 경사, 퇴적양식, 토양침식, 암석노출도, 풍노출도, 지형형태, 모암 등 정밀조사

․토양단면조사

-1m×1m×1m 채굴, 시료채취는 A, B층 각 1kg씩

-조사인자: 층위, 층경 조사. 토색, 습도, 토심, 석역함량, 견밀도, 풍화정도, 관상의 유무, 균사와 균근, 토양 배수상태

토양공극, 식물뿌리 분포상태.

◎지질조사

지질조사방법 ; 개황파악 ⇢ 표준지 선정하여 boring ⇢ 표준관입시험 ⇢ sounding(각층토질조사) ⇢ 시료의 토질시험

․보링조사

□□토층보링 : 기계보링, 오거보링으로 흙의 굳기 정도를 조사(토질시험도)

□□암반보링 : 기계보링으로 추진속도와 core의 채취율 및 채취한 코어의 관찰 등

․Sounding ; 깊이 방향으로 연속적인 지반의 저항을 측정하는 방법

□□ 정적사운딩 - 점토지반

□□ 동적사운딩 - 사질토지반에 적용

◎지형조사

․지형의 거시적 파악

㉠ 자연보전지역, 지역휴양 개발계획, 관광정비계획 등에 있어서,

계획의 단위, 계획자의 윤곽의 결정이나 지역내의 자연조건의 개발조사의 단계에서

㉡ 계획자체가 주변지역과 마찰 없이 이용가능 여부와 계획을 확대해 나갈 때 발생하는 문제가 없는지를 예견하는 자료

㉢ 계획 대상지 포함해서 거시적으로 주변지역까지 조사, 분석

㉣ 지형의 형성과 관련 있는 요소 파악

: 유역이나 골짜기, 물의 흐름, 고산대, 아고산대, 고원, 산록, 단구, 저지 등 제반 물리적, 생태적 현상

․지형의 미시적 분석

㉠ System 계획, 시설계획의 단계에서는 토지이용구분, 교통동선계획, 시설적지 선정 등 필요

㉡ 1/50,000 , 1/25,000 , 1/5,000 지형도와 일부 도시계획구역 내 작성된 1/10,000 지형도, 항공사진 병행 분석이 효과적

㉢ 분석내용 □ 계획구역 도면에 표시

□ 산정, 계곡, 능선의 흐름 조사

□ 등고선 간격을 검토하여 급경사지, 완경사지, 평탄지 알아냄

□ 유수패턴 조사, 동선체계와 소로, 등산로 확인

□ 산능선 따라 생기는 경사방향 파악

․고도분석 ; 지형의 높고 낮음

□□ 선 : 고도가 높을수록 좁은 간격의 선

□□ 색 : 고도가 높을수록 짙은 색

□□ 정밀한 곳 : 등고선 1m 간격

□□ 1/25,000 지도 : 보통 20m 간격

□□ 개발대상지 낮고 평탄지대 : 5∼10m 간격이고 높아짐에 따라 10∼25m나 40∼50m 간격분석

․경사도 분석

-NACP(미국) ; 15%이하, 15-35, 35%이상으로 구분

-우리나라 ; 10%이하, 10-20%, 20-30%, 30%이상

0-5, 5-10, 10-15, 15-20, 20-30, 30%이상

<등고선 간격에 의한 법>

→2개 등고선 수직거리 일정, 수평거리는 등고선 간격에 따라 변함

→일정한 경사도는 일정 수평거리를 가짐

G(%) =   D   × 100

L

G : 경사도(%)

D : 등고선 간격(수직거리)

L : 등고선에 직각인 두 등고선간의 평면거리(수평거리)

고속도로 ; 4%이상×

자전거도로 ; 15%이상×

도로경사 ; 10%까지허용

15-20%경사지 ; 좁은 대지로 쓸 수 있는 상한선

25% ; 잔디 심을 수 있는 상한선

25%이상은 사용하기 힘들다.

50-60%이상은 경관적 효과

<방안법>

→메쉬(mesh) 긋고 단위 그리드(grid)에 들어있는 등고선의 수를 헤아려 경사각 구하는 방법

→결점 : 현실 경사보다 완경사로 나타냄

ex) 1/50,000지형도의 1cm mesh ⇢ 500m

등고선 간격 20m 경우

; tanθ = ( 20/500 ) × N  =  0.04N	□□θ ; 경사각

□□ N ; 등고선 수

◎기후조사

□□ 기후요소 ; 기온, 강수량, 바람, 습도, 일조시간

□□ 기후인자 ; 위도, 해조고, 수륙분포, 해류, 바다와의 거리, 지형

․대기

-성분비 : 질소 78.09%, 산소 20.95%, 아르곤, 탄산가스, 수소, 기타헬륨, 크립톤, 크세논, 오존 등

지상에서 5km대기 중 상하 대류가 왕성 ⇢ 성분비 비슷

-대기질량 99%가 30km이하에 존재

-대류권(10-20km) ⇢ 직접적 기후 영향

․온도

-평균기온 : 관측소에서 3시, 9시, 15시, 21시의 4차례 관측하여 30년간의 기록을 평균.

-쾌적기온 : 온도 18-24도, 상대습도 40-60,70%

․강우량

-수문환 : 물의 순환

-강우요소 : 비 - 지역환경 및 식생에 미치는 영향 차이多

-우리나라 연강수량 600-1,400mm 특히 6-8월사이 강수량의 50-65% 집중

-강우량, 강우빈도, 강우강도, 강우분포 상태

․바람

-고기압과 저기압의 차 ⇢ 적도풍대, 무역풍, 편서풍

-온대성 저기압 선풍(회오리), 열대성 저기압은 T태풍, C선풍, H폭풍 등

-지방바람 : 산풍, 육풍, 곡풍, 해풍, 푄(Föhn)

-11-2월 (몽고지방 이동성 저기압)

봄, 여름 (양쯔강 기단, 집중강우)

7-8월 (열대성 저기압, 폭풍우 동반한 태풍)

․일조, 일사

-일조량(일조시간, 일조량) ; 식물생육, 인간활동에 영향

-태양이 지구표면에 비치는 시간 측정

-우리나라의 법적 일조시간 : 2시간 30분

․미기후

-국부적인 장소에 나타나는 기후가 주변기후와 현저히 다를 때

-같은 지역내에서도 서로 다른 기후현상을 보이는 것으로 지형, 지물, 혹은 인위적인 구조물에 의해서 많은 차이

ⓐ 미기후요소 : 대기요소와 동일 + 서리, 안개, 자외선, SO2, CO2량

ex) 지형이 낮고 배수가 불량한 지역 ; 안개, 서리 발생

ⓑ 미기후 인자 : 지형 (산, 계곡, 경사면의 방향)

수륙분포 (해안, 하안, 호반)에 따른 안개의 발생

지상피복 (산림, 전답, 초지, 시가지) 및 특수열원 등

ⓒ 알베도 : - 표면에 닿는 복사열이 흡수되지 않고 반사되는 %

- 겨울(1.0)  /  0인 때는 열 완전흡수

- 알베도가 낮고 전도율이 높으면 : 미기후 온화 안정

알베도가 낮고 전도율이 낮으면 : 미기후 극단적

- 알베도값 순서 : 바다<산림<초지<오래된 눈<갖내린 눈

- 마른모래 ; 0.25-0.45        산림 ; 0.1-0.2

젖은모래 ; 0.10-0.20        눈 내린 곳 ; 0.8-0.9

검은 흙 ; 0.05-0.15          갖내린 눈 ; 0.8-0.95

초지 ; 0.15-0.25             오래된 눈 ; 0.4-0.7

바다 ; 0.06-0.08

◎수문조사

․유수형태 → 유역 : 한 지역의 물을 집중시키고 한 하계가 형성되는 지역

→ 집수구역 -계획부지에 집중되는 유수의 범위

-지형도의 능선에 따라 구획

-면적은 계획부지보다 최소한 같거나 넓게 구획

․유수량의 산출

㉠ 배수계획 : 집수구역 면적과 강우량을 계산, 지표면의 구성상태를 조사하여 계류까지의 도달시간 등을 산출

㉡ 우수유수량 : 해수 시스템에 도달하는 모든 물

㉢ 폭우 우수량

Q ; 우수유수량(m3/sec)

Q = C i A = A i R	C, R ; 유출량 계수

A ; 배수지 면적

i ; 강우강도(mm/hr)

㉣ 합리식

Q ; 설계홍수 첨두유량

Q =   1    f γr A	f ; 유충율(보통 0.3이상)

3.6	γr ; 홍수 도달시간 내의 평균유수강도(mm/hr)

(시가지, 주택지 : 0.8-0.7 / 밭, 평야 : 0.6-0.7 / 논 : 0.7-0.75 / 산지 : 0.75-0.8)

A ; 집수면적

㉤ 종류

-자연배수 : 평상시에 물이 흐르거나 고여있는 상태, 진로, 방향, 수위 등 평상시 흐르는 상황 검토

-지하수 : 용수측면, 상대적 측면 다량이용, 경관효과×

-표면수 : 집수구역의 유량과 관련. 비가 올 때 표면수가 빠져나가는 물과 침투, 우수유수량의 처리문제 중요

․지하수

ⓐ 지표에 떨어지는 물의 10%

ⓑ 범위 : 광물질이 있는 수화상태의 물과 해수로부터 스며들며 상당한 깊이의 퇴적물 속에 있는 합착 수는 포함×

ⓒ 분포

-통기층 ; 수분은 암석편을 적셔진 상태나 스며드는 중 또는 공극에 포함되어 있는 정도

□□ 토습층 : 맨 위

□□ 중간층 : 비교적 건조

□□ 모세작용층 : 포화층 바로 위

-포화층 ; 저유물질 사이에 있는 공간이 물로 채워져 있는 층

-지하수면 ; 포화층의 상부한계

◎Remote sensing에 의한 환경조사

- 원격탐사. 원격탐지. 원격측정

- 항공기, 기구, 인공위성 등을 이용하여 땅위의 것을 탐사하는 것

- 지상에서의 멀리 떨어져 있는 대상물의 관측

- 1950년대 항공사진 ⇢ 농업, 지질 산림분야 및 지도제작 등 활용(우리나라)

- 수종 및 수고의 판독. 지형조사, 지질, 배수패턴, 식생, 야생동물 서식처 조사등

a. 항공사진축척(RF) = 카메라 렌즈 초점거리(F)

지면으로부터의 높이(H)

* 실제 사진을 좌우 1장씩 적당한 간격으로 놓은 후 원근과 깊이를  관찰

* 항공사진의 겹치는 범위 : 전방 60%, 측방 20-30%

* 하천 - 암회색이나 흑회색(태양을 반사했을 때 백색)

밭, 붕괴지 - 백색이나 회색

수목 -  흑색

학교는 쉽게 파악 가능

b. 적외선 사진 ; 침엽수, 물 - 검정색

활엽수 - 회색

모래 - 흰색

c. 팬크로 사진 ; 침엽수, 활엽수 - 검정색

도로 - 백색

d. 원리 - 전자파 에너지원으로부터 공급받은 에너지를 받아 대상물이나 현상으로부터 반사나 방사된 전자파E 센서에 수집

- 비행거리와 초점거리에 따라 지형지물의 크기 결정

- 영상해석

- 물체의 전자파 특성을 응용

e. 장점 ; 단시간 내 광범위한 지역의 환경정보 수집, 해석, 진단

재현가능성

대상물에 직접 손대지 않고 정보 수집

f. 단점 ; 표면, 표층의 정보는 얻을 수 있지만, 내면 심층부의 정보는 간접적

경비 많이듬

▷경관 분석

* 시각지능(외계지각) + 심미적 반응 + 경합적 대응 + 평가방법

* 경관의 형식 □□ 자연경관 □□ 산림경관

□           □□ 평야경관

□           □□ 해양경관

□□ 문화경관 □□ 도시경관 □□ 가로경관

□           □□ 택지경관

□           □□ 교회경관

□□ 농촌경관 □□ 취락경관

□□ 경작지경관

<기호화 방법>

․K. Lynch : 도시경관을 분석

paths(도로), edges(단), node(집중점), districts,  landmarks

․Worskett : 시점에서의 특징과 형태

<심미적 요소의 계량화 방법>

․Leopold : 경관의 질적 요소를 계량화하는 방법으로서 경관평가의 객관화를 시도

스코틀랜드의 계곡경관 평가

- 계곡형상 및 경사구분 파악

- 12개 지역 경관가치를 상대적 척도로 계량화

46개 인자는 다시 물리적, 생태학적, 인간이용과 흥미적 인자로 구분하여 특이성비(5단계) 계산

<메쉬분석방법>

․경관타입을 체계화

: 체계화된 요인(지표상태, 취락, 기타지형, 시각방향, 시계량, 주 흥미경관의 영향)을 일정 간격의 Mesh로 도상분석, 평가

․그리드는 1변길이 20-30m 또는 500m-1km

․방법 : 각 요인별로 단계 구분, 집계

<시각회랑에 의한 방법>

* Litton의 산림경관 분석에 이용

․산림경관의 유형

-기본유형

전경관 : 넓은 초원, 시야가 가리지 않고 멀리 퍼져 보임

지형경관 : 지형의 특징有, 강한 인상과 경관의 지표

위요경관 : 평탄한 중심공간有, 그 주위 숲이나 산으로 둘러쌈   ex) 숲 속의 호수

초점경관 : 시선이 한 초점으로 집중될 때   ex) 계곡 끝 폭포, 강

-보조유형

관계경관 : 상층이 나무의 숲으로 덮여있고 나무의 줄기가 기둥처럼 있거나 하층은 관목이나 어린 나무有

세부경관 : 관찰자가 가까이 접근하여 나무의 모양이나 잎, 열매 등을 상세히 보며 감상가능 할 때

일시경관 : 대기권 상황 따라 경관 달라짐   ex) 설경, 수면에 투영된 영상

-경관의 우세요소 ; 형태, 선, 색채, 질감

-경관의 우세원칙 ; 대조, 연속성, 축, 집중, 상대성, 조형

․경관의 변화요소(8가지) ; 운동, 빛, 기후조건, 계절, 거리, 관찰위치, 규모, 시간

․조사방법

-시각회랑 설정 → 1/25,000 도는 1/50,000 지형도로 답사하여 시각회랑 구획

중심노선에서 조망 가능한 관찰구역을 구획 설정 표시

-경관 관찰점의 설정(LCP) →기준탐사로서 중심으로 전, 중, 배경을 관찰 가능한 전망점

-가시경관 구역의 설정 → LCP부터 거리 따라 전, 중, 배경 구획

-시각적 분석 → 경관구도적 분석, 경관 우세요소 및 우세원칙, 변화요인등 조사

-경관분석의 종합평가 → 산림의 보존, 관리, 개발 계획안을 수립

․사진분석 방법

* 항공사진이나 일반사진

* Shafer 및 James Mietz : 경관선호에 관한 계량적 모델

<어의구별척도>

- 환경, 인간, 장소 등에 관한 의미를 조사하는데 쓰인다.

- 조사목적에 맞는 적절한 형용사 목록을 마련하는 것이 중요하다

- 제시된 사물이 응답자 자신에게 어떻게 느껴지는가를 조사하는 방법이다.

▷인문, 사회환경 조사분석

① 인구 → 남녀별, 연령별, 학력별, 직업별, 소득별, 종교, 취미, 사회활동, 인구증가추세

② 토지이용 → a. 법적 지목과 실제 이용상태 조사 소유별 구분, 행정적 관할구역

b. 토지이용에 있어서의 법적 제한요소

c. 지가조사(현재지가, 과거변동 ⇢ 예상지가)

③ 교통조사 → a. 계획부지내 계통체계, 접근 교통수단과 동선배치상태 조사

b. 교통수단의 배차시간, 소요시간, 교통요금

c. 이후의 교통계획

④ 시설물조사 → a. 각종 건축물 현황조사

b. 부지내 가설된 전력선, 가스관, 상하수도 조사

c. 기존 구조물 조사(교량, 펜스)

⑤ 역사적 유물조사

⑥ 인간행태의 유형 → a. 공간적인 환경을 어떻게 사용, 평가하는가

b. 실제 이용자나 이와 유사한 계층의 사람들 대상으로 조사

c. 단순한 관찰이나 접촉하여 면담

d. 설문지 조사법 : 응답자의 개별특성, 의사등 조사

자료수집의 시간, 노력 요구

⑦ 공간의 수요량 추정 → 개발방향과 규모 결정에 중요요인

<시계열 모델>

- 요인 상호간의 관계가 적을 때 이용

- 예측년도가 단기간인 경우, 환경조건 영향 小, 현재까지의 추세가 장래에도 계속 ⇢ 효과적

- 기타, 미개발지, 시계열 Date 없는 곳 이용× ⇢ 유사지역 Date 이용 ⇢ 외삽법

- 5-10년 연평균 증가율 사용 ⇢ 간역법

Y ; 연간수요

Y = a t  + b = a0 t2 + b t + c =A(1+r)t     a, b, c, d ; 정수

A ; 기준년도 연간수요량

t ; 기준년도에서 경과 년수

<중력모델>

- 요인 상호간의 관계가 많을 때 이용

- 발생지 date 없는 경우 적용×

- 대단지에 입장 수는 더욱 단기적으로 예측하는데 사용

- Vij = αDijβ Pi             Vij ; 출발지 i로부터 관광지 j에의 연간 수요량

Dij ; 출발지 i와 관광지 j와의 거리

Pi ; 출발지의 인구

α,β ; 정수

<요인분석모델>

ⓐ 단점 : date 수집곤란, 요인 그 자체의 예측필요, 개발로 인한 새로운 유인요인을 감안하지 못함

ⓑ 몇 가지 예측방법 혼합하여 사용

Y = a0 + a1x1 + ┈ + anxn

ⓒ 日이용자수 : 이용장소의 조건 따라 특정계절 집중

24시간동안 어느 지역이나 개발지에 방문한 사람 수

ⓓ 최대일 이용자수 = 최대일율 × 연간 이용자수

최대시 이용자수 = 최대일 이용자수 × 회전율

ⓔ 수용력 : 최대일 관광객수의  60-80%정도(서비스율)

ⓕ 회전율(=시간집중율=동시체제율)  * 1일중 가장 이용자가 많은 시간의 이용자수와 그 날의 총 이용자수에 대한 비율

□ 최대시 이용자율 산정         * 최대일 이외에 나타나는 시설과잉 현상을 고려한 시설 교체율

* 자원이용 범위 내에서 이용객의 사용빈도를 추정하여 산정

□□ 체류시간 짧은 것 - 회전 빠름(회전율 적음)

□□ 체류시간 긴 것 - 회전 느림(회전율 큼)

ⓖ 계절형에 따른 최대일율 ; 4계절형으로 갈수록 경제적인 효과가 높아진다.

□□ 1계절 - 1/ 30

□□ 2계절 - 1/40

□□ 3계절 - 1/ 60

□□ 4계절 - 1/100

ⓗ 일용량 = 동시체제율 × 회전율

ⓘ 경영효율  * 시설의 경영상 수지분기점이 되는 기표

* 시설의 연중 평균 이용율을 고려하여 설정

* 상한선보다 하한선 설정이 중요

<수요량>

→ 동시수용량

Y ; 연간 관광객수

M = Y C S R	C ; 최대일률

S ; 서비스율

R ; 회전율

2. 행태, 환경심리 기능의 조사분석

▷생태, 물리적 접근

→자연이 지니고 있는 본래의 가치 및 체계와 조화를 이룰 수 있는 계획안을 작성

◎생태적 질서

a. 생태적 형성 과정 →시간 따라 변화하는 형성과정으로 이해

․기상형성과정 - 지구를 둘러싸고 있는 대기의 상태 - 기상

- 기상변화 인자 : 기온, 기압, 온도, 구름, 바람, 강수량 등. and 기상과 다른 모든 형성과정에도 영향

-인간도 기후에 영향 미침 ex) 벌채, 경작, 공장건설

․지질형성과정 - 지질사 및 조산운동, 침식, 융기, 단층, 빙하 등에 대한 정보 수집

- 자연적이거나 인위적 ex) 지하수 사용으로 지반 침하 등

- 현재의 생태계 이해와 장래 추세 파악

․수문형성과정 - 지질형성과정과 관련

- 하천의 패턴, 집수구역, 호수 등에 관한 역사고찰 가능

- 식생 형성과정에 영향 ex) 늪지 배수, 관개도입 등

․수질형성과정 - 물고기 종류와 수질 결정의 박테리아나 원생동물들의 존재이유를 설명

- 자정작용

․토양형성과정 - 기후, 지질, 수문, 식생 등의 역사적 형성과정 및 인간 행위를 반영

- 토양단면 이해 : 환경조건, 토지이용에 대한 중대한 시사, 현재의 토양침식, 퇴적작용이 설명

- 식물이 자라는 바탕, 경작지 이상의 의미

․식물의 형성과정 - 식물군의 패턴 및 분포에 관한 것 뿐 아니라 이들에 영향을 미치는 자연적, 인위적 과정에 관한 이해

- 환경의 지표 : 식생 이용한 환경의 식별, 식생 생존 위한 환경여건 예측

․야생동물 형성과정(식생과 관련) - 생태계내(환경 영향받음)에서 먹이연쇄, 영양단계 중요 역할

- 교육적, 오락적 자원

․토지이용 형성과정 - 인간이 자연에 적응해 온 결과의 표현

- 다른 형성과정에 비해 짧은 기간동안 큰 변화

b. 생태계의 법칙 → 5대권역 : 대기권, 수권, 암석권, 생물권, 사회권

and 권역들 간에 상호작용의 결과가 여러 가지 다양한 형성 과정으로 표현

․에너지의 순환 - 여러 형태로 존재

- 가장 중요한 에너지원 : 태양

- 낮은 entropy의 추구

․제한인자

-물리적 인자 : 기후와 관련되는 인자

-생태적 인자 : 보통 쾌적한 환경에서 주로 제한인자 됨

같은 종 내에서나 서로 다른 종 사이에서 발생되는 경쟁

포식자-먹이관계, 기생관계 등은 개체의 성장이나 개체수 저항하는 역할

․생태적 결정론

-McHarg 교수가 주장

-조경계획의 생태학적 접근방법인 overlay method를 주장

입지의 분석에 있어 등고선 사용하여 겹쳐보아 분석내용을 종합하는 overlay method시도

-경제만 치우치기 쉬운 환경계획을 자연과학적 근거에서 인간의 환경적응의 문제를 파악하여 새로운 환경에 기여하도록

-자연과학과 인간환경의 관계를 생태적 결정론으로 연결

-새로운 환경을 창조하기 위해서는 생태학적 자료를 수집하고 이를 형성과정으로 이해하고

인간의 가치를 찾아내 이를 바탕으로 환경창조를 위한 제한성과 기회성을 분석햐여 건강한 환경을 이룩

◎생태적 종합분석 → 동적과정 파악에 중점

a. 상호관계성 분석

-자연형성과정을 지배하는 제반요소의 상호관계를 검토함은 동적작용 파악의 기본적 사항

-상호 관련성 정도를 횡렬표로 정리하면 효율적

b. 인간활동의 경향분석

-인간활동이 자연형성과정에 어떤 영향을 미치는가 분석

c. 4대권작용 분석

-암석권, 수권, 생물권, 대기권

-계획구역 내의 제반사항, 주요 현상을 열거하고, 각각 관련된 권역과의 관계를 검토하여 계획안 작성 위한 참고

d. 변화의 예측

-계획구역내의 주요지형 및 식생을 구분하고, 이들이 형성원인 및 과정을 종합적으로 검토하고 앞으로의 변화 추세를 예측

▷시각, 미학적 접근

* 기본목표 ; 자연에 내재되어 있는 미적 질서를 파악하고 이러한 미적 질서를 인간환경 창조에 구현

* 이용자의 시각적 선호를 과학적 방법을 통하여 설계안에 반영시키도록 하는 접근이 대두

① 시각적 구성의 기본요소

․전망(view) : 주어진 유리한 위치에서 볼 수 있는 하나의 장면

․vista : 전망의 하나, 결정점, 강택한 전망을 향한 요소, 중요 경관을 보도록 인공적 조작

․Axis : 두 개 이상의 지점을 잇는 선모양의 계획요소, 강렬한 경관요소들로서 계획의 성격에 따라 의도적으로 만듦

단점 - 단조로움

․seguexe(연속지점) : 이동하는데 따르는 경관의 변화

․대칭, 비대칭

② 시각적 분석과정

a. 물리적 환경의 시각적 특성에 대한 분석 -시각요소(전망, 급경사, 랜드마크등) 및 경관단위에 관한 것

-시각요소의 파악 및 객관적인 기술이 주

b. 이용자 반응에 관한 분석 -이미지, 선호도, 연속적인 경험 등에 관한 것

-주관적 느낌을 객관적으로 정리

c. 시각적 반응모델

-서술적(이론적) model  : 물리적 환경과 시각적 반응 사이의 관계를 보다 포괄적으로 설명

추상적 설명으로 끝날 가능성 - 실제응용에 한계

-계량적 model : 수학적 관계성 - 실제응용 용이하나 부분적 관계성만 제시 (포괄적×)

③ 미적반응

a. 환경미학

-예술적 경험이나 반응을 이해하고 설명하고자 하는 전통적 미학에 바탕을 두면서

보다 응용적이며 문제 중심적인 접근을 추구하는 미학의 한 분야

-인간환경 전반에 관한 미적 경험 및 반응을 연구

-환경의 시각적, 미적 질을 높이는 데 있어서 과학적, 합리적 접근을 위한 이론적, 방법론적인 토대 제공할 수 있는 잠재력        cf) 환경심리학 : 일반적 환경지각 및 인지 그리고 환경적 반응을 종합적 연구

b. 환경지각과 인지

□지각 ; 감각기관의 생리적 자극을 통하여 외부의 환경자극을 “받아들이는 과정”

넓은 의미에서 지각은 인자의 한 부분적 과정 - 상호 융합된 하나의 과정

□인지 ; 과거 및 현재의 외부적 환경과 현재 및 미래의 인간행태를 연결지어 주는 앎이나 지식을 얻는 다양한 수단

“아는 과정”

개인의 환경에 관한 지식이 증가나 수정되어지는 과정

-Feimer의 환경지각 및 인지와 전통적인 지각 및 인지와 구별

→연구대상, 종합적인 사회, 물리적인 환경

→환경지각과 인지간의 명확한 구별×

→전통심리학은 인지, 지각의 과정에 관심. 그러나, 환경심리학은 내용에 관심

→종합과학적 노력이 발전에 기여 - 인류학, 건축, 심리학, 도시계획, 지리학, 사회학 등

c. 미적 반응과정 -경계 불명확, 반복 복합적 과정

*환경적 사물   □□ 기능적 측면 : 개인적 필요나 욕구와 관련된 환경적 사물의 생리적 또는 사회적 역할

□□ 미적 측면 : 예술적 속성

* Berlyne의 인간의 미적 반응과정

-자극탐구

동기 □□ 생물적 본능과 관계되는 행위

□□ 생물적 본능과 관계없는 행위 - 미적 행위와 관련

- 자극선택 - 자극의 주의집중(다양한 자극중 특정한 자극만을 선택하여 정보를 받아들이고 반응)

- 자극해석

□□ 인간 자극요소의 상호관계성 지각

□□ 형태심리학자 - 자극요소의 다양한 패턴이나 구성이 시적 지각에 영향 미치는 예 제시

- 반응

유형 - 감정적 반응 : 다양한 마음의 상태(슬픔, 즐거움, 두려움)

구술적 반응 : 구두로 감정, 느낌을 표현, 평가

행동적 반응 : 근육운동(눈, 머리, 손의 움직임 등)

정신 생리적 반응 : 생리적 작용의 변화(개발)

④ 시각적 효과분석의 측면(1960년대이후) → 시각적 질의 향상을 목표

a. 연속적 경험  공통점 -시간적, 공간적 연결의 조화

-개개의 공간보다는 부분적 공간의 연결로 형성되는 전체적 공간에 대한 종합적 경험 더욱 중시

<Thiel. 연속적 경험의 표시법>

⇢ “시각적 환경의 지각은 시간의 흐름에 관계되는 동적인 과정”

“인간환경을 구성하는 공간, 면, 사물, 사건들은 동시에 지각될 수 없으며 시간적 흐름에 따라 경험”

* 공간의 형태, 면, 인간의 움직임이 기호로 구성

* 외부공간에서 시간, 공간적 연속된 경험의 도면화, 표시법 -국부적 장소와 전체적인 연속된 공간의 설계, 계획의 수단

* cf. □□ Lynch의 도시 구성요소 및 이미지 ⇢ 거시적 측면에서 도시전체 구성과 관련

□□ Thiel ⇢ 미시적 측면에서 도시내 세부공간 구성

<Halprion. 모텐이션 심블 (Motation symbol)>

⇢ 인간행동의 움직임의 표시법

* 건물, 수목, 지형 등의 환경적 요소를 부호화

진행 따라 변화하는 요소 - 평면적, 수직적 측면에서 기록, 시간적 요소 첨가

* 인간 움직임 기록과 동시에 설계할 수 있는 도구

* Halprin 과 Thiel의 비교

cf) □ Thiel의 연속적 경험 표시법 ⇢ 외부공간 엄격히 분류, 진행에 따른 공간 형태 변화기록

장소중심적, 폐쇄성이 높은 공간(도심지)에 적용 용이

□ Halprin의  Motation symbol ⇢ 공간형태보다 시계상의 사물의 상대적 위치 기록

진행중심적, 폐쇄성이 낮은 공간(교외, 캠퍼스)에 적용용이

<Abernathy와 Noe>

⇢ 도시내 연속적 경험 살린 설계기법 연구

* 시, 공간 함께 고려한 도시설계방법의 중요성 주장

* 도시설계 : 보행자, 차량통행자 양자의 진행속도 차이에 따른 환경지각상의 차이점 고려를 주장

b. 이미지

목표 : 식별성 높고, 행위적 의미를 함축하는 도시환경의 구성

<Lynch. 도시의 이미지 연구>

⇢ 도시설계의 새로운 측면 개척

* 이미지는 인간환경의 전체적 패턴에 이해 및 식별성을 높이는 데 관계되는 개념, 물리적 형태와 시각이미지에 주안점

* 이미지 형성의 물리적 요소 ; 통로(paths), 모서리(edges), 지역(district), 결절점(node),  랜드마크(landmark)

<Steinitz.>컴퓨터 그래픽 및 상관계수 분석을 통하여 도시환경에서의 형태와 행위의 일치 연구

⇢ * 물리적 형태와 그 형태가 지닌 행위적 의미의 상호관련성

cf) Lynch -  물리적 형태의 시각적 이미지

* 도시환경은 물리적 구성의 차원을 넘어서 행위적 의미를 전달해 줄 수 있어야 바람직한 환경

* 도시환경에서의 형태와 행위 사이의 일치성을 세 가지 유형으로 분류

: 영향의 일치성, 밀도의 일치성, 타입의 일치성

<Lynch, Steinitz의 연구의 기여>

⇢ * 시각적 환경의 인식 및 의미를 도시설계에 응용하는데 기여

* 실제 설계를 위한 기초자료 제공

* 인간-환경 관계를 설명, 이해

* 이미지 및 의미의 중요성을 강조하는 연구

c. 시각적 복합성

→시각내 구성요소의 다소로 정의

→시각적 환경의 질 표현하는 특성 ; 조화성, 기대성, 새로움, 친근성, 놀램, 단순성, 복잡성

-중간정도 복잡성 : 시각적 선호 가장↑

□아주 low or high : 시각적 선호 낮다

→기능적 특성에 따라 환경에 맞는 적정한 복잡성이 요구

d. 시각적 영향

-목표 : 시각적 영향 분석하여 부정적 영향 최소화

-경관이 인공요소 침입을 수용할 수 있는 정도를 고려하여 각 경관의 수용능력에 따른 개발을 유도

-시각적 환경의 질을 높이고자 하는 것

<Jacobs와 Way>

⇢ * 토지이용 활동의 시각적 흡수성과 토지이용 행위의 시각적 영향 ; 도시 및 지역규모 개발 정책 기초

□□ 물리적 환경이 지닌 시각적 흡수성 - 시각적 투과성과 시각적 복잡성의 함수

□                                   - 물리적 환경의 시각적 특성

□□ 토지이용 행위의 시각적 영향의 크기 - 토지이용 행위(건물, 농경지)의 상대적 크기 및 질감, 이용자의 선호

- 물리적 환경이 이용자에게 미치는 영향

* 시각적 흡수성에 영향을 주는 것들 : 식생의 밀집 정도, 지형의 위요정도, 시각적 요소의 수

<Litton. 자연경관에서의 경관훼손 가능성>

⇢ * 도로의 개설이나 벌채 한 자연경관의 민감성에 관한 것

* 경관적 훼손 쉬운 곳 판별하여 계획, 설계, 관리 시 고려

e. 경관가치 평가

-목표 : 물리적 환경이 지닌 경관적 가치를 가능한 객관적으로 평가

-토지이용정책 및 개발방향 설정 위한 기초자료로 이용

<Leopold. 하천을 낀 계곡의 경관가치를 평가>

⇢ * 상대적 경관가치를 계량화 : 상대적 척도

* 46가지 관련인자 전부 고려하여 특이성 계산

몇 가지 중요인자 골라 계곡특성 및 하천특성 계산

<Iverson>

⇢ 경관의 물리적 특성 이외에 주로 조망점에서 보여지는 지각강도 및 관찰되는 회수를 고려하여 경관가치 평가

f. 시각적 선호

-시각적  질 향상의 기초

-시각적 환경에 대한 개인이나 일정집단의 好, 不好

* Correy ; 환경지각중 87%가 시각에 의존

* 변수 □□ 물리적 변수 : 식생, 물, 지형(다양성, 시각적 선호)

□□ 추상(매개)적 변수 : 복잡성, 조화성, 새로움

□□ 상징적 의미 : Hodson과 Thayer   ex) 같은 슬라이드에 호수, 저수지 이름 - 호수에 선호↑

□□ 개인적 변수 : 개인의 연령, 성, 학력, 성격, 심리적 상태 등에 관련 and 가장 중요하고 어려운 변수

* 시각적 질 -상대적 측정 가능

-주관적 가치. 그러나 일정 이용자 집단의 선호경향을 객관적으로 측정가능

-시각적 선호와 대치하여 계량화 : 조경계획 포함한 환경설계 계획에 유용한 자료

* 시각적 선호 계량화의 응용

-경관미의 도면화 : 다른 자연과학적 자료와 함께 적자분석이나 토지이용선정에 보다 합리적 근거마련

-몇 개의 설계안 놓고 시각적 질의 측면에서 비교 : 합리적인 대안 선정

-보다 적극적 방법으로 시각적 선호 예측할 수 있는 모델 작성가능

▷사회, 행태적 접근

◎인간행태

a. 환경심리학 ; 환경과 인간행태의 관련성을 연구하는 분야

실질적 문제 해결에 기여할 수 있도록 이론적, 경험적 연구

환경 설계, 계획을 보다 과학적 접근의 토대 마련

<전통심리학과 구별되는 환경심리학의 특징 - Bell>

․환경-행태를 종합된 하나의 단위로 연구

․환경-행태의 상호작용을 연구

․현실적 문제해결 위한 이론 및 그 응용을 연구

․건축, 조경, 도시계획, 사회학 등 여러 분야와 관련된 종합과학

․사회심리학과 많은 공동분야

․다소 엄격, 정밀하지 않는 방법이라도 문제해결에 도움 될 수 있는 한 가능한 모든 연구 방법을 사용

< 환경심리학의 관심분야 - Craik>

․환경평가-장소의 특성분석(공간구성요소, 배치, 분위기, 사회적 특성평가, 행위 빈도수)

․환경지각-장소의 심리적, 환경적, 문화적인지 연구

․환경의 인지적 표현 : 식별성 높은 환경조성, 길 찾는 행태에 관한 연구

․개인적 특성 및 환경적 반응 : 개인의 환경에 대한 민감성, 적응, 이동성 등에 연구 예측

․환경에 관련된 의사결정

․환경에 대한 일반 대중의 태도 : 환경오염, 보호에 대한 일반대중의 지각 및 태도 연구

․환경의 질 : 측정방법, 영향연구

․생태심리학 : 환경심리학 테두리 내에 보다 종합적, 단일성 갖는 주거단지, 학교, 병원, 놀이터 등 환경적 장에 관한 연구

․인간의 공간적 행태 : 인간의 사회적 행태연구(개인적 공간, 영역성, 혼잡등)

․주거환경의 행태적 인자 : 주택형태, 만족도 등에 관련된 사회, 문화적 변수 연구

․공공기관의 행태적 인자, 물리적 구성, 행태적 특성 분석

․옥외 레크레이션 및 경관에 대한 반응 : 인구학적, 사회학적 연구/경관미학의 기초되는 경관 기술, 평가의 연구

b. 개인적 공간

□□ 개인적 거리 - 개인과 개인 사이에 유지되는 간격

□□ 개인적 공간 - 개인 주변에 형성되어 개인이 점유하는 공간

경계 지닌 공간

개인이동 따라 움직임

상황변화 따라 늘거나 줄어듦

거리가 좁을수록 사적인 그리고 많은 양의 정보 교환이 이루어 질 수 있다.

ex) 줄서서 기다릴 때, 광장에 많은 사람들이 모여 강연, 음악연주를 들을 거리, 여럿이 둘러앉아 게임을 할 때의 일정한 거리

<Hall의 대인간격의 구분>  1fit = 0.3m

․친밀한 거리 : 0-1.5ft  ex) 이성간 교제, 아주 가까운 사람, 레슬링, 씨름 등 스포츠 시 유지거리

․개인적 거리 : 1.5-4ft  ex) 일상적 대화 유지거리

․사회적 거리 : 4-12ft  ex) 업무상 대화 유지거리

․공적 거리 : 12ft이상, 공적 모임에서 유지되는 거리  ex) 배우, 연사 등의 개인과 청중사이에 유지거리

<개인적 공간의 기능>

․방어기능 : 물리적, 정신적 외부 위협에 대한 완충작용

․정보교환기능 : 거리는 정보교환 수단과 관련 and 질, 양과도 관련

□□ 거리 가까움 - 시적, 많은 양 정보

□□ 거리 멂 - 공적, 제한된 양의 정보

ex) 거실, 사무실등 : 마주보거나 90도 각도 유지 배치(자연스러운 대화 가능)

c. 영역성 : 집을 중심으로 고정된 볼 수 있는 일정지역이나 공간

개인이나 일정 group의 사람들이 사용하는 실질적, 심리적 소유권 행사하는 일정지역

귀속감 느껴 심리적 안정감, 외부와의 사회적 작용함에 있어 구심적 역할

동물세계에 있어서 주로 먹이 확보, 종족 번식 등의 기능과 밀접한 관계

<사회적 단위 측면에서의 영역의 구분 - Altman>

․1차적 영역 ; 일장생활 중심, 반영구적 점유공간(가정, 사무실)

프라이버시 요구

외부 침입의 배타성↑

․2차적 영역 ; 사회적 특정그룹 소속원들이 점유하는 공간(교실, 기숙사, 식당, 교회)

어느 정도까지 공간을 개인화 가능

1차영역보다 배타성↓, 덜 영구적

․공적 영역 ; 배타성 가장↓, 프라이버시↓, 광장, 해변

주거 커뮤니티 계획시 필수적 사항 ex) 담장

<영역의 개념을 공간 설계에 응용 - Newman>

․범죄 발생율 높은 A.P.T 지역 - 1차영역만 존재하고 2차적, 공적영역 구분 없음이 원인

․중정, 벽, 식재 등 옥외공간 설계를 통하여 2차영역과 공적영역의 구분을 명확히 함

d. 혼잡 : 밀도와 관련

-물리적 밀도 : 일정면적에 얼마나 많은 사람

-사회적 밀도 : 사람수에 관계없이 얼마나 많은 사회적 접촉

-지각된 밀도 : 물리적 밀도 관계없이 개인이 느끼는 혼잡의 정도

* 현대도시문제 - 물리적 밀도↑, 사회적 밀도↓

◎인간행태의 연구

a. 사회 형성과정의 분석

-자연이 인간에게 어떠한 가치나 어느 정도의 가치를 지니고 있는가 파악하는 과정

-문화 인류학적 조사방법 많이 이용

-조경계획 : 인종 기술학적 조사방법 - 자료수집, 면담조사, 현장관찰, 가족관계조사, 생활사 수집, 도면작성, 사진촬영 등

-주민구성, 주민집단분류, 가족구성, 정주패턴, 계획구역내 및 사회구주 전반에 대한 파악

b. 행태적 분석의 단계

-필요성 파악 : 문제점 파악

-행태기준 설정

□□ 기능적 측면 : 공간구성 및 사물의 배치기준에 관계

□□ 생리적 측면 : 물리적 환경의 쾌적성, 안전성에 관련 - 온도, 소음기준

□□ 지각적 측면 : 환경 자극이 그 환경 내 행위에 적절한 범위유지 위한 복잡성, 다양성 등의 기준

□□ 사회적 측면 : 개인적 공간, 영역성, 혼잡 등 사회적 행태가 원만하게 이루어지기 위한 기준

: 사회적 행태의 이론적 모델 - 스트레스 모델, 프라이버시 모델, 2원적 모델

-대안연구 : 여러 대안 가능성 검토 - 설정

-설계안 발전 : 보다 구체적, 세부적, 시공 가능한 안 완성

c. 설계자와 행태과학자(사회학, 심리학, 인류학)

<Altman의 설계자와 행태과학자의 차이점>

□□설계가(장소 지향적): 일정 단위장소에 초점을 맞추고 그 안에서 일어나는 사회적 행태 및 경제, 정치, 기술적 문제를 종합

□□행태과학자(행태 지향적): 일정한 사회적 행태에 초점, 여러 다양한 장소에서 일정 행태가 어떻게 일어나는가 연구

→행태 과학적 설명 다양, 장소적 상황에 모두 적용될 수 있는 일반화된 이론, 개념 정립

3. 분석의 종합 및 평가

▷기능분석

․설비기능 ; 교통, 급수, 배수, 전기, 가스

․이용기능 ; 기구와 시설, 가구, 조명

․경관기능

․토지이용기능

․재해방지기능

▷규모분석

․공간량 분석 ; 적정이용밀도, 수용량, 이동량, 이용량, 시설소요면적 등

․시간적 분석 ; 도달시간 거리, 회전율, 이용시간, 체재시간

․예상규모 분석

․토목적인 분석

▷구조분석

․공간 및 경관구조

․이용구조

․지역사회구조, 토지이용구조

▷형태분석

․구조물이나 시설의 형태, 토지 조성의 형태, 수면의 형태, 수목이나 식재의 형태 등을 종합분석

▷상위계획의 수용

․계획부지 포함한 상위계획을 파악, 수용

․자료 상호간의 조합을 반복하여 최선의 대안 찾음

4. 대안의 작성

* 산악공원 - 전체국토 종합계획 및 지역계획의 기본 방침 아래서 일관성 있게 수립

- 항구적인 자연환경의 보전을 위한 이용을 전제로 한 자연의 절대 보존 원칙

- 자연의 보호와 그 이용의 합리적 조화

- 장래 이용자의 규모, 구성에 대한 분석연구를 통한 개발 관리에 대한 투자 방법 연구

* 개발예정지 개발 □□ 평지 ; 집중적 활동

□□ 완만한 경사지 ; 운동, 비공식 활동

□□ 급격한 경사지 ; 이용이나 운동 목적 부적당

* 단지계획 : 분석과정의 2가지 기본요건은 기존부지와 단지의 용도

* 스페인의 파티오 정원 : 그 나라와 그 시대의 국민성 및 여러 원인의 영향

직접적으로 파티오식이 발달하게 된 동기는 기후의 영향

* 유원지 계획에서 우선 고려사항 : 계획하는 활동의 공간적 성격

* 여가공간의 입지 결정을 위한 조건 : 지형 / 접근성 / 경제성

5. 기본계획

* 프로젝트에 관한 프로그램(기본전제)에 따라 물리, 생태적, 사회행태적, 시각, 미학적 자료의 분석, 종합 및 기본구상

□□ 종합 : 기본구상의 기초가 되는 자료 제공

□□ 기본구상 : 계획 및 설계 기본골격 짜는 단계

* 조경계획의 골격

* 계획대상의 조건 정리, 규모, 체계 등 기본방향 설정, 개략 공사비 산정

* 주로 도시계획 및 지방계획의 입장에서 계획

* 작성된 도면은 1/3,000 - 1/10,000

▷프로그램 작성

◎프로그램 ; 기술 또는 숫자로 표현된 계획의 방향 및 내용

ex) 복합적 오락지구 조경계획에서 각각의 행위에 관한 수량, 예상시기, 예상크기 등 세부계획 및 설계를 가능하게 하는 것

◎기본 계획안 작성 위한 본격적 자료의 분석 종합을 통하여 구체화되며 기본계획안이 작성되면 수정, 보완이 불가피

◎프로그램 작성 위한 필요정보

․프로젝트 목적

․설계 유형 따른 고유한 제약점 및 한계성

․대지의 물리, 생태적 특성 및 지역적 여건

․대지개발 위한 법규적 요건

․이용자의 사회, 행태적 특성

․시설물의 구체적 요건(공간 종류 및 규모, 수용인구 및 특성, 공간별 위치 및 상호관련성, 공간별 부대시설의 종류 및 관리)

․시설(토지이용)별 위치 및 상호관련성

․예산

․장래성장 및 기능변화에 대한 유연성

․다양한 필요성들 간의 우선 순위

◎프로그램 연구의 유형 - Wade

․의뢰인에 관한 연구 : 직접, 개략안, 스케치

․특정 사실에 관한 직접적 연구 : 사례연구, 조사, 실험, 행태심리학자 많이 사용

․모델에 의한 연구 : 현상을 단순화, 사실에 관한 연구가 요구

▷기본구상

* 제반자료 분석, 종합을 기초로 프로그램에 제시된 계획방향에 의거하여 구체적 계획안의 개념을 정립하는 것

* 계획안에 대한 물리적, 공간적 윤곽 드러나기 시작(이용목적, 이용자수, 이용시기, 건물규모, 예산규모, 개략공정) → 구상방침

* 프로그램이나 자료수집, 분석과정에서 제기된 project의 문제점 부각, 해결방안제시, 대지여건에 적용시켜 해결방안 제시

* 서술적, 다이어그램(의뢰인 이해를 위해)

▷대안작성

* 바람직하다고 생각되는 몇 개의 안 중 가장 바람직한 안 선택

* 몇 개의 안 들이 상호 보완되어 최종안 확정 경우多

* 각 대안의 강점을 최대한 부각시키는 방향으로 안 작성

▷기본설계안(Master Plan)

→ 최종적으로 선정된 대안

① 토지이용계획(토지 본래의 잠재력)

- 계획 대상지의 토지를 어떻게 이용할 것인가를 결정짓는 과정

a. 기능계획단계

b. 대지의 물리적 조건과 토지의 이용조건 구분

c. 기능배치

- 동선계획도와 연관

- 공원 면적 산출법  □□ 공원이용율(%)에 의한 방법

□□ 인구기준 원단위 적용방법

□□ 생태학적 방법

- a. 토지이용분류 ; 종류, 이용행태, 기능, 소요면적, 환경적 영향 분석

b. 적지분석 : 가치와 자연요소의 관련성 분석, 바람직한 자연요소의 추출과 도면화, 제한성과 자연요소의 관련성분석

c. 종합배분 ; 각 용도 상호관계, 전체적 이용패턴, 공간적 수요 등 고려

② 교통, 동선계획 → 계절적 영향

- 교통량 발생

- 통행량 배분 ; 주변 토지이용에서 이루어지는 행위의 특성, 거리등 통행량의 유인에 관련

- 통행로 선정 ; 가능한 짧고 직선(차량측면), 보행(우회)

지형적 제약 시 우회 가능

심리적 영향도 고려

- 교통, 동선체계 ; 전체적 동선체계의 일부로 계획

기능, 속도에 따라 체계 확립

ex) 격자형 ; 도심지 같은 고밀도 토지이용

위계형 ; 모임과 분산의 체계적 활동(공원, 어린이 놀이터, 주거)

동선체계 - 명확한 동선, 상위동선 분리, 계단의 설치는 3단 이상이 위험이 없다.

mall(몰) - 보행자, 차로 분리 / 보행자를 안전하게 통과

③ 시설물 배치계획

- 시설물의 위치, 향, 면적, 호수, 구조, 재료, 형태, 색채, 비용 등에 관한 개요(세부설계 시보다 구체적으로 전개)

- 집단시설지구 - 무질서한 분산 억제 / 환경적 영향 최소

- 마스터 플랜 표현 - 적절한 색채이용

- 시설 규모 - 연간이용자수 × 최대일율 × 회전율 × 이용율 × 1인당시설단위규모

④ 식재계획 → 계획구역 내에 식생에 대한 보호, 관리, 이용 및 배치에 관한 모든 것 포함

- 수종선택 ; 기후적 여건, 자생수종, 식재기능, 공간분위기

- 배치

□□ 정형식 패턴 ; 기하학적 형태, 건물주변이나 기념성 높은 장소

□□ 비정형식 패턴 ; 유기적 형태, 자연과 가까운 장소

- 녹지체계 ; 전체의 녹지체계와 관련

⑤ 하부구조계획 → 전기, 전화, 상하수도, 가스, 먼지와 쓰레기, 공급처리시설

⑥ 집행계획 → 안 결정 후 실행 위한 계획

- 투자계획 ; 자금 출처, 단계별 투자액 포함

- 법규검사

- 유지, 관리계획 ; 유지관리의 효율성, 편이성, 경제성 등을 고려

6. 환경영향평가

▷환경영향평가

→ * 개발계획에 포함되어 있는 인간활동 분석하고, 기존조건 위에서 이것이 어떤 효과와 영향을 갖는가 종합적으로 판단, 평가

* 추상적 가치 즉, 공공의 건강, 쾌적함, 미적인 질 등에 관한 정량적 분석이 어렵다.

* 환경영향평가는 개발이 시행되기 이전에 실시

* 환경영향 평가서(계획, 설계 과정의 일환으로 환경에 미치는 영향을 평가)

* 1960년대 자연파괴에 대한 관심 증대

1969년 미국 국가환경정책법(NEPA) 제정 - 1970공표

□ ① 인간과 자연의 생산적 조화를 국가정책목표의 하나로

② 환경자문회의 설치

③ 환경영향 평가서 제출

* 우리나라 1977년 환경보전법 선포

<환경보전법 및 환경보전법 시행령에 의한 대상사업>

․도시개발 : 도시공원법에 의한 10만m2이상 집단시설지구나 공원조성사업

or 자연공원법에 의한 10만m2이상의 집단시설지구나 공원조성사업)

․에너지 개발   ․수자원 개발   ․철도(지하철)건설   ․간척, 항만건설

․관광단지개발(관광진흥법에 의한 30만m2이상의 관광사업, 온천법에 의한 30만m2이상의 온천개발사업)

․산업입지, 공업단지의 조성   ․항만건설   ․도로건설   ․공항(군용비행장 제외)   ․아파트지구의 개발

<작성규정-환경청 고시>

․요약문   ․사업개소   ․환경현황   ․사업시행으로 인한 환경에의 영향

․환경상 악영향 저감방안   ․불가피한 환경에의 영향   ․대안   ․종합평가결론

<문제점>

․과학적 자료 미흡

․지표설정 곤란

․자료수집의 지식부족

․수학적 모델의 타당성 평가 부족

․추상적 가치의 정량적 분석의 어려움

․환경영향평가 외적요인(경제, 정치)에 환경영향평가의 과소평가나 정보의 통제

․허가, 불허의 명확한 경계×

▷이용후 평가

→ * 이용자의 행태에 적합한 공간구성이 이루어졌는지 여부 평가

* 프로젝트가 시공되고 얼마 동안의 이용기간을 거친 후 그 설계나 계획에 대한 평가

(설계의도의 반영정도, 이용행태와 공간구성)로 개선안을 마련, 다음의 유사한 project의 기초자료로 이용)

◎목표 - Friedmann

․인간-인공환경 관계성 연구 ⇢ 인간행태에 관한 이해 증진

․기존환경 개선, 새로운 환경 창조 위한 의사결정에 평가자료 반영

․장래 설계교육에 자료

․환경설계에 관련되는 정책 및 프로그램의 효율성 분석 위하여 필요한 자료 마련

․(넓은 의미) 환경영향평가위한 이용자 만족도, 환경의 적합성, 예측 위한 능력 개발을 시도

◎건물의 평가 - Rabinowitz

․기술적 측면의 평가 ; 건물의 구조 및 설비 등 공학적 측면

․기능적 측면의 평가 ; 공간의 합리적 배치를 분석

․행태적 측면의 평가 ; 이용자들의 환경에 대한 반응

◎옥외공간의 평가 - Friedmann

․사회, 물리적 환경(setting)

․이용자

․주변환경 - 주변환경의 질, 토지이용, 자원시설

․설계과정

◎<설계평가를 위한 정보체계>

이용자

주변환경                  설계행위

물리적, 사회적 환경

부분별 조경계획

1. 주거공간(단독, 집합)의 조경계획

▷주택정원의 조경계획

① 주택정원의 특징(역할)

→주택 ; 인간생활의 본거지, 가족단위의 privacy 최대보장, 지위상징

․주택내 휴식과 정적인 여가활동 ⇢ 심리, 정신적 안정

․프라이버시, 안전성, 미기후 조절

․외부생활기능 ⇢ 야외놀이, 야외식사, 일광욕, 빨래건조 등

․심미적 쾌감

․주생활기능의 보조적 역할(여가, 휴가, 노동)

② 정원계획위한 조사분석

→내부공간 기능, 동선에 긴밀한 관계유지

․대지 및 주변환경

정원크기 - 단독주택 경우 □□ 대지면적의 최소한도 90m2 규정

□□ 적당한 크기는 최소 200m2 이상

․사용자에 관한 사항 : 생활수준, 가족의 성격과 태도, 시설내용, 단란의 양상, 작업장, 어린이 놀이터, 기타

③ 주택정원의 기능분할(Zoning) - G. Eckbo(1978)

․전정(public access)

- 대문과 현관 사이의 공간(현관홀, porch - 전정 - 대문, 진입공간, 주차장, 차고)

- 전이공간(공적↣사적)의 특징 ; 주택의 첫인상

- 수목, 초화류, 계단, 자연석, 분수 등 과장되게 치장 ; 단순성 강조

- 도로에서의 조망을 고려하여 깊이가 있는 느낌

․주정(general living)

- 가장 중요하나 공간군 / 특색 있게 꾸밀 수 있는 장소(남쪽이나 동남쪽)

- 가족의 휴식, 단란 이루어지는 곳

- 실내의 거실과 연결되는 것이 일반적(거실의 연장)

- 내부 주공간과 외부 주공간이 직접 동선상 전망으로 연결

- 가족구성, 개인의 성격, 요구와 관련

- 주제강조, 다른 요소는 종속

- 중심부 empty와 퍼골라, 녹음수, 정자 등 장치 ⇢ 외부생활기능을 쾌적

- 어린이 놀이공간, 놀이시설 ⇢ 시각상 고려, 작업정과 관련, 주부가 어린이 감독 가능

- 테라스 - 거실 앞, 적극적 외부생활공간 / 휴식, 오락, 식사 등의 장소

잔치 경우 fire place, 바비큐

- 우리 나라의 마당

․후정(private living)

- 전통적 후원과 유사 : 실내공간의 침실과 같은 휴양공간과 연결

- 조용, 정숙한 분위기

- 프라이버시 최대보장 : 시각적, 기능적 차단

- 복잡한 식재 패턴을 지양하고 부분적인 차폐

․작업장

- 내부의 주방, 세탁실, 다용도실, 저장고에 연결된

장독대, 빨래터, 건조장, 쓰레기장, 채소밭, 가구집기 수리 및 보관장소 등 외부공간(주부의 이용이 가장 많은 곳)

- 전정, 후정과 시각적으로 어느 정도 차단

- 정원 대규모시 : 큰공간 소요(보관)

․주택정원의 계획 및 설계

a. 일반적 원칙, 지침 -실용성, 심미성 동시 고려

-내, 외부 공간의 상호관련성 / 대지와 건물 모양 조화

-중점지역 설정 - 통일선 기여

-대지조건, 취향, 양식, 유지관리 고려 - 적절한 식물재료 선택

b. 정원의 설계구상 → 정형식 / 비정형식(상징성 - 동양)

<Eckbo의 정원 형태 분류(1978)>

‥기하학적, 구조적 정원 : 기하학적 골격이 주 / 식물재료는 부적요소

‥기하학적, 자연적 정원 : 구조적 골격이 지배적 but 식물재료나 자연적 요소가 중요한 역할이나 이와 동등한 역할

‥자연적, 구조적 정원 : 식물재료, 바위, 물, 지형이 지배적이나 기하학적 구성감도 있다

‥자연적 정원 : 자연적 요소, 재료가 지배적, 다른 인위적 형태, 골격이 명백히 드러나지 않음

▷ 집합주택의 주거공간

◎근린주구 기초이론 - C. A. Perry

․국민학교 중심으로 하는 단위설정 ; 물리적 관점보다 사회적 관점 중시

․규모 ; 인구 5,000인(보행자 공간 확보) - 면적은 인구밀도에 의해 변화

․경계 ; 주구를 둘러싼 간선도로, 통과교통배제

․공지 ; 요구되는 소공원과 레크레이션 용지가 있어야 하고 체계화

․공공시설은(학교포함) 지구중심에 배치

․거주 인구에 적합한 행정지구 1개 이상, 교차점이나 인접상점 지구와 근접하여 배치

․가로망은 교통량에 비례하고 지구내 교통을 용이하게 하면서 통과 교통방지

◎Cul-de-sac

․주택지의 말단 가로로서 각 가구에의 서비스를 목적으로 함

․주민들간의 사회적 친밀성을 높일 수 있다.

․각 가구를 연결하는 도로가 1조이므로 조용한 분위기

․통과교통이 출입하지 않으므로 주거환경의 안정성 확보

․마당과 같은 공간을 중심으로 둘러 싸여 배치

◎아파트 단지내 가로망의 기본유형별 특성

․격자형 : 평지에서 가구형성, 건물배치가 용이

토지이용상 효율적이며, 평지에서는 정지작업이 용이

경관이 단조로우며, 지형의 변화가 심한 곳에서는 급구배 발생

복사면에서 일조상 불리하며, 접근로에 혼동이 오기 쉬우며 교차점의 빈발

․우회형 : 통과교통이 상대적으로 적어서 주거환경의 안전성 확보

사람과 차량동선의 교차가 증대됨

진입에 대체성이 있으나, 동선이 길어질 수 있음

불필요한 접근로가 발생되기 때문에 시공비가 증대됨

․대로형 : 각 건물에 접근하는데 불편함을 초래할 수 있음

도로의 연계가 확보되어 있지 않은 경우多(건물군에 의해 단순하게 처리)

통과교통이 없어서 주거환경의 안정성이 확보

공동공간이나 시설을 배치시킬 수 있으며 독특한 공간을 구성시킴

․우회전진형 : 격자형에서 발생되는 교차점 감소

통고교통이 상대적으로 배제되지만 동선이 길어질 수 있음

접근성에 있어 불편함을 초래하고 보행자와 교차가 빈번해짐

운전시에 급한 커브가 많이 발생되며, 방향성을 상실하기 쉬움

◎아파트 단지내 도로기준

․진입도로 300세대미만 ; 폭 6m

300-500세대 ; 8m

500-1000세대 ; 12m

1000세대 이상 ; 18m

․단지내 도로 100세대 미만 ; 4m

100-300세대 ; 6m

300-500세대 ; 8m

500-1000세대 ; 12m

1000세대 이상 ; 18m

◎ □□주택단지의 이점 ; 충분한 빛과 공기를 받을 수 있다

□                    소음 및 시각장애 등에서 비교적 안전

□                    독립적으로 수선 개조 매매가 가능

□□공동주택의 이점 ; 주거밀도가 높아 경제적

◎아파트 단지 계획 시 놀이터 배치장소

- 가급적 차량의 통행이 빈번한(교통이 편리한) 입구 쪽 보다는 주거에서 가깝고 조용한 완경사지에 배치함이 바람직 함

- 음료수가 있고 식생과 경관이 양호한 장소

- 보호자와 함께 휴식을 취할 수 있는 정적공간을 확보

- 시설물의 배치는 집단화 밀집시키는 것보다 소규모공간에 분산 배치

- 집단활동이 가능한 운동장과 다용도 포장공간을 배치

- 출입구 쪽에는 회전 그네나 미끄럼틀과 같은 여럿이 함께 할 수 있는 시설을 배치

시이소, 그네 등과 같은 참여 수를 제한하거나 순서를 기다리는 시설은 출입구쪽에서 멀리 배치

모래밭은 안전상 회전그네와 미끄럼틀과는 떨어지게 함

물장구 센터는 음수대 근처, 잔디밭은 위요된 시설지역과 그 주위의 완충공간에 설치

- 100세대 이상일 때의 어린이놀이터 면적은 300m2 + 초과세대당 1.0m2

◎유아 및 아동의 유희시설 계획시 고려해야 할 제반조건

- 유지관리 및 수선이 용이한 구조로 하고 정기 점검하여 미연에 파손 위험을 방지

- 안전을 고려하여 광장, 원로, 기타 시설과의 경계는 울타리 등으로 분리

- 좁은 장소에 많은 기구의 배치보다 일체화된 놀이기구에 의해 놀이의 연속성을 갖게 함

- 놀이기구는 유아 및 아동에게 놀이로부터 공상력과 창조력을 가질 수 있도록, 아름다운 형태와 색채를 사용하여 계획

- 규격화, 양산화, 유니트화를 고려 → 경제성과 품질관리를 개선, 기구의 호환성도 높이고 기구의 장기고정화를 피한다.

◎아파트 조경계획시 케빈 린치의 세대수 규모 및 내용

․2×350호/ha, 80호 이상은 특수지역

․어린이가 있을 경우(2-10세) : 50호/ha

․50호 이상 : 옥외 공간확보

․120호 : 인간적 규모상실

․200호 : 주차조경, 레크레이션공간 부족

․250호/ha 이상 : 공간의 압력, 교통혼잡

․300호/ha : 소음, 프라이버시, 생활환경수준이하

◎아파트 단지 조경설계

- 공간구성상 일조조건 및 난방, 방습, 채광 등은 거주 환경을 위해 효과가 매우 큰 것

따라서, 주택간의 거리 혹은 건물과의 간격이 가장 중요

- 공간구성상 가장 큰 영향을 미치는 요소는 인동과 용적량

2. 레크레이션계의 조경계획

▷공원녹지 계획

① Open Space의 개념

․형질(생김새)로 본 O.S ; 땅, 물, 지상의 공기, 햇빛, 바람의 기후요소도 포함

-개방성 : 지붕 없이 하늘 향해 열려 있는 땅

-비건폐지 : 생산과 관련된 건물,  시설물이 없는 땅 cf)노는 땅(공한지, 유한지)×

-위요공간 : 숲속의 초지처럼 주변이 수직적인 요소로써 둘러싸인 공간

-자연경관(넓은 의미)

․기능으로 본 O.S

- 도시 안의 다른 모든 땅처럼 나름대로의 적극적이고 뚜렷한 기능을 가진 땅

- 쓰임새 바꿀 수 있는 취약한 대상

- 공공성 : 레크레이션, 생활환경의 보호, 보행자의 안전, 시가지의 형태 규제 등

비건축 공간으로 한다는 점에서 공공적인 필요성이 있을 것

․행태로 본 O.S

- 형질, 소유에 관계없이 자유롭게 선택, 마음먹은 대로 행동할 수 있는 장소, 레크레이션 장소, 여가 즐길 수 있는 곳

- 영속성 : 소유권이 개인에게 있는지 또는 공공적인 것인지를 불문에 붙이기는 하나 영속이 보장되어 있을 것

② Open Space의 유형

a. 현행 법제상 분류체계

Open Space □□ 도시공원 : 어린이 공원, 근린공원, 도시자연공원, 묘지공원

□   * 도시계획구역 안에서 자연경관의 보호와 시민의 건강, 휴양 및 정서생활의 향상에 기여하기 위해

□     도시계획법으로 결정되는 도시공공시설

□□ 녹지 : 완충녹지, 경관녹지

□   * 도시계획구역 안에서 자연환경을 보전하거나 개선하고, 공해와 재해를 방지

□     양호한 도시경관의 향상을 도모하기 위해 도시계획법에 의해 도시계획으로 결정되는 도시공공시설

□□ 각종 도시계획시설 : 유원지, 공공녹지, 광장, 공원묘지, 운동장

□□ 지역, 지구 : 녹지지역, 풍치지역

<도시공원>

* 어린이 공원

- 설치목적 ; 어린이의 보건 및 정서생활의 향상

- 주이용자 ; 어린이

- 주활동 ; 유희

- 이용권 ; 250m 이내

- 면적 ; 1,500m2 이상

* 근린공원

- 설치목적 ; 주로 근린거주자의 보건, 휴양 및 정서생활의 향상

- □□ 주이용자 ; 근린거주자(연령, 성별 구별 없음)

□□ 주활동 ; 일상의 옥외휴양, 오락 등

□□ 이용권 ; 500m 이내

□□ 면적 ; 10,000m2 이상

- □□ 주이용자 ; 도보권 안에 거주하는 자(연령, 성별 구별 없음)

□□ 주활동 ; 일상의 옥외휴양, 오락 등

□□ 이용권 ; 1km 이내

□□ 면적 ; 30,000m2 이상

- □□ 주이용자 ; 도시계획구역 안에 거주하는 자(연령, 성별 구별 없음)

□□ 주활동 ; 주말의 옥외휴양, 오락 등

□□ 설치장소 ; 기능을 충분히 발휘할 수 있는 장소

□□ 면적 ; 100,000m2 이상

- □□ 주이용자 ; 광역거주자(1개 도시계획구역 초과, 연령, 성별 구별 없음)

□□ 주활동 ; 주말의 옥외휴양, 오락 등

□□ 설치장소 ; 기능을 충분히 발휘할 수 있는 장소

□□ 면적 ; 1,000,000m2 이상

* 도시자연공원

- 설치목적 ; 자연경관지의 보호, 시민의 보건, 휴양 및 정서생활의 향상

- 주이용자 ; 일반시민

- 주활동 ; 자원의 유지 및 보전, 자원의 적절 이용

- 설치장소 ; 자연조건, 역사적 의의가 있는 토지

- 면적 ; 100,000m2 이상

* 묘지공원

- 설치목적 ; 묘지공원 이용자에게 휴식 제공

- 주이용자 ; 참례자

- 주활동 ; 정숙한 이용

- 설치장소 ; 정숙한 장소, 자연녹지지역(시가화가 안될 지역), 토지의 구득이 용이, 관리 용이한 곳, 화장장과 병치×

; 순수묘소의 넓이는 전체의 1/3이내

; 명쾌하고 경관이 아름다운 분위기를 갖추도록 한다.

; 분묘의 규격은 4,6,12,16m2등이 있으나 이중 4m2, 6m2가 전체의 60%이상을 차지하도록 배치

; 수종은 목적과 기능에 적합하며 기후, 토질 등 지리적 조건에 맞는 수종을 선정.

<녹지>

* 완충녹지 ; 설치기준 - 녹지면적을 80% 이상, 원인시설 양측에 균등배분

; 비료목을 혼식 한다

; 완충녹지의 양 가장자리는 관목을 식재한다.

□□ 공해의 방지/완화 □ 생산시설의 공해 차단/완화 : 공장, 사업장 주변

□                   □ 교통시설의 공해 차단/완화 : 철도, 고속도로 주변

□□ 재해의 방지/완화 - 재해방지시 피난 : 공장, 사업장 주변

□□ 사고의 방지/완화 - 사고발생시 피난 : 철도, 고속도로 주변

* 경관녹지 ; 설치기준 - 도시공원과 기능상 상충되지 않을 것

□□ 자연환경의 보전 : 필요한 지역

□□ 주민 일상생활의 쾌적성과 안전성 확보 : 필요한 지역

<도시계획시설>

* 유원지 : 시민 복지향상에 기여하기 위한 오락/휴양시설

유희, 운동, 휴양, 특수시설과 편익 및 관리시설을 공통시설

동적위락적 성격/ 다양

* 공공공지 : 도시 내 주요시설물이나 환경보호, 경관 유지, 방화, 보행자의 통행과 시민의 일시적 휴양공간 확보 위해 설치

* 광장 □□ 교통광장 : 교차점, 역전, 주요시설 광장

□            주요간선도로의 복잡한 교차지점에 설치

□            각종 차량과 보행인을 안전, 신속하게 통과

□            큰 시설, 큰 나무×

□            장차 교통량이 증가하더라도 기능을 충분히 발휘할 수 있도록 계획

□□ 미관광장 : 중심대, 근린, 경관 광장

□□ 지하광장

□□ 장식광장 : 구도시 중심가에서 광장으로 활용되고 주위 건물과 미적효과를 주는 광장

□□ 집합광장 : 로마시대의 포룸(Forum), 그리스의 아고라(Agora)의 성격

□□ 유희광장 : 장식광장 + 기념탑

* 운동장 : 국민 체위향상 기여 위한 도시계획시설(공원시설의 운동장×)

골프장, 종합운동장, 국제경기종목으로 채택된 운동종목의 운동장

* 공동묘지 : 공설묘지, 사설묘지

* 기타 : 하천, 저수지, 유수지, 방풍설비, 방조설비, 사방설비 등 녹지와 유사한 기능

<지역과 지구>

; 도시계획에 의해 도시계획 구역 내에 지정되는 풍치지역, 개발제한구역이 녹지와 유사한 기능

b. 형질, 기능, 소유를 기준으로 한 분류체계

* 공공적 녹지(녹지)

□□ 공공녹지 □□ 공원녹지, 운동장, 공원도로, 보행자전용도로, 자동차도로

□           □□ 광장

□           □□ 공원 초지

□□ 자연녹지 □□ 하천, 호수, 수로

□           □□ 해변, 하안, 호반

□           □□ 산림, 원야, 농지

□□ 공간녹지 □□ 사찰경내, 초지 및 그 부속지

□□ 공익시설부속원지

□□ 민영공공시설원지

* 사적 녹지

□□ 공용녹지 □□ 공용주택원지

□           □□ 회원제레크레이션시설

□           □□ 공업후생시설

□           □□ 학교운동장, 기타의 원지

□□ 전용녹지 □□ 개인원지(정원, 기타)

□□ 시험포장

□□ 급배수, 기타의 처리시설

c. 기능을 기준으로 한 분류체계

□□ 실용 O.S ; 생산토지, 공급처리시설, 하천, 보전녹지

□□ 녹지 ; 원생지, 보호지역, 자연공원, 도시공원, 레크레이션시설, 도시개발에 의한 녹지

□□ 교통용지 ; 통행로, 주차장, 터미널, 교차시설, 경관녹지

d. 공공 오픈스페이스의 분류

□□ 건축용지 및 건축개발 예정지

□□ 비건축용지 □□ 교통용지 - 도로, 수로, 항만, 철도, 공항용지

□□ 오픈 스페이스 □□ 공공 오픈스페이스 - 공원, 녹지, 공영운동장, 광장, 공원, 묘지

□                      공영일요농장, 공원도로 등

□□ 준공공 오픈스페이스 - 학교운동장, 개발원지,

□                        사찰경내(부속원지 포함), 수로, 수면 등

□□ 사유 오픈스페이스 - 개인 원지, 민영운동장, 유원지, 경마장, 사립공원 묘지

민영일요농장, 산림, 양묘원, 사유수면 등

③ Open Space의 효용성

- 도시경관을 구성하는 가장 크고 넓은 요소

- 상대적으로 제모습을 오래 유지하는 요소

- 인공적이나 생명의 원천을 암시하는 능력이 강한 요소

- 도시경관에 통일성, 다양성을 부여

- 생명감, 계절감, 장소감을 불러일으키는 역할

- 적극적, 소극적 레크레이션의 제공, 자연자원을 보호, 보존

- 개발 형태의 유도

④ 오픈스페이스의 역할

- 도시개발의 조절

- 도시환경의 질 개선

- 시민 생활의 질 개선

a. 도시개발의 조절

․도시개발형태의 조절 - 형태, 위치, 시기

․도시확산과 연담의 방지 - 개발제한구역, 녹지지역 형성

※연담 ; 여러 개의 시가지 구역이 맞붙어 버림.

토지의 낭비, 에너지의 낭비, 공해의 직접적 피해, 장소감 상실 등

․도시개발의 촉진

b. 도시환경의 질

․도시 생태계의 기반제공

․환경조절과 오픈 스페이스

- 재해방지나 완화 / 공해의 방지나 완화 / 미기후 조절 같은 환경조절 기능

c. 시민생활의 질

․창조적 생활의 기틀제공 - 일상생활로부터 소극적 탈출 ⇢  자아구현 노력 ⇢ 성취감, 만족감

․도시경관의 질 고양 - 인간의 다양한 삶과 활동을 담아주는 그릇과 같은 역할

④ O.S 기능에 따른 분류 - C. Tunnard

□□ 생산 기능 : 농림업 생산의 터전이 될 뿐만 아니라 관광자원으로서 수입의 원천, 교육적 가치

□□ 보호 기능 : 자연상태를 유지하고 문화재를 보호하며 일조를 확보하고 소음을 방지하며 프라이버시 침해 방지

□□ 수경 기능(장식 기능) : 주택 및 주택단지를 미화, 도시전체에 미적 효과↑

□□ 레크레이션 기능(위락 기능) : 놀이터, 스포츠, 사교의 자리로서의 구실

※□□ 후생녹지(보양, 위안녹지) : 취미, 보건, 휴양, 교화 등 후생적 의미

□                           공원, 유희장, 운동경기장, 운동공원

□                           ex) 분구원 - 가정용 생산을 목적

□□ 보안녹지 : 재난방지 및 경감을 위한 녹지, 화재, 풍해, 수해 등 방지

□□ 실용녹지 : 생산과 교통 등 실용적인 면에 기여 ex) 비행장, 경마장

□□ 교화녹지 : 과학의 전통과 문화의 발전을 위한 녹지 ex) 식물원

⑤ 공원계획의 과정

ex) 조사 - 토지이용계획 - 구성 - 식재계획

․1단계 ; 계획 과제의 정립 ⇢ 목적, 목표, 내용의 개요

․2단계 ; 지표계획의 수립 ⇢ 도입하고자하는 활동시설의 유형, 규모, 서비스 수준을 밝히는 단계

․3단계 ; 물적 계획의 수립 ⇢ 배치 조직이나 주요 사업별 계획 등

․4단계 ; 사업집행계획의 수립

․5단계 ; 관리계획지침의 제시 ⇢ 경영관리, 유지관리의 지침, 이용자 program작성

⑥ 공원녹지의 수요분석

□□ 질적국면 : 공원녹지가 제공하는 체험의 기회, 활동의 종류, 서비스 수준 등 이용자의 희망, 욕구

□□ 양적국면 : 공원녹지의 공간적 크기

a. 질적 수요와 이용자 분석 ; 이용자 행태, 의식을 파악함

□□ 실 이용자 : 공원녹지 조성, 개선 시

□□ 잠재이용, 존재 가치를 누릴 수 있는 이용자 : 도시전체의 광역적 공원녹지체계의 조성

b. 양적수요

□□ 특정공원녹지 : 상위계획이나 부지의 환경조건 등의 외생적 조건에 의해 결정

□                유형별 소정의 시설 요구도 등의 내생적 조건에 의해 결정

□□ 광역적 공원녹지 : 기능배분방식, 인구기준 원단위 적용방식, 생태학적 방식, 이용율에 의한 방식, 생활권별 배분방식 등

복합적 작용

<기능배분방식>

도시면적을 기능별로 적정비율로 설정하여 배분

공원, 녹지가 생산적 기능에 비해 우선순위↓ ⇢ 면적감소우려

시가화구역, 널리 분포된 지역× / 신도시나 대규모 단지조성

<생태학적 방식>

일상생활에 필요한 산소의 공증원으로서 요구되는 수림지면적으로 수요결정(1인당 수림면적 40m2)

비현실적

<인구기준 원단위 적용방식>

공원녹지의면적을 1인당이나 100명당 요구되는 면적으로 산출

합리적이나 용도 고려×, 밀도 높은 대도시×

<공원이용율에 의한 방식>

공원 유형별 이용률 감안하여 산출한 수요를 가산하여 정체 공원의 면적수요 산정

실수요자만 고려 / 근린공원 비슷하나 체육, 어린이 공원↑게 나타남

P = ∑ Ni × Ai × Si

Ci

Ni ; 공원 유형별 이용자수

Ai ; 공원 유형별 이용률

Si ; 공원 이용자 1인당 활동면적

Ci ; 유효면적률

<생활권별 배분방식>

어린이공원, 근린공원, 지구공원 등과 같이 생활권 위계별로 그 이용권이 한정되는 공원 등에 적용하여 산출

⇢ 형평한 서비스 제공

생활권 단위의 공간적 범위 구분 안 될 경우 적용곤란

⑦ 공원녹지 체계계획의 역사

a. 개별 공원의 조성

; 18-19C의 서구 산업혁명과 이에 수반한 급격한 도시화, 환경 문제 발생등 배경 ⇢ 영국 등 구대륙 경우 사원(park) 개방

미국 경우 public park이 도시환경구성 주요소로

b. 보스턴시의 공원체계의 조성(공원녹지체계의 원형)

; Frederrick Law Olmsted / Charles T. Eliot

설계개념 제시로 공헌 大

-공원개념을 도시 전체의 차원으로 확충할 수 있는 외연적 발전 가능성 제시

-하천정비, 택지개발, 환경오염방지 등의 정책목표 수용

-수식가로(boul evard)와 공원도로(park way)를 접근로, 공원간 연결로 및 미시가화지역의 형태 미리 제시하는 골격 도입

⇢한계

-도시미의 향상, 운동을 통한 건강증진 등에 가치 부여

-현대적 관점에서 공원녹지체계가 제공하는 효용성에 대한 과학적 이론에 대한 인식이 부족하나 100년전의 공헌도大

c. 캔사스시의 공원녹지체계의 조성(George E. Kessler)

; 보스턴보다 도시성이 강

-공원도로, 광장 위시한 주요지점(기념물, 건물 등) 포함하여 도시의 자연환경, 인공적인 환경요소들을 경합

도시 성장패턴 미리 고려하여 공원녹지체계 구상

d. 미네아플리스시의 공원녹지체계(H.W.S. Cleveland)

; 도시주변  산재한 호수들을 주요한 구성요소로 활용 함

⑧ 도시공원시설(도시공원법2조, 시행규칙 2조)

․교통시설 ; 도로, 광장

․조경시설 ; 화단, 분수, 못, 폭포, 관상용 식수대, 징검다리, 조각

․휴양시설 ; 휴게소, 장의자, 야외탁자, 야영장, 노인정, 노인회관

․유희시설 ; 그네, 모노레일, 삭도, 도섭지, 주유지, 낚시터

․운동시설 ; 스케이트장, 정구장, 테니스장, 당구장

․교양시설 ; 식물원, 고분, 기념비, 고옥, 청소년회관, 도서관, 박물관, 유적 등

․편익시설 ; 주차장, 매점, 변소, 음수장, 전망대, 수화물예치소

․공원관리시설 ; 관리사무소, 암거, 쓰레기통, 조명시설, 옹벽, 울타리, 담장

⑨ 현대 공원녹지 계획의 결함

a. 시설 위주의 계획 : 도시계획 “시설”로 보는 관점, 법규에 의해 시설 배치

b. 대형 위주의 계획 : 대공원 위주 ⇢ 시민 일상생활과 밀접한 공원확보×

c. 공종 위주의 계획 : 정책입안자와 계획, 설계자의 의도가 일방적 작용

d. 획일적인 계획 : 특정공원 모방, 변형하는 구성 적용

→O.S의 효용성 발휘, 여가문화 창달 위한 매개로서 공원녹지를 조성하는 방향으로 계획 접근방법의 재조정

․시설제공위주 → 서비스 제공

․대형위주 → O.S 체계 조성

․공종자 위주 → 이용자 중심

․획일적 → 국지적 특성 살린 계획

⑩ 공원녹지 체계계획의 주요 계획개념

a. 핵화  - 산발적, 형태, 기능에 있어 통일성 결여된 여러 구성 요소 중 가장 크거나 활동大,

시각적으로 가장 지배적인 요소를 O.S 체계의 핵이나 집점으로 설정

- 도시내 산과 구릉, 호수나 문화재, 광장, 대공원 등의 면적요소

- 구심력, 원심력有, 식별성 가짐

b. 위요 - 핵을 감싸줌으로 성격부각, 영향권 범위 뚜렷

- 帶의 형태 가진 것(하천, 조경도로, 녹지대)

c. 결절점 - 방향성 다른 O.S, 요소 만나는 점

- 도시내 어떤 곳, 규모에서 적용가능

- 각 요소 특성, 용도, 복합적 활용

□□ 결절화 요소 : 하천, 녹지대, 조경도로 등 대상요소

□□ 결절점 : 공원, 유원지, 광장

d. 중첩 - 정연한 인공환경의 질서 위에 자유롭고 가변성이 큰 O.S 시스템을 중첩

- 인공성, 정형성 완화 / 접근성好은 O.S 시스템 형성

- 도시내 작은 하천, 복개천도로, 구릉군, 보행자전용도로 등(중첩요소)

e. 관통 - 대상의 강력한 O.S 요소가 인공환경 속을 명쾌하게 뚫고 나아감으로써 중첩의 효과가 더욱 강

- 인공성과 단조성의 강한 대조효과 / 이용기회 확대

- 하천, 능성, 대상광장이나 도로 등

f. 계기 - O.S 마다의 활동, 체험을 선형으로 연결

→이용자가 시간의 흐름 따라 각각의 체험을 엮어 보다 더 풍성하고 총체적인 체험을 얻을 수 있도록 한 개념

(가장중요)

⑪ 공원계획의 주요 계획기준

a. 입지

․접근성 : 개방성 보장 위해

□□ 아동공원 ; 보행거리 내(아동 : 150-250m, 유년, 소년 : 400-500m)

□□ 근린공원 ; 500-1,000m 보행거리 / 소요시간 30분 이내

□□ 지구, 종합공원 ; 대중교통수단에 의해 쉽게 접근 / 도로망, 주차시설 확보

․안전성 : 아동공원에 특히 중요

□□ 노상의 안정성 ; 보행, 자전거 통행의 안전성 유지

□□ 공원내 안정성 ; 시설, 환경재해나 안전사고 범죄 등

․쾌적성 : 자연적 환경조건이 부담 없이 즐길 수 있도록 조성

주거단지, 자연녹지, 학교, 종교시설 등과 같은 시설내부나 인접지가 이런 조건을 갖춤

․편익성 : 일상 편익시설의 이용권이나 이용 경로의 긴밀함 갖도록 배치

․시설 적지성 : 근린공원에 도입하게 될 활동과 시설을 받아들일 수 있는 조건 갖춤

b. 면적

* 아동공원 ; 어린이 공원은 면적 1,500m2 이상(법규상)

* 근린공원 ; 10,000m2(근린이용권) 이상

도보이용권은 30,000m2 이상

다른 편익시설과 함께 조성시 10,000m2 이하

* 시민공원, 묘지공원 ; 적정 규모 제시 불가

<면적의 결정기준>

․주어진 가용지의 환경조건이 제시하는 수용능력

․잠재 이용자의 규모, 구성, 형태

․도입시설과 활동규모

c. 기능시설 - 자연공급 / 지역중심성 / 레크레이션

□ 동적 레크레이션 계획(최소 100-120ha)

캠핑장 조성시(1인당 30-50m2)

⑫ 공원의 종류

A. 아동공원

□□  입지 ․이동거리 250m, 도보로 2-3분

□        ․교통이 안전한 곳의 평탄지나 약간의 구릉지에 주로 설치하며 규모가 큰 공원의 일부에 설치할 수 有

□        ․국민학교의 한 통학권 내에 4개소 설치

□        ․가곽내 입지, 보행자 전용도로에 접하는 곳, 학교 교정에 인접한 곳

□□ 면적 ; 2,500m2

□□ 기능과 시설 ; 놀이를 위한 안전하고도 쾌적한 매력적인 자리의 제공

□              ; 놀이 + 휴식 + 이동

□□ 배치 ; 기초조사로 지역사회의 성격구조를 조사. 전체적으로 식재지 면적은 부지면적의 30%

ex) 교통공원, 모험공원, 신체장애 아동공원

cf) 일본 ; 1단계 - 4-5층 건물을 4시간의 일조를 받도록 함

2단계 - 보행자도로 설치

3단계 - 보행자도로가 단지 내에 아메바 형태로 펴짐

B. 근린공원

□□ 입지 ․이동거리 500m, 도보로 7-8분

□       ․한 국민학교의 통학권 내의 단위(한 통학권마다 1개소 설치)

□□ 면적 ; 2ha (1인당 공원면적 1-2m2)

□□ 기능과 시설 ․정주단위 내의 주민 이용을 목적으로

□              ․지구공원보다 휴양, 오락적 측면 강

□              ․식재지의 기능 명료

□              ․기능적 계획만으로 부지 이용방안이 거의 결정

□              ․주이용자는 청년층

□□ 배치 ; 정적지구 + 동적지구

ex) 서울의 파고다공원, 사직공원

C. 지구공원

□□ 입지 ․이동거리 1-1.5km, 도보로 15분

□       ․4-5개의 국민학교 통학구역내에 하나의 지구공원설치

□       ․부지가 가지고 있는 지형의 특성을 디자인으로서 활용할 수 있는 것은 지구공원 이상의 규모를 가져야 가능

□□ 면적 ; 5ha

□□ 기능과 시설 ․수 개의 정주 단위군을 이용권으로 하는 복합목적 공원(각종 대회 개최가 가능한 시설 내용이 요구)

․주이용자는 장년층

* 지구공원의 개설로 얻을 수 있는 효과

- 지구 수준에서의 노지 거점으로 도시의 경관을 조성하고 생활환경을 개선시킬 수 있다.

- 동사무소나 공회당을 부설시키면 지구 중심으로써 지구민의 편익과 친목을 도모하여 연대의식을 함양 시킬 수 있다.

- 스포츠를 통하여 청소년을 건전한 방향으로 유도시켜 탈선 및 범죄의 감소를 가져올 수 있다.

D. 종합공원

□□ 입지 ․자연경관지나 동식물원, 야구장, 테니스코트 등 종합적으로 설치한 공원으로 상당히 큰 규모

□       ․각종 도시시설이나 문화시설과 관련지어 계획됨으로써 중앙공원이라 불리기도 함

□□ 면적 ; 10ha 이상으로 대체로 20-30ha

□□ 기능과 시설 ; 휴식, 관상, 이동의 목적

□□ 배치 ․이용자에 대한 동선계획, 관리시설의 배치와 관리를 위한 동선계획이 중요한 문제

․서비스 야드는 공원 밖으로부터 직접진입 가능하도록

E. 운동공원

□□ 입지 ․각종 시설이 갖추어진 공원

□       ․이용 대상권을 도시적인 규모까지 확대

□□ 면적 ; 8ha 정도

□□ 기능과 시설 ․운동시설이 차지하는 면적은 공원 전체 면적의 1/2(50%)을 넘어서는 안됨

□              ․주이용자는 청소년이나 장년층

□□ 배치 ․단시간 내에 안전하게 이동가능

․자동차, 보행자 동선의 분리

․각종시설은 풍부한 녹지 속에 배치되는 것이 바람직

F. 풍치공원 ; 아름다운 자연 경관을 보존하여 그 경관을 즐길 수 있도록 계획

G. 광역공원 ; 지방생활권 등 몇 구역에 걸친 지역 주민이 광역 레크레이션 수요의 충족을 목적으로 설치하는 공원

면적 50ha

H. 기타 ; 동물공원, 식물공원, 사적공원(건축물 1층이하, 높이5m 이하)

⑬ 주제공원

a. 조각공원 - 환경조각이 하나의 주제를 놓고 다양한 형태를 표현하면서 시민공원으로 활용하게 되는 형태

b. 모험공원 - 어린이에게 모험심을 길러주고 어린이 스스로 무엇이든지 할 수 있는 장소

(1943. 덴마크 조경가 Sorensen박사에 의해 시작 ; 폐품 이용한 놀이터)

c. 안전공원 - 소방훈련, 대피훈련을 하거나 유관분야의 전시를 통하여 안전의식을 고취하고자 하는 공원

d. 교통공원 - 각종 교통시설을 갖추고 있으며 교통에 관한 산지식을 습득하여 교통사고를 줄이는데 의의有

2) 도시 및 자연공간

① 자연공원의 역사

A. 자연공원의 개념

ⓐ 레크레이션에 이용될 소질을 지닌 자연풍경지를 실제적 내용으로 하는 공원

□□ 국립공원 ; 우리나라 풍경을 대표할 만한 수려한 자연풍경지에 설정

□            자연공원법 제4조의 규정에 의해 지정되는 공원(내무부장관 지정)

□□ 도립공원 ; 서울특별시, 부산직할시 및 도내의 풍경을 대표할 만한 국립공원 이외의 수려한 자연풍경지

□            자연공원법 제5조에 의해 지정되는 공원

□□ 군립공원 ; 시 및 군내의 풍경을 대표할 만한 국립공원 및 도립공원 이외의 수려한 자연풍경지에 설정되는 자연공원

자연공원법 제6조의 규정에 의해 지정되는 공원

ⓑ 뛰어난 자연풍경지에 있어서 그 풍경을 보호함과 더불어 그 풍경지의 레크레이션적 이용의 증진을 꾀함.

그에 의해 국민의 보건, 휴양 및 교화에 미바지 할 것을 목적

일정한 구역을 구획하고 건설부 장관이나 시장, 군수에 의해 지정되는 공원

ⓒ 국립공원의 의의와 목적

□ 행정구역 면적의 3.8%

최초지정 - 지리산, 현재20개

국립공원내 설치할 수 있는 시설 : 숙박시설, 상업시설, 휴양시설, 관리시설

건축면적 비율 : 숙박지역의 건폐율은 30%

상업지역의 건폐율은 50%이하

․학술적 연구 - 생태학, 고고학, 식물학, 동물학, 지질학

․자연상태 그대로 보존

․자율적 조성과 자연순환법칙의 유지

B. 자연공원의 발생

․1962년 2월 미국 시애틀에서 제1차 세계국립공원 회의가 개최 ⇢ 파급

․1872년 국립공원제도를 세계 최초로 옐로우 스톤을 국립공원으로 지정

C. 한국의 자연공원

․1967년 3월 3일 법률 제 1909호로 공원법이 제정

․1967년 12월 지리산 국립공원 지정 - 현재 20개 국립공원

․1980년에 공원법이 개정 ⇢ 자연공원법, 도시공원법으로 나눔

자연공원을 도립, 군립, 국립공원으로 구분

․우리나라 자연공원 지정기준 ⇢ 경관의 질,규모, 보호의 가능성, 공원으로서의 이용성 고려

․

구 분	기 준
자연경관	자연의 보호상태가 양호하여 훼손이나 오염이 적으며, 야생동물이 서식하고, 희귀식물이 식생하고 있거나 지형의 경관미가 수려할 것
문화경관	문화재나 역사적 유물이 있으며, 자연경관과 조화되어 보존의 가치가 있을 것
지형보존	각종 산업개발에 의하여 지형의 경관이 파괴되지 아니하였거나 파괴 될 우려가 없을 것
위치 및 이용편리	지역별 균형적인 배치와 국민의 공원탐방권역을 고려할 것
토지소유	국유지나 공유지의 면적보다 사유지의 면적이 비교적 적을 것

자연공원법의 계획 내용의 구분

- 공원용도지역 계획

; 공원의 효율적인 보호와 이용을 위해 자연공원을 풍치경관의 우수성, 자연상태의 보존 정도, 공원이용상의 중요성 등에 따라

자연보호지구, 자연환경지구, 농어촌지구, 집단시설지구로 구분하여 용도지역 성질따라 합리적 관리를 도모하고자 하는 계획

- 공원시설 계획

□□ 육성보호를 위한 시설 계획

□    경관․경관요소 보호와 복원, 식생보호, 복원시설, 야생동물보호․번식시설, 수경시설, 조림, 방화시설, 위험방지시설 등        □□ 이용위한 시설 ; 교통통신시설, 숙박시설, 운동시설, 위생시설, 교화시설 등

* 도시공원의 시설비율 - 어린이공원 60% 이하

근린공원 40 % 이하

도시자연공원 20% 이하

묘지공원 20% 이하

체육공원 50% 이하

- 공원관리 계획 ; 공용규제, 경관관리, 이용규제, 이용지도에 관한 계획

② 자연공원의 선정과 배치계획

A. 자연공원의 공원성 → 어느 지역이 자연공원으로 적합하지 어떤지를 가리키는 것

․경관 : 가장중요점, 지형적 요소 / 자연현상적요소 / 문화적 요소, 경관미의 우열

․토지 : 국유지 / 사유지 여부

․산업 : 각종 산업시설에 의해 자연경관 파괴 우려가 적어야 함

․이용 : 이용에 적합, 교통의 편리, 이용객의 수용능력, 이용방법의 다양성

B. 자연공원의 배치계획 ↬ 국토 계획적 차원에서 고려

도립, 군립공원 - 도시주민의 야외 레크레이션 수요에 응한다는 관점에서 지역적 편재 초래 않는 범위에서 선정

③ 자연공원의 계획 ↠ 보호계획과 이용계획 사이의 관계를 적절히 조화시켜야 함

A. 자연공원 계획의 내용

ⓐ 보호계획

- 자연공원의 보호에 관한 규제 및 시설에 관한 계획의 총칭

- 자연보존지구, 자연환경지구, 밀집마을지구, 집단시설지구로 용도지구를 지정

- 공원지구 주변의 완충지대 필요

- 자연보존지구는 제한완화지구나 집단시설 지구와 인접×

- 지구구분은 자연보존의 요구도가 높은 것부터 우선 선정

- 다수 이용시설 - 집단화, 자연보전 및 자연환경지구 ⇢ 단독시설 배치

ⓑ 이용계획

- 이용규제계획

․자연공원이 그 본래의 목적에 합당한 방식대로 이용하게끔 이용방법의 기준을 정하는 것

․적정수용력 □□ 물리적 수용력 ; 토지, 수면이 지니는 수용력

□□ 심리적 수용력 ; 이용자가 만족스럽게 공원 경험을 만끽

□□ 생태학적 수용력 ; 생태학적 균형 손상×

- 시설계획

․상업 및 오락기능을 지닌 시설들은 광장과 녹지를 결합시켜 동선의 흐름을 원활하게 한다.

․식당 및 다방은 가급적 하천변 배치

․숙박지역은 세로로 연결하여 서비스를 위한 차량만 통과

④ 우리나라의 10대 관광권역

; 수도권, 부산권, 경주권, 설악권, 부여-공주권, 제주도권, 한려수도권, 속리-무주권, 지리산권, 내장산권

․국토계획 기본구상의 4대권역 ; 한강, 영산강, 금강, 낙동강

․8대 주권 ; 수도권, 태백권, 충청권, 전주권, 대구권, 부산권, 광주권, 제주권

․2대 경제권 ; 서울, 부산

⑤ 도시경관의 구성요소

; 단, ․연속성과 시각성이 중요하기 때문에 반드시 관통하도록 한다.

․공간, 물, 식물 등을 이용해서 녹지 조성이나 단으로서의 성격이 강한 자연을 보전

ex) 하천, 해안, 장벽, 개발지의 끝

․관찰자가 직접 사용하지 않거나 도로로 생각하지 않는 선형요소

․때로는 path와 같은 방향성을 가져야 함

⑥ 시각구성의 기본요소

; 전망(view) / 비스타(vista) / 축(axis) / 연속체험(sequence) / 대칭(formal) / 비대칭(informal)

3) 리조트

① 리조트 지역의 계획 수립 방법

- 옥외공간을 여유있게 활보하여 접근성이 양호하도록 단지 배치

- 숙박, 상업시설등 생활서비스 시설을 편리한 지역에 설치

- 체재 시 흥미를 유발할 수 있는 자연경관이 입지한 곳에 설치

- 일반적으로 리조트의 동시 숙박 수용능력은 ha당 30-50명 정도가 적합.

- 이용의 자유도가 높은 잔디 원지를 크게 잡는 것이 바람직 하다.

② Free camp

- 이용자 각자가 장소를 선택하여 텐트를 치는 숙박지로서 등산자의 기지로 이용되며

한편, 단순한 야영과 휴양이 목적이 되는 경우도 있다.

- 이밖에 cabin, bungalow 등의 고정식 야영장과 auto camp(trailer camp) 등도 있다.

․평균습도 80% 전후의 온난한 기후의 지역

․완경사지의 배수 양호한 곳

․음료수 풍부

․식생과 경관 양호

․항시 약풍이 없는 곳

․비, 물 등의 해가 없는 곳

․기후상태가 양호한 곳

4) 스포츠

◎골프장

A. 골프장의 개요

표준골프코스

; 18개의 호울, 전장 약 6,300야드, 용지면적 60-80만m2(평탄지일 경우 60-70만m2, 구릉지일 경우80-100만m2)

B. 용지의 선정

- 교통이 편리한 곳으로서 1시간-1시간 30분 정도의 시간이 소요되는 곳

- 경관이 좋고 가까이에 관광지나 레크레이션 시설이 있는 곳

- 동남향 경사로 남북으로 길게 나타나는 지역

- 수원지가 될 수 있는 개울, 연못, 수림이 있는 곳

- 지나친 공사비가 소요되지 않고 주차장, 기타 부대시설의 설치가 용이한 곳

- 왕모래와 점토의 함량 적은 토질

- 배수, 전기설비 등의 시설이 용이한 곳

C. 설계의 추진방법

ⓐ 설계의 진행과정 ; 항공사진⇢지목도⇢부지조사⇢가설계⇢측량⇢기본설계⇢대안⇢설계수정(3-5회 변경)

ⓑ 실지설계(18호울인 경우)

-1번과 10번 홀은 쉽고 즐거운 기분으로 출발 할 수 있도록 할 것(정체가 되지 않도록 롱홀은 피함)

-일반적인 홀의 배분은 쇼트홀 4개, 미들홀 10개, 롱홀 4개, 72파아가 보통

(9호올인 경우 쇼트홀 2개, 미들홀 5개, 롱홀 2개)

-각 홀은 원칙적으로 티에서 그린이 보이도록 하는 것이 바람직

-가급적 각 홀마다 변화를 주기 위해 지형, 식재, 전망, 그린의 형태와 여러 변화요소를 조합 사용

-홀의 구배는 쇼트홀 - 수평이거나 약간 내려서 (가급적 등고선을 따라 배치하되 쇼트홀은 직각으로 설치하기도 함)

미들홀 - 10m 이내

롱홀 - 15m 이내

-홀간의 거리 ; 그린 가장자리에서 다음 홀의 레귤러티 옆 중간까지의 직선거리, 18홀간 통상거리 합계 800-900m

D. 주요부분의 설계

ⓐ 벙커 ; 모래를 깔아놓은 지역, 장애물로서의 기능, 경사15-20도

□□ 페어웨이 벙커 : 티이그라운드로부터 230-250야드 지점, 페어웨이 너비 20-25야드

□□ 그린의 사이드 벙커 : 쉬운 파4나 짧은 파3의 코스의 경우 에이프린이 좁아지도록 배치하는 것,

페어웨이 벙커를 얕게, 치기 쉽게 할 때는 그린의 사이드 벙커를 多

ⓑ 그린 ; 싱글 그린이 이상적(더블 그린으로 변화)

면의 경사는 일반적으로 뒤쪽을 높게 구배는 3%이하

모서리가 생겨나지 않도록, 잔디 손상이 많으므로 변화를 크게 하거나 2개 그린을 계획하여 계절별 번갈아 사용

- 롱홀인 경우 일반적으로 그린 주변을 어렵게

- 그린 푸팅면의 넓이 600-900m2

- 롱2쇼트의 그린의 입구는 18-20m 정도

- 골프기술에 대한 이해를 밑바탕으로 한 조경기술 필요

- 주로 사용하는 잔디는 벤트그라스

ⓒ 티이 ; 티이 그라운드 넓이 400-500m2

랜딩 지역의 상태가 잘 보이는 곳

풀 쇼트의 스탠스(공을 칠 때 발의 움직임)에 견딜 수 있는 그라운드컨디션 유지

레귤러, 백, 프론트(레이디스)등 3종류

ⓓ 페어웨이 ; 티와 그린사이에 잔디가 잘 정돈된 구간

좋은 쇼트에는 연속성과 리듬 및 관련성과 조화

골프경기를 재미로운 것으로 할 수 있도록 설계

주로 고려잔디 이용(우리 나라)

ⓔ 하자드(인공장애물의 통칭) ; 종류- 벙커, 연못, 내, 수림, 마운드

장애지역으로서 지소나 하천, 모래사장 등

ⓕ 러프 ; 페어웨이 주위에 15-30야드의 너비로 들잔디를 붙이는 것

용지 속에서 페어웨이, 그린, 하자드, 티를 제거한 부분

티와 그린을 둘러싸고 있는 페어웨이를 감싸고 있으며 페어웨이보다 잔디가 긴 지역

잡초는 어느 정도 자라는 키를 고려해서 조성

고려잔디, 페스큐, 레드롭 등을 사용

ⓖ 이글 ; 평균타수보다 2타 적게 홀에 집어넣는 것

ⓗ 보경로 ; 전홀의 그린에서 다음홀의 티를 연결하는 플레이어를 위한 것

티보다 0.3-0.5m정도 낮게 해서 티의 배수가 원활하도록

티샷의 위험성을 피할 수 있도록 설계

보경로가 상향구배 후 하향구배이거나 이와 반대일 경우 경기자는 피로를 더 느끼게 된다.

길이는 보통 30m가 적당, 폭도 백티 옆은 2.5m, 레귤러티 옆은 3.0m, 첫 홀의 티 옆은4.5m를 기준,

그 외의 구간은 캐디 이용 시에는 2.5m, cart 이용 시에는 3.0m를 최소폭

바람직한 최대 □□ 하향구배는 10-15%

□□ 상향구배는 23%까지는 장비운행 가능

ex) 18hole core golf course (18홀 코어 골프코스)

- Return Nines이라는 특색, 경시의 융통성大

- 시작하는 홀과 끝나는 홀이 2개 ⇢ 붐비는 시간에 경기를 양쪽 Nine으로 할 수 있다.

- 경기자가 원하면 9홀만 돌 수도 있음

E. 골프홀의 형태

․영웅형 홀 - 장애물을 대각선상에 두는 방식, 벌책형, 전략형을 겸한 형태의 홀

- 롱샷이 유리하나 완벽하지 못하면 점수상 손해

- 만약 경기자가 어려운 대각선 방향으로 쳐서 성공하면 보상

․벌책형 - 미국 초창기에 만들어진 형태의 홀

- 코스 대부분의 하자드는 최초 골프코스에 자연적으로 있었던 것 같이 조성

- 경기를 지연시키고 불공평하여 일반 골퍼들에게 흥미를 잃기 때문에 오늘날은 드물다.

◎기타

․올림픽용 운동장 규격 : 132-160ha

․전국대회용 운동장 배치 표준 : 지방블록 중심

․정구장의 장축방위 : 정남북에서 서쪽으로 5도 기을어진 방향

․수영장 길이의 국제구격 : 50m

․야구장의 홈플레이트는 서남형 배치

․수영장의 다이빙 방향 : 남북 배치

․골프장의 페어웨이 : 남북배치

․축구장, 배구장의 장축은 남북형 배치

․오리엔탈 링크(oriental link)

- 지표가 되는 요소들이 많은 곳을 택

- 안전회로로 되어 있을 것

- 특징물이 많은 구릉지대일 것

- 자유롭게 통행할 수 있는 지역일 것

- 지표위에 표시된 통과지점을 정해진 순서대로 찾아내어 가능한 빠른 시간내에 골인하는 방식 - 포인트 O.L

5) 유원지(레크레이션 계획)

① 유원지의 기능 → 레크레이션 제공

지역사회의 중심성

자연자원의 보존

② 레크레이션의 정의

․어원적 정의 ; “노동후의 육체와 정신을 새롭게 하나는 것”

“기분전환, 놀이 등 또는 전환이나 줄거움을 주도록 하는 수단”

․레크레이션의 성격 ; 일상생활로부터의 변화, 비노동적 활동, 정신의 재보급, 즐거움이며 또한 건설적 활동

․인간행태의 관점에서 정의 (Driver와 Tocher - 레크레이션의 5가지 행태)

- 레크레이션의 관여로부터 결과하는 하나의 경험, 개인에 있어 전체적인 경험

- 레크레이션은 사람의 개입을 요구

- 레크레이션의 관여는 스스로의 보상이다. 즉, 자체가 목적이다.

- 레크레이션 관여는 의무(직장, 시민활동, 가사 등)가 없는 시간에 발생

- 레크레이션 관여는 개인적이며 자유 선택적

․비슷한 용어

- 여가(leisure) :  레크레이션 그 자체가 목적으로 추구되는 여가시간 활동

활동의 중지에 의해 남는 시간

일, 의무로 일시적으로 면제된 자유시간 / 책임이나 고용에서 벗어난 시간

고용이나 필수적 활동에 사용되지 않는 개인 시간의 어떤 부분

- 공원(Park) :  미관, 공공레크레이션을 위한 장소로서 시가 유지하고 있는 일단의 땅

공공이용을 위해 자연상태로 유지된 넓은 지역

심미적, 교육적, 문화적 이용을 위해 따로 마련해둔 공유지나 사유지의 어떤 구역

- tourism : 관광여행 - 레크레이션을 위한 여행

사업이나 정부 기능으로서 여행자의 관리나 안내

- 레크레이션 계획 : 사람들을 여가시간 및 공간에 연결시키는 하나의 과정

여가 수요를 수용하기 위한 자연배분에 정보를 활용하는 것

거시적 규모, 체계적 레벨이 대상

- 레크레이션 설계 : 사람들을 레크레이션 자원의 형태와 기능에 연결시키는 과정

미시적 규모, 단지 레벨이 대상

③ 레크레이션 계획의 개념 및 원칙

A. 운영계획으로서의 계획

․계획과 운영은 불가분의 관계를 가지며, 계획은 운영을 반영하는 것이어야 한다.

․사용은 질적 수준을 고려하여야 한다.

․하나의 경험에서 다른 곳으로 옮겨가는데 완충지역이나 전이지역이 필요 (고속도로 ⇢ 야생지역 : 100m이상 필요)

B. 사회계획으로서의 개념

․driver의 동기 - 편익모델 ; 관광, 레크레이션에 있어 방문객의 행태나 개인적 만족과 이득을 위한 질서 있는 움직임

과거내력 ⇢ 동기부여 ⇢ 개입변수 ⇢ 개인만족 ⇢ 개인이득

․Maslow의 욕구단계

-기초욕구 : 생리적, 생존적 목표, 의식주성 등을 포함

-안전욕구 : 기초욕구가 충족될 때, 안보질서, 보호의 규범, 위험의 감정

-소속감 : 안전욕구 만족될 때, 대인관계 형성요구, 가족 및 친척관계, 친구관계

-자아, 지위 : 대인관계에서 안정성 확보 후 그룹 내에서 특별한 지위를 차지

-자아실현 : 4단계 만족후, 자신의 내적 성장에 관심

․레크레이션 한계수용력(recreation carrying capacity)

-요망된 레크레이션 경험의 질을 얻기 위한 이용에 견딜 수 있는 자연자원의 수용능력

-Wagar의 정의

; 레크레이션 한계수용능력이란 어떤 지역에서 레크레이션의 질을 유지하면서 지탱할 수 있는 이용의 레벨을 말한다.

□□생태적, 물리적 한계수용능력

□   : 식생, 동물군, 토양, 물, 공기 등의 자원에 장기적 영향을 주지 않고 레크레이션으로 이용되는 레벨을 결정하는 것

□□사회적, 심리적 한계수용능력 : 레크레이션의 경험의 질을 유지하면서 개인의 이득을 최대로 하는 레벨을 의미

cf) 레크레이션 공급 ; 주어진 시점에서 이용할 수 있는 레크레이션 자원의 양과 질

C. 자원계획으로서의 개념

․자연의 미학 ; 시각적 조화, 독특한 경관, 시각공해, 개발수단

․회복불능의 원칙 ; 활동형 개발은 정도가 클수록 자원형의 개발방향으로 되돌아 올 수 없다는 원칙

․자원의 잠재력

D. 서비스로서의 계획 개념 - 대중참여를 중요한 계획수단으로 한다.

④ 계획의 모델

․이용자 - 자원 모델

1단계 : 레크레이션 이용자와 자원조사

2단계 : 수요와 공급을 추정

3단계 : 레크레이션 계획안 작성

․체계계획 모델 ; 자원 - 이용자 - 계획의 변수와 이들의 상호관계를 파악

⑤ 계획의 기법

A. 레크레이션 계획의 접근방법

	자원형	활동형	경제형	행태형	혼합형
개념	자원이 레크레이션 기회의 종류와 양을 결정	과거 참여패턴이 장래의 기회를 결정, 또한 공급이 수요를 창출	지역의 경제적 기반, 재앙이 레크레이션의 기회와 양, 형태, 위치결정, 수요와 공급은 가격으로 환산	개인 및 그룹의 자유시간의 사용이 공적, 사적 기회로 전환됨, 경험으로서의 레크레이션	이용자 그룹과 자원 타입을 분류하여 경합한다.
지표	한계수용력과 환경영향	인구내 기준, 면적비 기준, 선호도, 참여율, 방문객수	시장수요와 기회의 가격, B/C분석	이용자 선호도, 만족도, 잠재수요 및 유효수요	이용자 + 자원
대상지	비도시지역, 국립공원, 자연공원	소도시(주로 공공 공원)	대도시 또는 지역레벨	도시의 공공, 민간 개발	주로 지역레벨
기법의 발견	Lewis, Mcharg	Batler, Bannon, N.R.P.A	Claweon, Knetch	Driver, Gold, Hester	Anderson의 N.A.C

B. 기초적 기법

<혁신적 접근방법>

: 종래의 전통적 방법의 개선으로 이용자의 목적, 선호도 및 점진적 실행계획에 근거, 사람 또는 사회의 가치를 공간 또는 금전적으로 바꾸는 작업(Gold)

<레크레이션 경험구성이론>

: 경험의 유형과 이 경험을 지원하는 비슷한 활동에 대한 실행기준을 가지고 이를 공간 및 설계기준으로 바꾸어 적용함(Staley)

<인구비례법>

: 인구상 어떤 비율의 면적, 시설, 지도원 등의 계획 기준을 설정(Buechner)

<면적비례법>

: 어떤 비율로 공공 레크레이션 면적을 배분

<한계수용능력방법>

<효과성 측정>

: 기존시설에 대한 이용, 접근성, 선호도 및 만족도를 측정하여 이를미래의 시설을 계획하는데 수요의 지수로 발전시킴

<서어비스 수준의 접근 방법>

: 주어진 일단의 시설에 대한 효과와 질적 수준을 측정하는 것에 근거

<필요 - 자원지수>

: 자원 필요성의 순위에 따른 지수로 등급을 매겨 종합적 수요를 계산(Staley)

<체계모델 접근법>

: 기존 수요에 대한 설명과 앞으로의 추세를 전망하여 이것을 여러 시간들에 미치는 시간-거리의 영향과 연관지어 파악

<이용자 - 자원계획 방법>

: 이용자와 자원의 기준을 분석하여 이를 토대로 계획지침을 만들어 낸다.

⑥ 수요와 공급

A. 레크레이션의 양적 척도

- 방문객(수) / 시간

- 방문객(수) / 시설 / 시간

- 방문객(수) 또는 입장객수

- 일방문객 ; 24시간동안 어느 지역을 방문한 사람수

- 최대일 방문객 ; 기반시설 또는 건축용 등의 용량을 위해 가정하는 일방문객 → 최대일률 × 연간이용자수

- 접근용량 ; 자원이 가능한 범위 내에서만 고려되는 용량

- 회전율 ; 1일 중 가장 이용자가 많은 시간의 이용자수와 그날의 총 이용자수에 대한 비율 ⇢ 사용횟수 / 일

- 동시체제율 ; 어떤 주어진 시간에 시설이나 자원의 이용객수 ⇢ 이용객수 / 어떤 시점

- 일용량 ; 동시체제율 × 회전율

- 년용량 ; 일용량 × 이용일수

B. 질적 척도 - 느끼는 질의 차이, 계층에 따른 질의 차이 반영할 수 있는 척도

C. 수요 예측 방법

ⓐ 표준치의 적용 : ex) 공원계획은 면적비, 인구비가 많이 사용됨

- 집중율(최대일률) ; 최대일 방문객의 연간방문객에 대한 비율

최대일 이용자수

연간이용자수

- 가동율 ; 년평균 시설의 실제 이용률

- 회전율 ; 1일중 방문객이 많은 시점의 방문객수의 그날의 전체 방문객에 대한 비율로 동시체재율이라고도 함

ⓑ 시계열, 요인분석, 중력모델

ⓒ 만족점 산정법 ; 소득에 따라 레크레이션이 증가하지만 어떤 피크점이 되면 다시 떨어진다.

ⓓ 기타 산정법

- 버얼리 공식 : 비도시 지역의 일방문객 추정에 활용

V = 2.5 × A × P × U

Mx

V ; 일요일 오후 방문객   A ; 지역의 매력도   P ; 1/2시간 반경내의 입구

U ; 도시화 지수          M ; 거리            x ; 커뮤너티의 경제력에 관한 지수

- 비교 산정식 : 기존의 공원과 비교하는 방법

- 일방문객 산정법 : 지역공원을 자동차로 온다고 가정

일방문객수 = 자동차수 × 회전율(주차장) × 인 / 대

- 연간방문객 추정법 : 기후요인을 감안하여 경험치를 사용

연간방문객수 = 일방문객수 × 일수

ⓔ 만족점 추정법

; 옥외 레크레이션 참여율이 소득의 증가에 따라 증가하지만 어떤 피크점에서 다시 참여율이 떨어지기 시작한다.

유행을 타는 활동에 적용

Ⓕ K. Davis : 도시화를 전체 인구 중 도시지역에 집중되는 인구의 비율 또는 이러한 비율의 증가로 정의한 사람

3. 교통계의 조경계획(고속, 간선, 철도, 기타 교통기관, 주차장 등)

▷고속도로 계획

① 도로의 기능상 중요요소 → 안전, 쾌적, 신속

도로의 교차점과 교차점 사이는 최소 45m 떨어져야 함

② 교속도로 → 중요지대 상호간을 연결하는 것

ex) 비행장 - 도심 , 중요지대 - 도심

중요지방 및 도시상호간 연결

③ 고속도로 조경

-자연지형 즉, 주위경관을 살려가며 무리가 없도록 함

-고속도로가 통과하는 지역의 특성을 살려가면서 식재하는 것이 바람직

-도로교통의 요구조건에 대응할 수 있는 기능적인 조경

-식재율 ; 원지면적에 대한 식재면적의 비율 (인터체인지의 경우 5-10%)

-원지면적 ; 본선을 제외한 부지면적에서 램프나 주차장 등 포장된 면적을 제외한 나머지 공간의 면적

-식수면적 ; 수관의 평면투영 면적의 합계

-식재에 필요한 토양의 최소깊이 ; 교목 90cm

④ 고속도로 휴게소의 기본형(본선에 대한 주차장의 배치방법에 따라)

․양측 분리형          ․편측 집약형          ․중앙 집약형

⑤ 고속도로 조경 식재의 기능

․시선유도식재 - 시선유도를 위해 주변식생과 뚜렷이 구별되는 수종을 식재

․자연환경 보전 식생 - 도로 건설시 식재지가 분단되었을 경우 분단된 삼림의 전면에 식재

․명암순응식재 - 명암의 급격한 변화완화를 위한 것

터널에서의 자리에 따라 밝기를 조정하기 위해 식재 밀도에 변화

(터널에 가까울수록 식재밀도 높이는 것이 좋다)

․완충식재 - 차선으로부터 이탈한 차량의 충격완화를 위한 것으로 최소 10m정도의 너비 식재

․지표식재 - 도로경관 연출기능

․차광식재 - 도로 조경시 안전 주행을 위해 사고방지 기능

⑥ 인터체인지

․차량이 고속도로로 진입 또는 빠져나가기 위한 교차점 구실을 하는 시설

․클로버 리프형 / 트럼펫형 / 다이야몬드형 / Y자형

․본선을 횡단하게 되는 장소는 입체교차가 되어야하며 이로 인해 교차하는 도로 사이      에는 6.1m의 고저차가 필요

⑦ 인터체인지 조경

․식재는 개성을 부여, 랜드마크구실

․곡선반경이 작은 것 - 시선유도식재

․유입부에는 시거에 지장을 주지 않도록

․식수면적율 5-10%, 서비스지역 7-10%, 주차장 7-15%

⑧ 도로의 노선 선정 계획시

․기술적 조건 - 오르막 구배가 너무 급하게 되면 우회노선 선정

직선도로를 유지하도록 노선을 선정

토량 이동(절토, 성토)이 균형을 유지하도록

▷자동차의 설계속도

① 속도의 척도

․보행자를 위해서는 22피트의 열림이 필요

․경관도로를 시간당 15마일로 운전하는 사람을 위해서는 110피트의 열림이 필요

․고속으로 운전하는 사람은 먼 경관이 가까이 있는 경관보다 더 중요

② 설계속도 → 도로 조건만으로 정한 최고 속도로서 도로의 기하학적 설계 기준

구분	지형	설계속도(km/h)
제1종	평지부 산지부	80 60
제2종	평지부 산지부	70 50
제3종	평지부 산지부	50 35
제4종	도시부	50
제5종	도시부	30

▷노견(길어깨)의 설치

․노견 : 최소 0.5m, 고속도로 1m이상, 시가지에 보도가 없는 경우 0.75m이상

․목적 : 차도를 규정된 폭원으로 보전

도로표지 및 전주 등 노상시설 설치

고장차, 완속차 및 사람의 대비처로 사용

속도를 내기 위하여 횡방향으로 여유를 주는 것

cf) 가로수는 노견의 외부에 식재

▷가로녹지대

․도로 공간을 미화, 교통 진행을 유도

․가로수를 식재할 수 있는 최소도로 폭은 18m

․온도조절, 보행자에게 여름에 그늘 제공, 공해방지(소음, 배기가스) 및 쾌적한 인간척     도의 공간 조성

▷도로공원의 계획

․연속적 노선

․건축물은 도로로부터 후퇴시키고 전정설치

․전 공원 계통을 중심부와 연결

․드라이브, 산책, 레크레이션 기능

․다른 공원녹지와 상호연락해서 이용가치를 높인다.

․화재시 방재지로서 구실

․부지 - 하천이나 호수, 해안 등의 수변가나 구릉지

▷주차계획

․주차장 출입구 설치 : 신호 사거리, 보폭 6m미만의 소로, 버스정류장, 학교아래 등의 지역에 설치×

․가장 효율적인 주차방식 : 직각 주차. 승용차 주차면적 : 10-20m2

▷C. B. D의 교통 규제 목적

․C. B. D(중심업무지구) - 건축이 고도화하고 주간 인구밀도 높은 반면 야간 인구밀도는 낮아 주야간의 인구밀도 차가 심하여

출퇴근시간 교통의 집중을 야기시키는 현상

․목적 - 도시의 대기오염 완화

자동차에 의해 빼앗기는 보행자의 안정성, 쾌적성을 되찾는다.

도심지의 상업활동을 원활히

▷P C U (Per Car Unit) ; 교통량을 알기 위해 승용차를 1로 잡고 다른 차량을 환산한 점유계수

4. 공장 및 공업단지 조경계획

▷공장조경

․목적 ; 매연, 유독가스, 분진등 인근지역에 파급, 낙하하는 것을 막고 여과기능을 기대, 공장직원의 휴식처 제공

․수목식재 ; 공장 측으로부터 키작은 나무, 중간나무, 키큰나무의 순

․휴게시설 중 벤치는 휴게할 종업원의 20%정도

․수종 ; 상록수 위주의 식재, 경계부는 밀집식재

․가급적 광역으로 녹지조성, 북측에 방풍, 방사용의 수림대 조성

․복지시설인 휴양, 휴식, 운동, 위락공간을 갖추어야 함

․동선 ; 미관보다는 기능적이고 효율적 배치

진입로는 오르막 구배가 유리, 정문부분에는 여지有, 도로구배는 최소 0.5%이상, 최대10.5%이하. 1-5%가 바람직

․구내도로 ; 폭은 4m가 최소, 출하장은 출입차량의 2배 이상의 주차장 설치, 회전되는 곳은 회전반경이 최소 20m이상

▷공장 조경의 필요성

․산업 공해의 완화, 폐수, 폐기물, 분진, 소음, 악취, 대기오염물질 등의 처리

․생활환경의 개선 ; 자연환경의 보전, 주거환경의 정비 및 보호

․생산활동의 재고 ; 효율적인 근로장의 배치, 생산, 운반, 보관, 관리 등의 기능을 위한 공간구성

․복지시설의 확보 ; 휴식, 운동, 식재, 조망, 위락 등의 활동을 위한 시설 확보

․부수 효과의 증대, 방화, 방재

▷협의의 공장조경

․자연환경과 사회환경을 조화시키기 위한 공장녹화사업

․수종의 선정, 이식시기, 식재방법 등의 공장식재계획

․채광과 조명, 환기, 공기진화, 급수 및 급탕, 소음과 진동 및 분진의 조절 등을 다룬다.

․화재에 대한 공간적 방화대책, 방화와 소화의 조직과 설비 등을 다룬다.

․에너지 절약에 관한 공간계획을 다루는 것

▷공업단지에서 공원조성

․2-4km 떨어진 곳(연기의 피해 최소화)

․임해공단의 조경

-매립지에 신설되는 경우가 많아 토양전체가 더러운 흙이거나 모래자갈 성분多, 점토질小

-염해나 조해를 받기 쉽다 - 염해 방지책

-공장부지내에 해안선이 끼어 있을 경우 - 해변공원조성, 종업원 및 지역 주민에게 휴양공간 제공

▷공장 조경시 수종의 선정기준

․임해지역 - 내연성, 내조성, 내풍성에 강한 수종

․당해공장에서 발생하는 대기오염 물질에 대한 저항성이 강한 수종

․손상시 회복이 빠르고 성장이 빠르며 이식이 용이한 수종

․관리가 용이한 수종 위주로 선정

▷공원배치법 상의 녹지대 등 환경시설의 설치 규정

․3,000m2이상 10,000m2 공장 ; 대지면적의 15%이상을 녹지면적

대지면적의 10%이상을 환경시설 면적

․10,000m2이상의 공장 ; 대지면적의 20%이상을 녹지면적

대지면적의 5%이상을 환경시설 면적

▷시설별 고려

① 공장내 주차장 계획시 내용

․이용대수를 충족하되 보행거리 짧을수록 好

․불규칙한 부지활용, 집중시간의 혼잡을 방지하기 위해 분산배치

․주차장의 표준도로 50Lx, 30-70lx가 일반적 (종업원용 차량주차장 - 정문과 본관사이, 운반용 차량주차장 - 창고근처)

② 정문 ; 차량과 사람의 출입구분

․출입을 위한 문 - 폭2m이내

․차량 - 8m이내

③ 식당 ; 면적1.5m2/인, 1,000명이 넘는 경우 이용시간을 달리 운용

5. 학교 및 캠퍼스 조경계획

▷학교조경

․학교원 □□ 교재원적 부분 → 식물교재원, 운동장

□□ 작업원적 부분

․정적부분 → 교실중심      □□  명확히 구분

동적부분 → 운동장 중심   □□  (차폐, 방음)

․통행구분을 명확히, 통행로가 운동장을 통할 때는 생울타리 등을 이용해서 우회

․측정구역(側庭區域) :　학생들이 학교 생활 중 단시간에 가장 많이 이용하는 곳.

▷계단의 구배각 28도, 계단의 한계 45단

걷기에 적당한 보행거리 400m

6. 업무빌딩 및 시설물의 조경계획

1) 집단시설 지구

→ 근린도시와 30-60분 내외의 교통시간대 내에 위치

․수용시설 : 운동시설, 숙박시설, 위생시설, 원지시설, 순수시설, 교양시설, 기타 표지 및 통신시설

․건물의 엘리베이터 : 4층 이하일 경우×

2) 집단시설 지구의 기능과 움직임을 결정짓는 인자

→ 관광지 성격 및 요구, 탐방객에 대한 추정, 기관의 연관성, 대지분석

3) 집단시설 지구네 도로

․진입도로 : 폭 10m 정도

․지선도로 : 폭 7-8m 정도

․세로 : 5m

․산책로 : 2m내외

4) 국립공원 집단시설 지구

①입지조건 ; 충분한 이용 인원을 수용하기 위한 넓이가 확보된 곳

공원이용상 교통의 요충지

각종 재해에 대해 안전한 곳

②면적 ; 1개소당 10ha 내외(평균 0.1007km2)

③사면처리 방법

→사면은 토질에 따라 안정경사를 이루도록 처리하고 녹화함을 원칙

․축대 : 중간에 단을 두어 관목 또는 덩굴성 식물을 식재, 사면이 차지하는 면적을 줄이기 위해

사면의 높이 3m를 기준 삼아 단의 수와 너비 등의 완화조항

․간선도로의 축대 : 집단시설 지구내의 하천개수에 사용하는 것과 같은 야면석을 사용

향토적인 아름다움과 자연재료의 질감을 높이도록, 높이도 가급적 시선의 기준높이보다 낮아지도록 하는 것이 바람직

․사면, 축대에 대한 식재 : 지피식물을 비롯하여 관목, 소교목을 적절한 밀도로 식재,

사면에 교목류를 식재할 때는 경사각을 1:3보다 완만하게 하는 것이 바람에 쓰러지는 것을 방지

5) 계단계획

․계단의 표준치수 → 단 높이 15cm, 디딤면 30-35cm

․옥외계단 ; 구배 30-35도가 적당

축상이 높으면 노면은 좁아야 함

계단 높이가 3m이상일 때는 중간에 일정한 넓이의 계단의 참을 설치

6) 기타시설

① 표지 : 방향성 / 자연형태 / 주변과 조화

② 마리나 : 선가시설, 수리시설, 방파제 및 부표 설치

입지조건 ; 수심 3.0-4.0m, 풍향변화 심한 곳×

쾌적한 뱃놀이의 파도높이 1m이내

③ 우리 나라의 놀이터 시설기준

a. 배치거리 ; 도보로 1-2분 정도 거리

b. 면적 ; 200-500m2이 바람직

c. 20-100세대 초과 ; 3.3m2/세대

100세대 초과 ; 100세대 초과 세대당 1.1m2

ex) 2,000세대일 때 놀이터 면적

100 × 3.3 = 330m2

1,900 × 1.1 = 2,090m2     ⇢  총 2.42m2

d. 형상기준

- 놀이터가 100m2 이하인 경우 - 한쪽 벽이 6m 이상

놀이터가 100m2 초과 - 한쪽 벽이 9m 이상

- 놀이터를 건물외벽에서 5m이상 벌어지도록 함

7) 각종 시설 규모의 산정

① 공공시설

→공공시설의 규모(Sw) = 실수(연간이용자수)(B)×최대일율(Rd)×회전율(Rt)×시설의 이용률(Ru)×단위규모(Su)

․주차장

최대시 이용자실수×주차장 이용률(80-100%)×       1        ×단위규모(25-27m2)

차1대당 수용인원수

․원지

최대시 대재객수×원지 이용률(80-100%)×단위규모(15-20m2)

․휴게소

최대시 체류객수(원지 수용력)×휴게소 이용률(10-13%)×단위규모(1.5m2)

․공중변소

최대시 체류객수(원지 수용력)×변소 이용률(1/80-1/30)×단위규모(1구 : 3.3m2)

② 유료시설

→경제적 수용력(Ce) = 실수(연간 이용자수)(B)×시설의 이용률(Ru)×회전율(Rt)

365×경제적 이용률(Re)

경제적 수용력 × 단위규모 = 유료시설의 규모

․숙박시설

연간 숙사숙박 정수  =  연간 숙사숙박 정수     (人)

365 × Re              (146-164)

․캠핑

연간숙박 정수×야영비×캠핑이용률 = 연간숙박 정수×(0.23×0.65)×0.5   (人)

365 × Re                           38-49

․레스트 하우스(Rest house)

연간일귀객수 × 이용률 × 회전율  =  연간일귀객수 × (0.1-0.3) × 1/3   (人)

365 × Re                            (153-175)

7. 특수환경의 조경계획(옥상, 인공지반, 문화재 등)

1) 비주거 건물의 정원

◎전정광장(forecourt) : 각 기능군 중에서 특히 차의 진입 및 주차문제의 해결과 건물의 성격 부각이 중요

a. 도시경관 속에서 건물의 입구로서의 성격을 갖는 공간

ex) 호텔은 내부공간의 기능과 연관한 독립된 공간확보, 백화점, 쇼핑센터 등의 진입광장(동선연결), 침상원형식

b. 사람의 동선 이끔

c. 과정적 공간의 역할(공적외부⇢사적내부) ⇒ 입구에 주의 집중(동선, 분위기 조성)

d. 독립적 공간 / 주변 주차장, 통로 등과 긴밀한 연관성

e. 집점적 경관(=촛점적 공간, 조각, 분수) ⇒ 환경조각

․주변환경과 조화

․외부공간의 구심적 역할

․건물, 오픈 스페이스, 조각이 전체적 통일성

․조경가와 협동하여 조성

f. 녹지효과와 이용효과 동시만족 : 바닥포장 ⇢ 녹음수 식재 / 야경(조명)

g. 이용 패턴이 주어짐 ⇢ 상반 기능군 동시 만족

차 진입, 주차문제 해결, 건물성격 부각

h. 출입동선 원활 / 동선, 동선 교차 최소 / 옥외주차장 경관의 시각적 격리

◎옥상정원(roof garden, rooftop garden)

a. 인공대지에 설치되는 정원

b. 새로운 도시 녹지의 효과적인 방법 ⇢ open space 확보, 과밀한 도시환경의 개념

c. 시각적인 면 - 옥상경관을 형성 / 도시경관 개선에 도움

이용적인 면 - 한정된 지상 면적을 연장하여 여러 가지 도시기능을 수행

d. 건물 전체의 건축계획, 구조계획, 기계설비계획과 일치해서 상호 연관성 있게 고려

e. 고려사항

․지반의 구조 및 강도(흙을 놓고 수목을 심거나 옥외 조각물을 놓을 정도)

․방수시설, 배수계통 해결(수목의 생육상 관수를 해야하므로)

․옥상의 특수 기후조건을 고려 : 미기후 변화大, 온도 변화大, 바람 강

․시각적 노출을 고려 ⇢ 담장, 차폐식재, 녹음수, 정자, 퍼골라

f. 일정면적 이상의 신축건물 ↬ 조경 의무 면적에 옥상조경도 포함(1/3)

◎실내정원(indoor Landscapeing, living atrium)

a. 대규모 실내 open space를 설정 ↬ 정원요소 도입

b. 소규모 - 관상용 식물 / 실내 원예적 측면 고려

대규모, 시설복잡 - 원예적, 시각적, 기능적 측면 고려

c. 출입공간, 아케이드 성격, 공원적 성격 시설 구비

d. 애트륨 : 2000년경 대규모 출입공간, 중정, 천계가 있는 반공적인 지역(지중해, 중동지방) - 건축의 중심공간으로 사용

e. 특징 -공적인 공간 : 사람들을 끌어들임

-건물의 초점 역할

-기후조절 기능

-실내 속의 외부공간과 같은 역할

-계절에 관계없이 이용가능

f. Dan kiley의 뉴욕 포오드재단의 건물 / Roche의 일리노이의 몰린 시의 Deere West

e. 애트륨 설계, 정원 설치시 주의 사항

․전체적 동선 흐름, 이용패턴, 내부공간의 성격 등 면밀히 검토

․광선 이용이 중요(일종의 온실효과)

․수분의 제공 ⇢ 수목

․식물재료의 선택 ⇢ 열대 식물류, 정원기능, 목적상 교목

인공적 식물 성장환경조성

2) 자연 식물원의 지할에 있어 한 군락의 단위면적

→식물군락을 쓸 수 있게 특이식물 식별, 사계절 변화 식생 관찰

* 초본류 50-100m2

* 저목류 100-500m2

* 고목류 500-1,000m2이나 그 이상

* 초원과 삼림 식물과의 비율 1 : 2

3) 해상공원 ; 바다의 휴양을 위해 시설 마련

해역과 육지가 접속되는 곳을 최대로 마련

해안선의 풍부함과 변화 무궁한 상태가 바람직

ex) Golden Gate 공원 (미국)

Marine Park (미국)

오끼나와 공원 (일본)

4) 해수욕장 입지선정

- 해안선의 연장은 500m 이상, 너비 200-400m

- 건물은 되도록 해안에서 멀리

- 기온 24℃이상으로서 맑은 날이 많고 바람이 고르게 부는 곳

- 모래밭의 1인당 기준면적 8-15m2

- 구배는 2-10%, 서북쪽의 배후에 구릉이나 산

5) 풀장 ; 옥외풀장의 경우 장축이 남북방향

풀 사이드 공간은 적어도 수면적과 비등한 넓이

풀을 얕게 만들어 놓으면 수영하거나 수욕하는 사람多

수원이 풍부하지 못한 지역 - 순화정화 방식 채택×

6) 수원지 ; 오염의 위험이 없는 곳

주위는 보호수목으로 은폐, 접근규제

구조물은 보호색으로 하여 미관을 해치지 않게

조경계획 법규

※일반관련 법규(국토 이용 관리법 등)

◎국토계획(국토 건설 종합계획)

․“국토와 자원은 국가의 보호를 받으며 국가는 그 균형 있는 개발과 이용을 위하여 필요한 계획을 수립한다”

(헌법 제 120조 2항)와 국토건설 종합계획법을 근거로 수립

․헌법 제120조 2항 : 국토개발 분야의 최상의 국가계획

․10단위로 국토계획 수립

․위계 : 전국계획 - 특정지역계획 - 도계획 - 군 계획

◎제1차 국토 종합개발계획 ; 1972-1981 ⇢ 경제성장 기반구축

제2차 국토 종합개발계획 ; 1982-1991 ⇢ 국토의 균형발전과 국민복지향상

제3차 국토 종합개발계획 ; 1992-2001 ⇢ ․지방 분산형 국토 골격의 형성

․생산적, 자원 절약적 국토 이용체계의 구축

․국민 복지향상과 국토 환경의 보전

․남북통일에 대비한 국토 기반의 조성

◎국토 이용 관리법의 규정 사항

․국토 이용계획에 의한 용도지역의 지정

→도시지역(빨강색), 준도시지역(보라색), 농림지역(초록색), 준농림지역(노랑색), 자연환경보전지역

․토지 거래 허가제

․토지 거래 신고제

․준도시지역의 용도 지구별 구분 : 취락 지구 / 운동, 휴양 지구 / 집단묘지 지구 / 시설용지 지구

◎수도권 정비 계획법. 제6조(권역의 구분 및 지정)

․과밀억제 지역 : 인구 및 산업이 과도하게 집중되었거나 집중될 우려가 있어 그 이전 또는 정비가 필요한 지역

․성장관리권역 : 과밀억제 권역에서 이전하는 인구 및 산업을 계획적으로 유치하고,

산업의 입지와 도시의 개발을 적정하게 관리할 필요가 있는 지역

․자연보전지역 : 한강 수계의 수질 및 녹지 등 자연환경의 보전이 필요한 지역

1. 도시계획법상의 관련규정

① 도시계획법에서 정의하는 도시계획의 내용

․지역, 지구 또는 구역의 지정 또는 변경에 관한 계획

․도시계획 시설의 설치, 정비, 개량에 관한 계획

․토지구획 정리사업, 일단의 주택지 조성사업, 일단의 공업용지 조성, 사업 재개발 사업에 관한 계획

② 도시 기본계획 - 20년 단위 ; 장기 도시개발의 방향 및 도시계획 입안의 지침

도시 재정비계획 - 5년마다 수립, 도시 기본계획에 대한 타당성 여부 검토

③ 도로의 종류 - 광로 ; 도로의 폭원이 40m이상의 도로

대로

중로

소로

④ 미관지구(도시계획법 시행령 제16조 2항)

․제1종 미관지구 : 토지의 이용도가 극히 높은 상업지역

․제2종 미관지구 : 토지의 이용도가 비교적 높은 상업지

․제3종 미관지구 : 제1종 내지 제4종 미관지구 외에 그 도시의 미관을 유지하기 위하여 필요할 때 지정할 수 있다.

․제4종 미관지구 : 한국 고유의 건축양식을 보존하거나 전통적 미관의 유지를 위하여 필요할 때 지정

⑤ 설계속도가 매시 60km 미관의 도로 - 3m이상

매시 60-80km 도로 - 3.25m이상

매시 80km이상 도로 - 3.5m이상의 차선너비가 필요

⑥ 도시계획법의 광장에 대한 결정기준

․교통광장 ; 교차점 광장, 역전광장, 주요시설광장

․미관광장 ; 중심대 광장, 근린광장, 경관광장

․지하광장

․건축물 부설 광장

⑦ 노외 주차장의 설치에 대한 기준

; 주차대수 400대를 초과하는 규모의 노외 주차장의 경우에는 노외 주차장의 출구와 입구를 각각 따로 설치

; 노외 주차장 60도 대항주차인 경우의 차로의 너비는 출입구가 2개이상인 경우 4.5m / 출입구가 1개인 경우 5.5m이상

⑧ 용도 지역별 도로율

	합계	간선도로	국지도로
주거지역	20-27%	5-8%	15-19%
상업지역	28-37%	10-15%	18-20%
공업지역	10-20%	5-10%	5-10%

⑨ 부설 주차장의 설치기준

․골프장 - 1홀당 10대

․옥외 수영장 - 정원 15인당 1대

․백화점 쇼핑센터 - 시설면적 80m2당 1대

․운동 경기 관람장 - 수용인원 150인당 1대

2. 자연 공원법상의 관련규정

① 자연공원 계획의 내용 ; 공원용도 지구계획, 공원시설계획, 공원관리계획

② 자연공원의 용도지구

․자연보존지구 ; 가장 엄격한 보전 대상

(허용행위) - 학술연구 또는 자연보호상 필요행위

- 경관을 해치지 않는 범위 내에서 조림, 육림

- 최소한의 공원시설의 설치 및 사업

- 군사시설, 통신시설, 항로표지시설

- 사찰의 복원과 사찰경 내에서의 불사를 위한 시설 및 부대시설의 설치

․자연환경지구 ; 자연보존지구, 취락지구, 집단시설지구를 제외한 전 지구

․밀집마을지구 ; 주민의 취락 생활 및 농경지 또는 농어민의 생활 근거로 유지, 관리할 필요가 있는 지구

․집단시설지구 ; 상업시설지, 숙박시설지, 공공시설지, 녹지, 기타시설지, 유보지 등 6가지로 용도구분

③ 자연공원내 사업시 허가가 필요 없는 행위

․취락지구에서 농수산업용 건축물의 개축, 재축, 이축하는 행위

․자연환경지구 및 취락지구에서 건축물 기타 공적물의 외부를 도색하는 행위

# 집단시설지구 300m이내 행위는 예외

․취락지구에서 농경지 정리를 위한 토지의 형질 변경 행위

․자연환경지구 및 취락지구에서 농수산, 생활용수의 인수 위해 하천․호수의 수면 변동이나 수량 증감을 초래하지 않는 행위

․자연환경지구 및 취락지구에서 1가구 5마리 이하의 가축을 방사하는 행위(꿀벌과 조류는 제한×)

․자연환경지구 및 취락지구에서 농수산물 및 임산물의 야적하는 행위

․자연환경의 훼손과 공공의 이용에 지장을 초래할 염려가 없는 경미한 행위

④ 우리나라 자연공원 지정 기준

․자연경관

․위치 및 이용편의

․토지소유(국 공유지 면적이 커야 한다)

⑤ 자연공원법에 의한 공원 계획의 내용

․공원 용도 지구 계획

․공원 시설 계획

․공원 관리 계획

․자연환경지구에는 임도 설치가 가능하다.

3. 도시공원법상의 관련규정(도시계획법과 관련 직접규제)

① 도시공원 종류 - 어린이 공원, 근린공원, 도시자연공원, 묘지공원, 체육공원

② 도시공원 설치 및 규모의 기준

⇢(어린이 놀이터 - 일반적 유치거리1-2분, 규모200-500m2)

⇢도로, 광장, 관리시설은 근린공원의 필수시설

⇢유희시설 및 운동시설/식물원을 제외한 교양시설/대중음식점(간이음식점포함), 약국, 유스호스텔, 수하물예치소, 시계탑, 주차장     및 매점

③ 도시공원의 제정 목적

․쾌적한 도시환경 형성

․건전하고 문화적인 도시생활의 확보

․공공복리의 증진

④ 공원시설의 종류

․조경시설 - 관상용 식수대, 잔디밭, 산울타리, 그늘, 못, 폭포, 정석, 징검다리

․휴양시설 - 야외탁자, 야유회장, 야영장, 노인정, 노인회관

․유희시설 - 시소, 정글짐, 사닥다리, 순환회전차, 삭도, 도섭지, 모노레일, 주유지, 낚시터

․운동시설

․교양시설 - 도서관, 독서실, 가원, 온실, 야외극장, 전시관, 문화회관, 청소년회관, 기념비와 고분, 천체 또는 기상관측 시설,

고옥, 기타의 유적 등을 복원한 것으로 역사적, 학술적 가치가 높은 시설

․편익시설 - 우체통, 공중전화, 대중음식점(간이음식점), 약국, 유스호스텔, 수화물 예치소, 전망대, 시계탑, 음수장, 수세장,

다과점, 사진관

․공원관리시설 - 창고, 차고, 게시판, 표지, 조명시설, 쓰레기 처리장, 쓰레기통, 수도

⑤ 공원 시설 면적

․어린이 공원 : 60%

․근린공원 : 40%

․묘지공원 : 20%

․도시자연공원 : 20%

⑥ 도시공원 안의 건폐율

․어린이 공원 : 면적의 5%이하

․근린공원 : 1-3만m2(근린) - 면적의 20%이하

3-10만m2(도보) - 면적의 15%이하

10만m2(도시계획구역) - 면적의 10%이하

․묘지공원 : 면적의 2%이하

․도시자연공원 : 면적의 4%이하

⑦ 체육공원 → ․10,000m2(1ha)이상 면적에 지정 가능

․공원시설 면적 ; 공원 면적의 50%이하

․운동시설 면적 ; 공원시설 면적의 60%이상 조성

⑧ 도시공원의 면적기준 → 도시계획 구역 안에서 1인당 6m2이상

개발제한구역, 자연녹지지역, 및 생산녹지 지역을 제외한 도시계획 구역안 3m2/1인

⑨ 어린이 공원의 필수 공원시설 ↬ 장의자, 그네, 미끄럼틀, 사장, 정글짐, 변소

도시공원법상의 녹지의 구분 □□ 경관녹지 - 도시의 자연적 환경보전, 개선, 도시 경관을 향상

□□ 완충녹지 - 대기오염, 소음, 진동, 악취, 기타

이에 준하는 공해방지, 사고방지, 자연재해 예방

		유치거리	규모
어린이 공원		250m	1,500m2이상
근린공원	근린생활권 도보권 도시계획 광역권	500m 1,000m 제한없음 제한없음	10,000m2이상 30,000m2이상 100,000m2이상 1,000,000m2이상
도시자연공원		제한없음	100,000m2이상
묘지공원		제한없음	100,000m2이상

4. 건설법상 관련 규정

① 건설업의 면허체계 ; 일반 건설업 - 특수건설업 - 전문건설업 (면허발급은 매년실시)

② 조경공 사업은 특수건설업에 속함

조경식재공 사업과 조경시설물 설치공 사업은 전문 건설업에 속함

③ 조경공 사업 면허기준

․건설 기술자 10인 이상

․자본금 법인 10억 이상, 개인 20억 이상

․포지 10만m2이상

․토목분야 기술자 1인 이상, 건축분야 기술자 1인 이상

5. 건축법상 관련 규정

① 도시설계의 목적

․도시계획 시설 및 토지이용 등에 관한 계획

․건축물 및 공공시설의 위치, 규모, 용도, 형태 등에 장기적인 종합계획

․도시의 기능 및 미관의 증진

② 대지 안의 조경

․연면적 2,000m2이상 건축물 - 대지면적의 15%이상을 조경면적

․자연 녹지지역 또는 보전 녹지지역 안의 건축물은 대지면의 20%이상 조경면적

․연면적 1,000-2,000m2이상인 건축물 - 대지면적의 10%

․연면적 1,000m2미만 - 대지면적의 5%이하

③ 지역별 건폐율

건폐율  =  건축면적           용적율  =  층수 × 건축면적

대지면적                          대지면적

․전용주거지역 - 5/10

․주거, 공업, 준공업, 전용공업지역 - 6/10

․근린상업지역, 준주거지역 - 7/10

․보전녹지, 자연녹지, 생산녹지 지역 - 2/10

※ 기타 관련 법규

① 청소년 ; 9-24세이하의 자

․청소년 수련거리 : 수련활동에 필요한 프로그램과 이와 관련되는 사업

․청소년 수련활동 : 생활권이나 자연권에서 심신단련, 자질배양, 취미개발, 정서함양, 사회봉사로써 배움을 실천하는 체육활동

․청소년 수련시설 : 학교시설 외에 수련활동을 실시할 목적으로 설치되는 시설

․청소년 수련지구 : 수련활동을 실시할 목적으로 설치된 시설

② 수련시설의 종류

․생활권 수련시설 - 청소년 수련원 / 청소년 수련관 / 청소년 수련실

․자연적 수련시설 - 청소년 수련마을 / 청소년 수련의 집 / 청소년 야영장

․유스호스텔 - 1종, 2종, 3종, 4종

③ * 자연환경 보전 기본계획은 10년마다 수립

* 공사계약의 하자 담보 책임기간에서 조경식재와 조경시설물 설치공사의 하자 담보 책임기간은 2년

④ 체육시설의 설치, 이용에 관한 법률

․등록체육시설법 ; 골프장업, 스키장업, 요트장업, 조정장업, 카누장업, 빙상장업, 자동차경주장업, 승마장업, 종합체육시설업

․신고체육시설법 ; 수영장업, 체육도장업, 볼링장업, 테니스장업, 골프연습실장업, 탁구장업, 롤러스케이트장업, 체력단련장업,

에어로빅장업, 당구장업 등

■ 조경시설계획

* 조경시설물의 역할

- 옥외 외부환경을 풍부하게 해 준다

- 옥외 활동 유도 및 통제

- 옥외 활동 다양 및 쾌적

1. 운동 및 유희 시설물 설계

1) 조경시설물 설계시 설계기준

① 인간공학을 바탕으로 적합한 치수 선택

② 실용성, 경제성 고려

③ 시설물은 적재적소 배치하되 전체적으로 통일성 유지

④ 주위 경관과 어울리는 도색을 사용

2) 조경시설물 표시 - 상세도가 꼭 필요

3) 운동공원 설계

* 청소년이나 장년층의 스포츠 활동을 위하여 설치되는 공원

* 면적은 보통 8ha 정도

* 각종시설이 풍부한 녹지 속에 배치되는 것이 바람직

* 전체면적 가운데에서 운동시설이 차지하는 비율 50%이하

① 체육시설의 배치와 향

- 정구장 : 장축을 남북방향

- 다이빙풀 : 다이빙 방향을 남북

- 야구장 : 홈 플레이트를 서남향 배치

- 야외극장 : 무대가 북, 동방향

- 골프장 : 페어웨이는 남북방향

- 운동장 조성시 최대 구배 2.5% (운동장 표면은 원활한 배수를 위해 기울기는 외곽방향으로 0.5-1%를 표준으로

한다.

- 운동이나 활동에 적합한 경사 4-10%

- 경기장의 투광기의 앙각 25°

② 운동시설의 규격

a. 축구장 소요면적 : 9,200m2

□□ 경기면 크기 70m × 105m

□□ 사용면 크기 80m × 115m

b. 테니스장

- 테니스코트 1면의 소요면적 700-900m2

- 규격 □□ 복식인 경우 □□ 경기면 10.97m × 23.77m

□              □□ 사용면 23m × 36.6m

□              □□ 소요면적 920m2

□□ 단식인 경우 □□ 경기면 8.23m × 23.77m

□□ 사용면 15.6m × 36.6m

□□ 소요면적 570m2

c. 농구장 : 28m × 15m

라인의 바깥쪽에는 최소 3m의 공간을 남겨두어야 한다.

d. 하키장 : 91m × 50-55m

e. 배구장 소요면적 및 규격

- 6인제는 면적 350-400m2가 소요

- 9인제는 면적 450-600m2가 소요

□□ 9인제 남자 : 경기면 크기 11 × 22m

□               사용면 크기 17 × 28m

□               소요면적 480m2

□□ 9인제 여자 : 경기면 크기 9 × 18m

□               사용면 크기 15 ×24m

□               소요면적 360m2

□□ 6인제 여자 : 경기면 크기 9 × 18m

사용면 크기 15 × 24m

소요면적 360m2

f. 수영장

- 수영장 수심 ⓐ 성인용(고교이상) 1.2-1.6m

ⓑ 중학생용 0.8-1.6m

ⓒ 국민학생용 0.8-1.1m

ⓓ 유아용 0.3-0.8m

ⓔ 레크레이션용 다이빙대 높이 1.5m에서의 안전 최소수심 2.25-2.4m - 수영장 탈의실 시설의 용량

ⓐ 샤워장 : 수영객 40명당 1개

ⓑ 세면대 : 수영객 60명당 1개

ⓒ 여자화장실 : 여자수영객 40명당 1개

ⓓ 남자화장실

- 부대시설을 포함한 수영장의 면적은 수영객 1인당 2[eqn: m^{2 }]로 한다.

- 20m와 50m가 있는데, 25m 수영장은 7코스, 50m 수영장은 9코스제가 사용된다.

③ 각 운동장의 규격

a. 특급 운동장 ; 총면적 132ha, 시설면적 37ha, 기타 95ha

b. 1급 운동장 ; 총면적 66ha, 시설면적 23ha, 기타 43ha

c. 2급 운동장 ; 총면적 33ha, 시설면적 13.5ha, 기타 19.5ha

d. 3급 운동장 ; 총면적 16.5ha, 시설면적 8.5ha, 기타 8ha

e. 4급 운동장 ; 총면적 10ha, 시설면적 5.5ha, 기타 4.5ha

(기타 면적에는 연습장, 주차장, 도로, 식재지, 연못 등 포함)

④ 가정 정원의 철봉지름 : 2cm내외

⑤ 철제 조경시설물의 특성

a. 내구성好

b. 기온에 민감

c. 가공용이

4) 유희시설

① 어린이 놀이터

# 4-5인이 놀 수 있는 모래밭의 최소면적 7-8m2

# 모래판의 모래 규격 : 직경 1 mm이상

# 놀이터 어귀는 보행로에 연결시키고 입구는 2개소 이상 배치하되, 1개소 이상에는 8.3% 이하의 경사로로 설계한다.

# 동적인 놀이시설 주위로 3.0m 이상의 이용공간을 확보하고 정적인 놀이시설 주위로 2.0m 이상의 이용공간을 확보       한다.

# 어린이 놀이의 3요소

a. 규칙놀이 - 숨바꼭질, 협동정신

b. 모방놀이 - 소꿉장난, 사회적 역할

c. 창작놀이 - 모래장난, 창작력 향상

cf) 모험놀이 - 놀이의 유형, 지능적 가치

② 도섭지 ; 어린이들이 발을 물에 담그고 물장난 할 수 있는 곳, 깊이가 무릎정도(수심한도20-30cm)

③ 철봉, 회전무대, 회전그네 등의 기초 ; 지표에서 100cm깊이 유지

④ 미끄럼대

# 필요면적 30m2, 경사도 30-33°

# 착지면 ; 지상에서 10cm정도 이격

# 목재로 만들 경우 15cm정도의 후판을 여러장이어 붙여 만듬

⑤ 그네

# 그네와 그네사이의 간격 800mm-1,000mm

# 4연식 그네의 규격 2.5m × 7.3m × 4.8m(높이×길이×너비)

4연식 그네의 적정 소요면적 36m2, 동시 이용인원 4명

# 2연식 그네의 규격 2.5m × 4.8m × 4.8m

2연식 그네의 적정 소요면적 23m2

# 햇빛과 맞보지 않게 설치

⑥ 놀이 조각물 ; 모래밭 속에 설치(놀이 기회의 다양)

놀이벽, 놀이집 ; 그네, 미끄럼틀과 멀리 떨어진 곳에 배치(안전과 창조적인 분위기)

⑦ 2연식 시소 규격 : 길이 3.6.m × 폭 1.8m

⑧ 놀이벽

; 어린이의 다양한 놀이 행태에 적합한 높이, 두께, 구멍크기를 유지해야한다

; 두께는 20-40cm, 평균높이 0.6-1.2cm로 하여 높이에 변화를 주되, 기어오르고 내리기 쉬운 기울기로 설계한다.

; 놀이벽 주변에는 다른 시설을 배치하지 말고, 주변 바닥은 모래 등 완충재료로 설계한다.

2. 편익 및 휴게시설물 설계

1) 휴지통 설치

# 소형을 대량설치

# 산책로, 가로변, 보행자 전용도로 등에 설치할 경우 진행방향의 우측에 설치

# 주차장에는 입구부분에 설치, 안내판 같은 유인효과를 갖는 시설물 주위에 배치

# 던지는 곳이 7m이내, 2-4개의 벤치마다 1개씩, 20-60m 간격마다 1개

# □□ 스테인레스 휴지통 : 경제성을 고려하여 두께(T)=1.2mm

□□ 재떨이용 휴지통 : 내부의 힘을 받지 않으므로 두께(T)=1.0mm이하도 가능

# 휴지통의 크기 ; 높이 60-80cm, 직경 50-60cm

2) 음수전 계획

㉠ 그늘진 곳은 피한다(세균, 불결)

㉡ 바람이 맴도는 자리는 피한다.

㉢ 화장실, 휴지통, 소각장 주위는 피한다.

㉣ 습한 곳은 피한다. 양지 바른 곳 설치

㉤ 사람들의 동선과 교차될 때는 폭넓은 계단 위에 설치

㉥ 놀이터 등에서는 모서리를 둥글게

㉦ 높이 폭을 세심히 계획, 어린아이를 위해 대 설치

㉧ 콘크리트 속에 연관은 염화비닐관 등을 설치(부식방지)

㉨ 설치놀이는 높은 것보다 약간 낮은 것이 쓰기에 편리

㉩ 표면재료 : 인조석多(↬ 형태, 색상이 자유로움, 보수용이)

㉪ 물 나는 지점과 사람과의 거리 : 40cm

3) 파고라 설치

# 파고라의 면적大 또는 디자인상의 이유로 높이를 높일 경우 차용가능 범위

; 260-300cm(보통 2.2-2.5m)

# 하지의 12-14시를 기준으로 내부 벤취 위치 결정

# 통경선이 끝나는 부분에 설치하는 것이 좋다.

# 공원의 휴게공간 및 산책로의 결절점에 설치

# 이용자의 행태와 동선을 고려해 설치

# 급경사지, 바람맞이, 악취나는 곳은 피해 설치

# 여름-그늘, 늦가을, 겨울 - 햇볕이 잘 들게

# 조망이 좋은 곳을 향하도록 설치

# 자연공원에서 강우시 피난 장소가 될 간단한 시설물, 경승지의 요소에서 강우 피난대, 집합 목표물

4) 벤치의 설치

① 고려사항

* 장소별, 용도별, 사용목적에 따라 다른 형태

* 협소한 가로에 설치할 경우 통과동선과 마찰이 일어나지 않게

* 습지, 경사지를 피함. 바람맞이, 지반이 불량한 곳은 피함

* 석재벤취는 외부기온에 민감하여 여름에 뜨겁고 겨울에 차가워져서 이용에 불편

* 기후 변화에 민감한 재료는 피함

* 주변 배수를 고려하여 벤취주변 포장

* 여름에는 그늘이지고, 봄, 가을에는 햇볕이 잘 드는 자리를 선택

② 배치기준

* 도시공원, 유원지, 고궁 등 프라이버시가 요구되는 곳에서는 길이가 짧은 의자가 효율적

* 보행자 전용로, 도시가로의 일부에 설치되는 벤취는 프라이버시와 무관

* 지하철역이나 버스정류장 등은 일시적 머무름을 고려하여 긴 의자 배치

* 불특정 다수인이 모이는 공간에서의 사람 행태는 프라이버시를 요구하므로 짧은 의자 好

③ 규격

a. 일반적인 벤치의 표준 치수

용도	좌고(cm)	좌판폭(cm)	길이(cm)
大人用 小人用 用	37 - 43 30 - 35 35 - 40	40 - 45 35 - 40 38 - 43	60(1인용) 150 180 200

(벤취의 높이는 설치 기준의 범위 중 가장 낮은 치수를 기준으로 하는 것好)

b. 1인용 벤치의 적정길이 45-47cm (팔걸이 부분의 폭은 제외)

2인용 벤치의 적정길이 120cm

2인용 벤치의 폭 110cm

3인용 벤치의 적정길이 160cm

④ 파고라 내부의 벤취

* 내부지향성 벤취의 배치는 대화나 친목을 고려하여 배치한 형태

* 프라이버시를 최대한 보장시킨 벤취 배치의 형태는 외부지향성 배치의 형태

* 휴게소, 매장 등에는 야외탁자를 같이 배치하는 것이 바람직

* 외부지향성 배치의 경우는 주위 경관의 조망에 유리한 형태

⑤ 디자인상 고려사항

* 벤취의 휴식각 : 110°일 때 가장 편한 느낌

* 좌면은 단단하고 평평할 것

* 배판은 등과 머리, 어깨가 잘 기대지도록 만들어야 한다.

* 좌면 깊이는 조금 깊게 하여 휴식을 취할 수 있도록 배려

⑥ 벤취의 종류 및 특성

a. 목제 ; - 부드럽고 앉는 감이 좋음

- 먼지는 바람, 비에 쉽게 제거되고 사철 이용이 간편

- 용이하게 수리도 되지만 망가지고 썩기 쉽다.(방부처리가 필요)

b. 콘크리트제 ; * 관리 용이하고 튼튼하며 자유로운 디자인이 가능

* 비온 뒤에 건조가 느리고 표면 처리가 좋지 못하면 습기가 찬다.

* 도장재료의 선택과 시공에 유의

c. 철제 ; * 튼튼하고 무게가 있어서 안정감이 있다.

* 좌판은 나무나 플라스틱으로 만들고 디자인이 용이하나 녹이 슬기 쉽고 딴 재료에 비해 비싸다.

d. 플라스틱제 ; * 아름답고 색이 변하지 않고 자유로운 디자인 가공이 가능

* 깨지기 쉽고 보수가 불가능

* 여름에는 뜨거운 태양열에도 과히 좋지 않다.

e. 도제품 ; * stool이란 생김새를 가진 것이 대부분

* 아름다운 색채와 무늬가 특이

* 비온 뒤에도 건조가 용이

* 이동식으로 된 것이 많으나 값이 비싸고 파손되면 새로 마련해야 하므로 특수한 장소에만 사용

5) 야외탁자의 설계

① 고려사항

* 벤취의 좌면폭보다 10cm정도 적은 치수로 야외탁자의 좌면폭을 정함

* 탁자의 폭은 의자에 앉아서 탁자 중앙부에 손이 닿을 수 있도록 함

* 좌면에서 야외탁자 높이를 20-22cm정도, 좌면의 높이는 벤취기준

② 규격 ; 탁자 높이 70cm, 걸상의 높이 35cm, 탁자와 걸상의 간격 35cm이상

6) 재떨이

① 배치

* 벤취 2-3개마다 1개씩 배치

* 사람이 많이 모인다고 예상되는 장소, 대문부근, 주요원로, 안내판 부근 등에 중점 배치

② 규격 ; 입식의 경우 지상 0.7-1m높이

좌식의 경우 0.5-0.6m높이

7) 화장실

① 설치기준

* 남자용 대변기 2개, 소변기 3개       □□□ 최소

여자용 변기 5개                     □□□ 25m2

* 공원 내 화장실 설치 ; 150-200m(면적 1.5-2ha)마다 1개소 설치

② 규격

a. 대변기 : 길이, 너비 모두 1-1.2m

넓이 1.0-1.2m2이 일반적

b. 소변기 : 한 사람당 너비를 75cm

이상적 너비는 1m

8) 휴게소의 기능 □□ 휴게사

□□ 정자

□□ 파골라

3. 경계 및 조명시설물 설계

1) 벽돌 조적 구조물

# 바베큐 피트를 조성 할 경우 불이 직접 닿는 곳은 내화벽돌 사용

# 모든 벽돌 벽은 그 크기나 기능을 불문하고 모두 습식벽

# 벽돌 조적으로 플랜터를 조성할 경우 식재가 되는 부분의 벽은 방수처리가 필요

# 벽돌로 담장을  쌓을 경우 벽의 기부는 콘크리트를 타설하거나 길이 쌓기

2) 마감재 시공방법

① 건식 시공법

- 모르타르를 사용하지 않는 방법

- 일의 속도가 빠르고 철물 재료를 사용하기 때문에 마감후 시멘트에 의한 백화현상이 잘 일어나지 않음

② 습식 시공법

- 모르타르를 사용하는 방법으로 주로 많이 사용

- 시공시 마감재를 높이는 일의 속도와 관계없이 하부가 붙어 고정되는 양생의 속도에 의해 결정

- 건식시공에 비해 비용多, 안정성 높다.

3) Fence의 설치

① 담장의 기능

* 시선차폐, 공간한정, 기능분리

* 기후조절 ; - 이른 아침이나 오후 늦게 태양의 각도가 낮을 때 건물이나 옥외공간에 그림자를 지게 활용

- 옥외공간이나 건물의 북서쪽에 있는 벽은 겨울바람을 막거나 분산

- 루비식 Fence는 바람의 흐름을 control

* <Fence의 옥외환경 기능>

a. 공간한정      b. 시선차단                c. 기능분리

d. 기후조절      e. 앉을 수 있는 요소       f.시각적 요소

② 담장

* 담장은 그 자체가  시각적 요소로서 주변 경관보다 돌출 되기보다 조화

* 덮개의 효용성은 시각적 기능과 함께 물이 고여 썩거나 겨울에 Top부분이 어는 것을 방지할 수 있으며 그림자에 의해 수평적, 조형적 윤곽선을 만들어 줄 수 있다.

③ 설치기준

* 담장 높이 ; 150cm이상(눈 높이 이상) - 프라이버시를 위한 담장계획시 시선 차단을 주목적으로 하기 때문에

④ 울타리

a. 창살 울타리 - 간단한 눈가림 구실

- 굵은 철사나 얇은 나무로 1.5m정도 높이에 격자를 만든 것

- 정원내의 기능을 달리한 부분에 경계용도로 설치

b. 아치 울타리 - 양식의 중문이라고 할 만한 시설

4) 위요감 조성 공간

# 위요감을 주는 수직 재료를 밀도가 높아지면 위요감도 높아진다.

# 높이가 높을수록 공간의 위요감大

# 관찰자의 높이의 비가 1:1일 때 완전 위요감

# 옥외공간으로서 가장 강한 분위기가 나는 높이는 180cm이상일 때

5) 조명시설

① 옥외조명 설계시 중요사항

a. 빛의 적절한 균형 : 너무 어둡거나 너무 밝게 처리해서는 안되며 균형

b. 현휘의 처리 : 눈부심의 정도를 완화 또는 최소화

c. 반사율 처리 : 옥외공간의 특성에 따라 사용된 재료의 색채와 질감의 정도에 따라 반사율 다름

d. 색의 연출 : 경관 대상물의 색채와 비춰지는 광원의 색채를 효율적으로 조절

② 옥외조명의 기능

a. 장식조명

b. 목적조명 : 대화, 독서, 정찬, 사교, 놀이 등 특정 장소를 밝히는 조명

c. 강조조명 : 돌출적 빛을 투사하여 의도적 분위기를 조성하는 조명

d. 주위조명 : 특정 장소에 한하지 않고 적절하게 사물이나 사람을 파악하도록 하는 조명

③ 조명기법

a. 상향조명 : * 강조나 드라마를 창출하고 극적인 분위기 효과를 갖는 조명으로 형상을 변화시키는 조명방법

* 드라마틱하고 초자연적 모습을 나타내며 계절적 변화를 조장

b. 윤곽조명

c. 투영조명 : * 윤곽조명 효과와 대비되는 기법

* 전면에 배치된 상향 등은 부드럽거나 질감이 있는 수직적 배경의 표면 위로 독특한 그림자를 표출시키는 조명기법의 명칭

d. 월광조명

e. 전개조명

f. 조망조명

g. 각광조명

h. 강조조명 : 조경의 주체를 단지 집중 조명하는 것과 연결

i. 하향조명 : 지면에 질감상태를 나타낼 수 있는 특징

④ 가로 조명등의 종류별 특징

a. 강철조명 ; 합금 강철 혼합으로 제조.  내구성이 강하고 패넌트 부착에 강, 부식이 용이, 채색 요망

b. 알루미늄 조명

c. 콘크리트로 개조된 조명

d. 나무로 만든 조명

⑤ 전등별 수명

a. 백열전구 ; ⓐ 필라멘트 - 열 손실을 적게 하기 위해서 코일필라멘트 또는 2중코일 필라멘트

ⓑ 유리구 - 연 유리

ⓒ 대입가스 - 질소를 혼합한 아르곤

ⓓ 앵커 - 몰리브덴선 혹은 텅스텐

ⓔ 1,000-1,500h정도 사용

b. 할로겐등 2,000-3,000h

c. 형광등 7,500h - 열 손실이 없기 때문에 능률이 매우 좋고, 백열전구의 3배 정도의 능률, 광색을 자유로이 얻을 수                        있음, 다른 광원에 비해서 광속도가 낮은 빛이 부드럽다.

d. 나트륨등 6,000h - 연색성은 좋지 못하나, 열효율이 대단히 높고 물상 분해 능력이 우수하며, 안개속에서 투시성이                          좋아 산악도로, 터널 들에 적합

e. 수은등 10,000h - 고휘도이고 광색이 청백이며 완전 점등까지 약 10분 정도가 소요되는 전등

⑥ 조도계산 방법

a. 직사조도 방법

* 조도의 정확성을 요구하는데 가장 적합한 방법

* 도로조명, 광장조명등 운동시설지역과 같은 국부조명의 직사조도만으로 충분한 경우에 사용

Eh = I cosθ                   I = 광도(cd)

d2                      θ = 광원과 지면에 알려진 점과의 각도

(단, Eh = 수평면의 조도)        d = 광원에서 알려진 지점과의 거리

b. 조명의 밝기

* 주요시설의 경우 2.0lux

* 통행자가 많은 원로나 광장 0.5lux이상, 최저 0.3lux유지

⑦ 가로등의 간격(S)과 높이(H)의 비 ; S ≦ 5H

4. 분수 및 수경시설물 설계

1) 전통정원에서 물의 사용방법

① 흐름

② 떨어짐

③ 담김

* 수경공간의 축은 중심 축을 벗어난 종속공간으로 처리

* 자연경관이 수려한 장소에 위치하여 주공간이 아닌 부공간의 성격

* 동적 공간을 배제하고 정적공간으로 처리

* 수경시설에 청각적 효과를 도입

* 자연지세를 거슬리지 않는 범위 내에서 수경처리

2) 물의 일반적 특성(물리적 성격)

① 조형성

② 움직임

③ 음향

④ 반영 ; 주위의 요소보다 물의 밝기를 어둡게 하여야 반영의 효과大

ex) 풀의 바닥을 어둡게 처리하는 방법

불투명한 물의 사용

물의 깊이를 아주 깊게 함

3) 물의 시각적 요소

① 평정수

② 낙수

③ 분수

4) 물의 일반적 용도

① 소비

② 관개기후의 조절

③ 음향의 조절 ; 자동차, 사람, 공장 등으로부터 높은 정도의 소음이 발생되는 도시환경에서는 소리의 완충재로 이용

④ 레크레이션용도

5) 물 공간의 역할 ; setting, 골격, 초점, 배경, 연결, 참여, 상징

6) 분수

① 분수의 효용 ; 주의집중요소, 인공적, 도시적 환경에 생동감이나 활력 도입

경관적 요소(수직성), 수질개선, 미기후 조절

② 크기

* 바람이 약간 있는 공간내 분수의 크기 ⇢ 분수높이의 2배

* 바람이 부는 옥외공간에 분수의 크기 ⇢ 분수높이의 3-4배

* 바람이 없는 곳의 분수의 크기 ⇢ 분수높이의 2배

7) 연못

# 바닥에 지하수가 흐르거나 지하수가 고일 우려가 있을 때는 방수쉬트 아래에 맹암거설치하여 지하수를 연못 밖으로 배출(배출되지 않을 겨우 지하수에 의해 방수쉬트가 수면위로 노출)

# 방수쉬트는 최고 수위보다 높게 올려 마감

# 방수쉬트는 아래의 지하에 토양 유기물로 인해 가스가 배출될 수 있기 때문에 공기유출관 별도 설치

# 방수쉬트는 규격화되어 생산, 연못형태, 깊이에 무관

8) 폭포

# 종류 ; 자연낙수, 방해낙수, 사면낙수

# 캐스케이드 - 조그만 폭포, 특히 정원의 약간 경사를 갖는 폭포

# 폭포의 상류부는 가급적 이용대상으로 하지 않는다

# 낙수구는 수림으로 덮는 것이 바람직

9) 벽천 ; 좁은 정원의 점경용으로 설치

10) 수질오염 방지시설의 설계시 물리적인 처리방법 : 스크린, 침사지, 여과

5. 각종 포장설계

1) 설계지침

① 다른 설계요소와 같이 주어진 면적의 설계 지역 내 사용될 재료의 수는 통일감을 주기 위해 단순히 함

② 포장재료나 패턴이 지나치게 변화가 많다든지 하면 시각적 혼란, 무질서가 나타나기 쉽다.

③ 시각적 대비나 변화 및 지면상의 상이한 용도 등을 지시하는 경우에는 다른 재료를 추가하거나 전이재료 사용

④ 건물의 선이나 테두리를 이용하여 포장패턴으로 사용(건물과 포장의 통일감)

⑤ 인간 척도의 측면에서 외부공간에 리듬감을 주고자 할때 바닥의 재질변화나 고저차는 20-25m 정도의 간격으로         하는 것이 좋다.

2) 포장의 용도

① 기능적, 구성적 용도

* 집약적 이용의 수용, 방향제시, 안정감 창출

* 지면의 용도제시, 규모의 제시, 통일성 제공, 장의 역할, 시각적 흥미제공

② 지면의 용도제시

* 용도나 형태가 동일한 상태라면 포장도 일정

* 색채, 질감, 포장재료 자체를 바꿈으로써 한 공간과 다른 공간의 용도나 형태 분리

* 재료, 색, 패턴, 질감을 달리하더라도 통일성을 주어야 함

* 지면의 용도 제시를 위한 변화는 포장의 색, 패턴, 질감, 포장재료 자체를 바꾸어서 제시

3) 포장재료의 단점

① 일반 포장재는 식물재료보다 시공비가 더 많이 들게 되나 유지관리비는 적게 든다.

② 태양에 노출될 때 식물재료보다 온도의 변화가 심하다.

③ 식물재료에 비해 일부 포장재료는 투수성이 없어 홍수나 침식의 원인

④ 식물재료보다 햇볕을 반사함으로서 거늘리는 눈부심을 유발

4) 포장된 동선의 설계

① 포장 폭이 크면 클수록 느리고 배회적인 흐름이 커서 보행속도는 일정해지지 않는다.

② 직선적이거나 경작된 형태의 길은 보행의 특성을 제어

③ 뚜렷한 포장패턴은 인접한 공간의 보행을 유도하고 방향을 지시

④ 포장 폭이 좁은 곳은 부드럽게 하면 신속하고 자유로운 흐름을 주게 된다.

5) 구배

① 편구배 ; 차량이 곡선부를 통과할 때 원심력에 의한 불안정이나 노면의 미끄러짐을 방지하기 위해 바깥쪽이 안쪽보다 높게 되도록 만든 구배

② 횡단구배 ; 도로의 배수를 위한 구배로 중심부를 높게 설정하고 가장자리는 낮게 하는 구배

a. 자갈길 : 4-5%

b. 아스팔트, 콘크리트 포장 : 1.5-2%

c. 장애자용 도로 : 가능한 수평에 가깝게

③ 종단구배 ; 전체적인 도로의 기울기를 뜻하는 용어, 수직거리에 대한 수평거리를 백분율로 표시

6) 경사도와 활동한계

① 장애자용 램프의 한계 ; 8%

② 풀 깎임 경사면의 한계 ; 25%

③ 자연 탐사로의 한계 ; 33%

④ 원로의 한계 ; 10%

7) 포장재료

① 차도용 포장재 ; 아이콘, 자갈, 석재타일

② 석재타일의 장점

a. 석재포장보다 시공비가 저렴하고 시공용이

b. 표면에 요철이 있으나 물을 흡수하기 때문에 비나 눈에 대해 미끄럽다.

c. 차량통행이 가능

d. 주문제작이 가능하고 다양한 패턴

③ 유동성 포장재(자갈)의 장점

a. 비교적 저렴한 가격으로 시공 가능

b. 하부토양으로 지표수를 투과시켜 표면수의 양이 줄어 침식이나 홍수를 감소시킬 수 있다.

c. 유동적 속성 때문에 다른 재료를 이용하여 한정시키고 그 안에 채워두어야 함

d. 지표수를 투수 시킬 수 있기 때문에 토양의 수분공급, 식물 등의 수분공급, 지하수의 고갈 등 생태적 측면에서 유리

④ 목재 ; 바닥재료로 이용시 습기가 적은 지역에 사용

8) 속도의 설계기준

↠ 주행거리ℓ, 소요시간t, 속도ℓ/t

① 지점속도

* 어떤 지점을 자동차가 통과할 때의 순간적 속도

* ℓ/t에서 t를 대단히 짧게 잡았을 때의 속도

* 도로설계, 교통규제의 계획의 자료

② 주행속도

* 어떤 자동차가 어떤 구간을 주행한 시간으로 그 거리를 나누어서 구한 속도

* 정지시간을 포함시키지 않는 것이 보통

③ 구간속도

* 어떤 구간을 주행하기 위해서 소요된 전체시간(정지시간을 포함)과 그 구간의 거리로부터 구하는 속도

* 목적지까지 빨리 도착할 수 있게 하자면 구간속도가 빨라야 한다.

④ 운전속도

* 운전자가 그 도로의 교통량, 주위의 상황 등에 대해서 유지해 나갈 수 있는 속도

* 운전자의 주관적 속도

⑤ 임계속도

* 교통용량이 최대가 되는 속도

* 교통용량을 산정할 때 쓰임

⑥ 설계속도

* 도로조건만으로 정한 최고속도

* 도로의 기하학적 설계의 기준이 되는 것(교통량 배제)

9) 정원의 디딤돌

① 정원의 2인용 디딤돌의 폭 ; 60-90cm

② □□ 한발용 : 직경 25cm

□□ 두발용 : 50-60cm

③ 두께 ; 10-15cm

④ 지표면에 돌출된 높이는 3-6cm

⑤ 돌과 돌의 간격 8-10cm

10) 대문 인지책

* 높이 50-70cm, 간격 40-45cm, 너비 60cm

6. 싸인 시스템의 설계

1) 표지판 설계시 주의사항

① 형태에 대한 디자인의 추구

② 내구성과 조화를 고려한 재료의 선택과 구조적 사항

③ 적당한 크기의 결정

④ 조화성을 고려한 색채의 채택 ; a. 명료한 배색

b. 배색된 색채끼리 상태와 속성이 서로 반대되면 서로 모호점이 없을 때 조화

c. 배색된 색채들이 서로 공통되는 상태에서 속성을 가질 때 그 색채 군은 조화

⑤ 배치장소의 선정 ; a. 이용자의 동선에 따른 장소선택

b. 표지판 설치로 인한 시설장해 여부

c. 눈에 잘 띠는 장소에 설치

⑥ 자연과 인문환경의 고려

2) 문화재 안내판 계획

① 표석의 위치 ; 문화재의 우측(관람자의 좌측)

표석의 규격 ; 가로 28cm, 세로 78cm, 폭 13cm의 조석, 전면상단은 아치형태

② 문화재의 유래, 특징, 역사적 가치 등 간략하게 설명(관람에 따른 주의사항 포함)

③ 안내판 규격 및 형태

□□ 대형 : 길이 9.46m × 높이 4.22m

□□ 중형 : 길이 5.94m × 높이 3.94m

□□ 소형 : 길이 2.4m × 높이 3.5m

(대형, 중형인 경우 중앙에 조감도)

3) 표지에 사용되는 문자

① 설명문의 글씨 ; 한글은 좌측, 영어는 우측

② 설명이나 해설의 문장은 중학교 1,2학년생의 수준

③ 도안화된 표지일 때 상징도안의 의미를 이해하지 못하는 사람에게 혼란을 주지 않도록 문자에 의한 주석 필요

④ 고딕체나 명조체 사용

⑤ 가능한 한 200-300자 정도

4) 공원표지의 형태

① 자연적

② 주변경관과 조화

③ 단순

5) 표지판의 재료

① 석재 ; 재료자체의 내구성과 자연형태로서 가지는 형태가 자연공원과 조화

단점 - 용도의 한계성(공원입구표지, 이정표, 경계표지, 문화재에 대한 명칭표지 등의 용도로서만 가능)

② 목재

③ 금속재

④ 콘크리트재

6) 고속도로변의 안내표지

□□ 대형 표지판 4m × 2.5m : 목표지점 전방 1.2km지점에 설치

□□ 소형 표지판 2m × 0.9m : 목표지점 전방 15m지점에 설치

* 높이는 1.07-1.2m

7. 주차장설계

1) 주차장의 종류

↠ 주차장 1대의 면적 : 30-50m2

가장 이용하기 쉬운 주차장 거리 : 200-300m2

① 노상주차장

# 주차수요가 많은 지역 및 그 유치권 500m이내의 노면에 설치

# 단점 ; 가로교통에 혼잡 초래, 주차에 제한

# 장점 ; 목적지에 가까운 근거리에 주차, 사무능률의 향상

# 설치기준 ; a. 주요 간선도로(도심에서 500m이하 거리, 폭원 22m이상)에는 설치×

b. 차도폭원이 6m이상 되고 보도와 차도의 구별이 있는 도로

c. 보, 차도의 구분 없어도 폭원 8m이상이고 보행자 통행에 지장 없는 곳

d. 종단 구배가 4%이상 되는 도로×(오르막, 내리막 길×)

e. 주차방법 : 평행주차가 바람직(직각×)

② 노외주차장

A. 출입구

- 가로 교통의 마찰을 피하기 위해 설치

- 주차면적 6,000m2이상 되는 경우 출입, 입구 분리

- 거리 : 가로에 연해서 10m이상 떨어져야 함

- 수 : 주차장 크기, 회전율, 인접도로 등 고려

- 피해서 설치

ⓐ 교차점 횡단보도, 건널목이나 궤도부지 내

ⓑ 교차점의 축대나 가로의 가각에서 5m이내

ⓒ 안전지대의 우측 및 앞뒤의 측단에서 10m이내 되는 지점

ⓓ 버스, 노면 정차의 정류장에서 1m이내 되는 지점

ⓔ 건널목의 앞 뒤 측단에서 10m이내 지점

ⓕ 육교 아래와 거리, 터널의 측단에서 10m이내

ⓖ 폭원 6m미만의 가로나 구배가 10%넘는 가로

B. 건물속 주차장

- 차로 부분의 양하고가 2..3m이상 굴곡부 5m이상의 내변반경, 구배 17%이하

- 주차부분 양하고 2.1m이상

- 환기시설, 조명(최소 10룩스 이상)

- 개구부가 바닥 면적의 1/10이상이면 1시간에 10회이상 환기

2) 주차배치의 방법

① 90°주차배치(수직배치) ; 토지이용면에서 가장 효율적

장기간 주차에 이점

뒷부분에 후진공간이 필요

② 60°주차배치 ; 가장 흔하게 사용

주차하기 쉽다(뒤돌아 나오기가 어렵다)

③ 45°주차배치 ; 공간을 많이 차지

; 어골형태의 배치

④ 평행 주차배치 ; 도로의 연석과 나란하게 주차 ex) 노상주차

; 차량 밀집지역에서 불편

; 교통량이 많은 곳에서 적당하며 주차 및 출입폭이 최소.

3) 포장구배에 따른 기능

① 1%이하 : 배수상태 불량

② 1-4% : 거의 평탄지로 인식, 활동용이, 배수양호

③ 4-10% : 완만한 구배, 운동이나 활동에 적합

④ 10%이상 : 급하게 보여 광장에는 부적당

⑤ 15% : 짐을 실은 차량이 일정구간을 오를 수 있는 한도

⑥ 25%이내 : 초지경사

4) 최소곡선반경

R =     V2                           V ; 설계 측도

127( i + f )                      i ; 편구배

f ; 마찰계수

8. 자전거 도로 설계

↠ * 1차선 폭 110cm, 2차선 폭 175cm, 3차선 폭 3.3m

* 최대경사도 5% (7% 이상시 제한길이는 90m이하)

* 자전거 도로의 설계속도가 20km이상인 경우 정지시거는 15m이상으로 확보되어야 한다.

* 100m미만의 터널, 교량등의 경우에는 폭을 0.9m이상으로 할 수 있다.

* 자전거 도로의 양측에 0.2m 이상의 갓길을 설치하여야 한다.

9. 계단의 설계

↠ * 구배 30-36°적당(배수양호)

* 3m이상의 계단에는 참을 설치

* 최소 단의 수 2-3개 이상

* 높이 1m를 초과하는 계단으로서 계단 양측에 벽, 기타 이와 유사한 것이 없는 경우에는 난간을 두고, 계단의 폭이        3를 초과하면 매 3m 이내 마다 난간을 설치한다.

10. 골프장의 설계시 티잉 그라운드의 형태

① 골프장 설계

* 평탄지 60-70만m2, 구릉지 80-100만m2의 용지

* 보통 18호울

* 전장 6500야드

② 티잉 그라운드

* 면적 400-500m2

* 잔디는 1cm정도

* 네잎 클로버와 같이 불규칙적인 곡선이 그어지도록 성토

* 전후에 1-2%경사(표면배수)

③ 리프는 양측에 깎지않은 초지로 이루어진 장애지역으로 벙커, 마운드有

페어웨이의 최소 폭원 30m, 일반적으로 40-50m

에이프론 : 페어웨이에서 그린으로 진입하는 부분

어프로치(approach) ⇢ 칼라(collar) ⇢ 그린(green)의 순서

18홀의 설계 : 숏홀 4개, 미들홀 10개, 롱홀 4개로서 72파가 일반적 배분

풋팅면적 : 600-900m2

11. 스키장 설계

① 1인당 최소면적 ; 100m2/人

경사도가 클수록 소요면적이 커지므로

쾌적한 활강을 즐기려면 150m2/人

② 입지기준 ; * 표고는 500m이상의 적설량이 많은 지역

* 리프트에 1기의 표고차 70-300m

* 지형의 사면과 방향은 북동향의 사면好

* 사면과 직각방향의 바람×

* 풍속 20m/sec이상은 부적합(약풍이나 무풍이 이상적)

③ 리프트 ; * 승강장 면적 10 × 20m내외

* 스키어의 행렬을 고려한 경우 50 × 50m

* 폭 5-7m, 길이 1,300m이하, 속도 1.8m/sec이하, 최급구배 30°이하

12. 풀(Pool)의 설계

# 50m 경기용 풀 규격(가로×세로×깊이)

; 50m × 15-20m × 1.2m이상

# 25m 풀의 규격

; 25m × 13-20m × 1.2m이상

13. 어린이 놀이터 설계

* 어린이 놀이의 3대요소 - 모방놀이 / 창작놀이 / 규칙놀이

* 배치거리는 도보로 1-2분

* 이용 연령층 - 유아, 보호자 동반이 원칙

* 규모 : 200-500m2

14. 야영지의 텐트 캠프 적정용지 면적

; 50-60m2/인

cf) 캐빈캠프 : 300m2/인

오토캠프 : 200-300m2/대

15. 기타 시설물의 설계

1) 옥외계단의 설계

# 한 계단 전체에서 단의 높이는 일정

□□ 옥외계단 설계시 설치되는 최소 단의 허용범위 : 2-3개이하

□□ 옥외계단 설치시 단의 최소높이 - 10cm, 최대높이 16.5cm

# 음영선의 폭은 최대 3/4-1인치 정도가 적당

# 실내공간의 계단보다 폭이 넓고 경사 완만

# 계단의 경사각 30-35°

# 정원의 계단 구배 1/15

# 계단의 참 ; 계단높이가 3m이상일 때 설치, 13단마다 1개씩, 축상은 15cm, 답면은 30cm

; 높이 2m를 넘는 계단에는 2m이내마다 당해 계단의 유효폭 이상의 폭으로 너비 120cm 이상인 참을 둠.

□□ 난간이 있는 계단참간의 높이 허용한계 183cm

□□ 난간 없는 계단참간의 높이 허용한계 122cm

# 보폭을 고려한 적정거리(60-65cm)

(단 높이 × 2) + 디딤면 길이 = (60-65)

2) 보행장애자 시설

① 휠체어의 통행 ; 최소 폭 1.2m이상, 적정 폭 1.8m

② 휠체어를 이용하는 장애자를 위한 음수전 설계시 수도꼭지의 높이 ; 76cm

③ Ramp의 적정 경사도 5%이내

3) 광장의 설계

① 심벌마크, 랜드마크를 배치한 경우 옥외전체의 경관구성과 연관성

② 배수구배를 고려하여 비온 뒤에도 바로 이용할 수 있게 해야 하며 많은 인원이 모이기 때문에 가능한 한 포장

③ 단차를 특별히, 필요로 하지 않는 한 만들지 말아야 하는데, 혼잡시의 안전이나 장애자를 위해 단차가 가능한 한 없어야 한다.

④ 원로의 동선과 광장의 이용면이 교차, 중복되지 않도록

⑤ 적정구배 1-4%

4) 원로의 설계

* 2인 걷기의 최저 원로폭

= 최저 2인 걷기(60cm×2인) + 양측여유폭 20cm + 2인사이의 간격 10cm

5) 스프링클러의 살수 가능 면적 ; 200-250m2이하

16. 각종 도면 작성에 관한 사항

1) 시공도면 작성 기술

① 계획 등고선의 표시

② 기존 하부구조 시설은 반드시 표기하지 않아도 됨

③ 토지 소유의 경계

2) 단면도

↬ 구조물이나 지하의 매설에 배관시설, 전시배선, 연못의 배관시설 등을 이해할 수 있게 그려지는 도면

* 단면 상세도 : 각 부분의 관계높이, 재료의 치수, 마무리 방법

3) 준공도

↬ 조경공사 후 필요

4) 입면도

↬ 지상부분을 옆에서 본 도면

5) 도면작성시 적용기준

① 재료의 종류를 구분하기 위해 표시기호는 꼭 사용하여야 한다.

② 모든 치수는 마감치수를 원칙으로 한다.

③ EXP, JT는 신축줄눈을 말한다.

6) 상세도

↠ 조경구조물 표시에 필요한 도면

* 시설 설계를 위한 점검항목 ; 동선 / 경관 / 시설의 규모와 개요

7) 시방서

* C. P. M : 조경공사 공정관리