화재대응반 행동요령

Ⅰ. 화재시 피난유도

1. 화재 시 대상물의 재실자 및 방문자를 안전구역 또는 집결지로 피난을

유도해야 한다.

2. 계단 등에서 병목현상이 발생하지 않도록 재실자 및 방문자를 분산하여

피난을 유도한다.

3. 몸을 최대한 낮추고, 유도등 방향으로 신속히 대피한다.

4. 양방향 피난경로 중 폐쇄 또는 접근이 불가한 경로가 있는 경우 대체 경로를 활용한다.

5. 피난유도 시 피난자의 패닉방지를 위한 심리적 안정조치를 취해야 한다.

Ⅱ. 화재시 일반적 피난행동

엘리베이트는 절대 이용하지 않도록 하며 계단을 이용해 옥외로 대피한다.

아래층으로 대피가 불가능한 때에는 옥상으로 대피한다.

유도등, 유도표지를 따라 대피한다.

연기 발생 시 최대한 낮은 자세로 이동하고, 코와 입을 젖은 수건 등으로 막아 연기를 마시지 않도록 한다.

출입문을 열기 전 문 손잡이가 뜨거우면 문을 열지 말고 다른 길을 찾는다.

옷에 불이 붙었을 때에는 눈과 입을 가리고 바닥에서 뒹군다.

7. 탈출한 경우에는 절대로 다시 화재 건물로 들어가지 않는다.

Ⅲ. 소화기 사용법

1. 소화기 손잡이의 안전핀을 뽑는다.

2. 한 손은 손잡이, 다른 한 손으로 호스를 잡는다

3. 바람을 등지고 손잡이를 힘껏 누르고 빗자루로 쓸 듯이 골고루 약제를 분사한다.

소화약제가 방출되는 시간은 20초 정도이다.

분말은 밀가루 같은 먼지가 많이 날려 눈, 코에 들어가면 매움.

가스 소화기는 방출할 때 '쉭!' 소리가 매우 크게 나고, 사람몸에 닿으면 동상을 입을 수 있다는 것을 알아둘 것.

Ⅳ. 옥내소화전 사용법

1. 3인 1조로 직원1은 소화전함 문을 열어 노즐과 호스를 꺼내어 화점까지 신속히 이동한다.

2. 직원2는 호스를 반듯하게 펴주며, 직원3은 대기하면서 직원1이 불을 끌 준비가 되면 소화전함 개폐 밸브를 시계 반대방향으로 돌려준다.

3. 직원1은 호스를 단단히 붙잡고 불이 난 곳에서 불을 향하여 방수한다.