중세의 도시형태

1. 서양도시 형태

1) 형태적 특징

• 중세사회는 정치적으로 봉건제도, 사상적으로 기독교에 의해 지배되던 사회구조

• 봉건적 정치체계는 도시국가체제를 가속화시켜 성곽도시를 출현시킴

• 기독교사상은 도시중심에 성당 및 각종 종교시설이 입지.

그림  중세도시의 공간구성

• 도시형태 : 구릉지, 섬에 도시 입지. 지형과 성벽 이용 불규칙 형태

• 가로체계 : 불규칙한 내부 가로체계(적의 침입방지를 위해)

• 도시내부 : 폐쇄성으로 도시의 수평적 확산은 제한

• 도시 가로체계 : 불규칙한 형태

• 광장 : 도시중심 형성. 상호보완적 관계

시장광장-공공시설, 상점입지, 경제활동의 중심지

교회광장-종교적 문화적 활동의 중심지

• 신도시 : 격자형 가로체계, 정방형 장방형 성곽구조

(애귀모르트, 몬프란퀸, 몬파지어 등 영향)

2) 도시별 형태

(1) 시에나

• 도시형태 : 부정형의 성곽구조(외부세력의 침입방지를 위해 구릉지대에 입지)

• 가로체계 : 좁고, 불규칙, 도시의 간선도로 직선화(광장과 연결, 다양한 공간 구성)

• 도로 폭의 확대와 축소, 랜드마크적인 요소의 적절한 배치, 도로의 진출입 부분의 변화 있는 가로환경의

조성

• 광장 :  주변에 교회, 관공서 입지 = 도시의 중심성 강조

• 도시전체를 몇 개의 지구로 나누고, 각 지구의 중심에 소규모 광장 입지,

• 북서쪽의 모서리 부분에 부루(성의 주요부분에 건설한 요새) 설치

그림 시에나의 공간구성	그림 시에나	그림 캄포광장

(2) 카르카손

• 이중성곽 구조로 건설된 프랑스 도시

• 도시형태 : 이중성곽구조(중세도시 특징인 성곽도시성격극대화, 폐쇄성 강화)

도시가 구릉지에 입지하여 성곽구조 부정형

이중성곽구조-인구유입 능동적 대처 어려움

• 가로체계 : 불규칙, 도시중앙 시장광장에서 교차

• 도시내부 : 도시의 주요시설 도시의 각 지점에 분산 입지

• 신시가지 : 격자형 가로체계, 공공건물 및 광장 입지와 형태는 중세도시 특징 수용

그림 카르카손의 공간구성	그림 카르카손 전경

(3) 파리

• 도시형태 : 도시방어와 무역의 보호를 위해 성을 축조한 전형적인 성곽도시

• 성곽 : 19세기까지 유지, 도시성장에 따른 평면적 확산으로 3차례 재축조

• 가로체계 : 방사환상형 가로체계

• 도시내부 : 시테섬의 도핀광장을 중심으로 주요공공시설, 종교 교육시설, 상업시설 입지

그림 중세의 파리	그림 파리	그림 파리의 확장과정

(4) 뤼벡

• 발트해 연안의 항구도시

• 도시내부 : 중심부-시청, 교회, 광장

동부- 수공업자, 농민지구, 북서부- 선원과 어부

남서부- 부두지구 등 다양한 산업이 지구별로 발달, 지구 중심에 광장 설치

• 가로체계 : 불규칙, 도시내부의 필지형태는 부분적이나마 규칙성

• 도시형성 시기인 12세기 무렵에 이미 획지의 개념이 적용되고 건축규제가 시행

• 17세기 : 상업의 발달 도시가 물리적 확장의 한계점 인 강변까지 확장

• 바로크 시대 : 별 모양의 능보와 호가 도시외곽에 구축, 전체주의 시대 : 방어시설 철거

그림  뤼벡의 확장

(5)에그모르토

: 고대시민도시, 군사도시의 도시형태유지 (격자형)

• 도시형태 : 장방형 구조

• 내부가로체계 : 격자형 가로체계

• 주요건물의 배치형태 : 중심부 광장, 광장주변 성당 각종 공공건물 입지

• 중세 식민도시의전형적인 모델 (몬프란퀸, 몬파지아, 원첼시아 등에영향)

그림 에그모르토	그림 원첼시아	그림 몬파지아

2. 동양의 도시형태

그림  중세중국도시의 공간구성

1) 형태적 특징

- 중국도시

• 고대도시와 비교 큰 차이는 없음

• 유입인구 증가로 인한 도시규모 확대, 인구밀도 상승

• 도시의 기능적 측면 : 정치경제적 측면으로 강화

• 정방형의 도시형태, 격자형 가로체계 유지

• 주례 고공기 내용 수용(궁성이 북쪽에 배치 북위형 도시형태)

- 일본도시

그림  중세 일본도시의 공간구성

• 고대후반에서 중세초반 촌락에서 도시로 성장

• 전통적인 일본도시는 천왕의 궁전이 있는 곳으로 정의

- 새로운 국가가 들어서면 이전 도시는 페허하고 새로운 도시를 건

설하여 모든 기능을 신도시로 이전

• 정방형의 도시형태, 격자형 가로체계, 모듈계획을 적용

• 도시내부 : 일본궁성 도시의 북쪽에 건설, 시장은 전면의 동서방향

도시곳곳에 사원들이 산재

2) 도시별 형태

그림  장안상세도

(1)장안

• 이상도시, 도성의 규모 : 동서 9,700m, 남북은 8,700m

• 도시 형태 : 정방형, 향은 방위와 정확하게 일치

성문은 각 방위별로 3개씩설치 총 12개

궁성을 중심으로 좌우 대칭

• 가로체계 : 중앙의 주작대로 중심, 격자형 구조

• 도시내부 : 주례 고공기 내용 수용, 일부배치 변형

- 궁성이 도시중앙에서 북쪽, 시장이 궁성의 전면에 좌우 배치

- 상류층 주거지역 도성의 북쪽, 하류층 서쪽지역에 조성

(2)낙양

그림  수상대 낙양

• 동서 7,200m 남북 7,300m 규모의 정방형 도시

• 도시내부 : 지형을 이용한 궁성배치 궁성이 도시의 북서쪽 배치

• 가로체계 : 격자형 가로체계

• 이방제 도입(획지분할)

(3)헤이죠오쿄

그림  헤이죠오의 공간구성

• 710년 천도 : 나라북쪽 약 2km 지점에 입지

• 도시형태 : 동서 남북 길이가 각각 4km내외의 정방형 구조

• 가로체계 : 직각으로 교체, 격자형체계

• 도시내부 : 궁성 북쪽에 위치, 시장은 남쪽 좌우 위치(동시,서시)

• 중국의 북위형 도성계획 영향

• 획지분할 : 중국의 이방제 모방, 규칙성은 중국보다 강조

(4) 교토

• 1000여년간 일본의 정치적 중심도시

그림  교토의 공간구성

• 도시형태 : 장방형 도시형태(성곽, 해자-도시형태결정)

• 가로체계 : 격자형

• 도시내부 : 격자형 가로 1,200개 이상의 모듈로 형성

• 가구의 구성 : 규칙성 준수, 위계 명확, 규모 확대

• 중국의 도시형태와 비슷(당대 장안을 모델)