What is GIS

20307203 홍승우

Ⅰ.서론

사람은 살아가면서 많은 정보를 필요로 한다. 그것에는 결제정보, 기후정보, 시설정보, 문화정보,공간정보 등 수없이 많으며, 여기서 도시계획활동과 관련되는 정보는 모든 정보라 할 수 있으나 가장 중요한 것은 역시 공간 정보라 할 수 있다

컴퓨터와 소프트웨어가 일상으로 보급되고 디지털 시대를 맞이하면서 공간 정보의 활용성이 커져 GIS가 여러 분야에서 활용되며 발전해 오고 있다. GIS 정의와 여러 가지에 특징에 대하여 자세히 알아보고 자신이 공무원이 되었을 경우 GIS에 대해 어떻게 활용할 수 있을지에 대해 적어보기로 한다.

Ⅱ.본론

1.GIS의 정의

GIS란 Geographic Information System로 지리정보시스템을 말한다. 지리정보시스템은 공간상 위치를 점유하는 지리자료와 이에 관련된 속성자료를 통합하여 처리하는 정보시스템으로서 다양한 형태의 지리정보를 효율적으로 수집,저장,갱신,처리,분석,출력하기 위해 이용되는 하드웨어, 소프트웨어, 지리자료, 인적자원의 총체적 조직체라고 정의할 수 있다.

이러한 GIS는 인간생활에 필요한 지리정보를 효율적으로 활용하기 위한 정보시스템 중 하나이다. 이러한 GIS는 입지분석, 토지이용과 관리, 시설관리, 재난 ․ 재해 방지, 환경분야, 교통분야 등의 여러 분야에 활용 되어 지역정보시스템(RIS), 도시정보시스템(UIS), 토지정보시스템(LIS), 교통정보시스템(TIS), 측량정보시스템(SIS), 환경정보시스템(EIS), 해양정보시스템(MIS), 기상정보시스템(MIS), 국방정보시스템(NDIS) 등으로 많이 이용되고 있다.

2.GIS의 특징
인간생활에 필요한 지리정보를 효율적으로 활용하기 위한 정보시스템의 하나이다. 여기서 의미하는 시스템이란 공통의 사용을 목적으로 실세계의 관련 구성 요소간의 상호작용으로 이루어진 활동의 모임을 의미한다. 시스템의 단순한 예로서 자동차는 여러 구성요소로서 이루어져 요소간의 상호작용에 의하여 교통수단을 제공하는 하나의 시스템으로 간주될 수 있다. 넓은 의미에서 인간의 의사결정능력의 지원에 필요한 지리정보의 관측과 수집에서부터 보존과 분석, 출력에 이르기까지 일련의 조작을 위한 정보시스템을 의미한다.

정보시스템이란 의사결정에 필요한 정보를 만들기 위한 제반 과정으로서 각종 정보의 생성에서부터 정보의 저장 및 분석을 포함한다. 따라서 정보시스템은 제반정보의 관측, 측정과 같은 정보의 생성 기능, 저장.관리 기능으로부터 저장된 정보를 분석하고 결과를 의사결정에 활용하는 광범위한 기능까지 보유하며 이를 기본요건으로 한다.

3.위상관계

그리스의 토포스와 로고스르 결합시켜 만든 용어로 공간 속의 점,선,면 및 위치를 양이나 크기에 관계없이 형상이나 위치관계를 나타내는 학문으로 GIS는 일련의 지형요소들 간의 공간적 상호위치를 의미한다. 위상관계는 인접성,연결성,영역정의에 의해 결정된다

4.공간자료와 속성자료

지표상의 물체를 공간객체라고 하고 이들 공간객체는 점,선,폴리곤 또는 면으로 구분되며 도면상에서 위치를 나타내느 공간객체에 관한 자료를 공간자료 혹은 도형자료라고 하고 이에 따른 보조적인 속성 값을 나타내는 자료를 속성자료 라고 한다

5.GIS의 구성요소

①데이터의 입수 :　지표공간에 대한 데이터를 입수하는 것으로 지도,항공사진,각종조사 통계보고서,현지조사 등 매우 다양하다 데이터의 수집에 시간과 비용 이외에도 정확성,정밀성,유통성 및 완병성 등이 있다

②전처리 : 데이터를 GIS에 도입하기 위해 조작하는 과정으로 데이터의 형식전환과 대상물의 위치를 체계적으로 정리하는 방법이다

③데이터관리 : 데이터의 입력,갱신,삭제,검색하는 과정이다

④분석,조작 : 데이터의 조작을 통하여 정보를 도출하는 과정으로 GIS의 여러 분석기능을 수행한다

⑤출력작성 : GIS로부터 최종적인 출력결과가 만들어지는 단계로 통계보고서,지도,도표로 작성된다

6.GIS의 정보의 분류

1)위치자료 : 영상이나 지도 위의 점이나 선위치를 평면위치(x,y),수직위치(z좌표)로 나타내느 정보이다

①상대위치자료 : 모형공간에서의 위치정보,상대적 위치 또는 위상관계의 기준

②정대위치자료 : 실제 공간상의 위치정보,지상,지하,해양 공중 등 또는 우주공간에서의 위치기준

2)특성정보

①도형자료 : 지도형상 및 주석을 성명하기 위한 6가지 도형요소로 구성,지도형상의 수치적 설명이나 지도의 특정한 지도요소, 일정격자나 vector 및 raster형으로 입력

a)점 : 기하학적 위치를 나타내는 0차원(삼각점,수준점 등)

b)선 : 1차원의 표현방식으로 두 점까지의 최단거리로 선형대상물이 해당

c)면 : 한정되고 연속적인 2차원적 표현,경계를 포항하거나 함하지 않음

d)화소 : 영상에서 눈에 보이는 가장 작은 셀

e)격자 : 연속적인 면의 단위 셀

f)심볼 : 지도 위의 점의 특성을 나타내는 도형요소

②영상정보 : 인공위성,항공기를 통해 얻어진 영상이나 사진상의 정보를 수치화 하여 입력

③속성정보 : 지도형상의 특성,질,관계와 지형적 위치를 나타냄(보고서,문서,대장 등 자료), 정량적자료(이름.설명,행정구역,통계분석 불가능), 정성적자료(인구수,지가,면적 등 통계분석 가능)

7.GIS의 자료

1)백터자료

①특징 : 점,선,면으로 공간데이터 표현,위치가 x,y로 기록, 객체가 크기와 방향성을 보유,객체별 데이터 관리 가능, 위상구조 형성에 유리, 정밀한 관리가 필요한 시스템에 사용, 자료의 갱신 및 유지관리가 손쉬움, 데이터 생성이 복잡하고 어려움, 자료형식이 DWG,DGN,DXF 등

②장점 : 지도의 실제모양과 유사, 고해상도로 표현이 가능, 공간적 정확도가 높다, 위상구조로 표현이 가능, 일반적으로 저장공간이 작다

③단점 : 복잡한 구조, 높은 수준의 기술을 요함, 구축비용이 비싸다

2)레스터자료

①특징 : 셀 또는 픽셀 단위로 데이터 저장관리, 사진과 유사한 구조, 데이터 전체가 하나의 객체로 인식, 스캐닝에 의해 쉽게 취득, 자료의 갱신이 어려움, 자료의 양이 방대함

②장점 : 간단한구조, 분석이 쉽다, 비교적 저수준의 기술 사용, 데이터의 취득이 비교적 쉽다, 모델링이 용이

③단점 : 공간 정확도가 낮음, 낮은 해상도, 큰 데이터 용량, 함축적 의미의 데이터

3)SURFACE : x,y평면 위치 외에 고도 값을 이용한 지표면 모델링

8.데이터베이스의 구조

①평면구조 : 모든 자료들이 같은 자료항목들은 가지고 순차적으로 배열된다

②계층구조 : 하나의 기록형태에 여러 가지 자료항목이 들어 있고, 파일내의 가각의기록들은 파일내에 있는 상위단계의 기록과 연계되어 있다. 상,하위기록들을 연관시키는 데는 지시자가 활용된다. 계층구조의 장점은 다양한 기록들이 다른 파일의 기록들과 관련을 가지고 있으며, 기록의 추가와 삭제가 용이하며, 상위기록을 통해서 접근하면 자료의 검색속도가 빠르다. 자료의 접근은 지시자에 의해서 설정된 경로만 통해서 가능하다

③조직망구조 : 기록들은 다른 파일의 하나이상의 기록들과 연계되어 있으며, 연관을 시키기위해서는 지시자가 활용된다

④관계형구조 : 자료항목드링 표로 불리는 서로 다른 평평한 파일에 들어 있고, 각각의 사상은 반복되는 영역이 없는 자료항목이다

⑤객체지향구조 : 객체의 구성관계가 복잡하지만 명백하며 어떤 요소가 어디에 포함되며 또는 어떤 요소를 포함하는 가의 관계가 명백하다

9.GIS 활용분야

①토지관련분야

토지에 대한 실제이용형황과 소유자,거래,지가,개발, 이용제한 등에 관한 각종정보를 통합 테이터베이스화함으로써 공공기관의 토지관련정책 수립에 필요한 정보를 정확하고 신속하게 제공하며 각종 토지이용계획 수립 시 다양한 시나리오를 검색 할 수 있으며 미원인에게 종합적인 토지 정보를 서비스 한다

②시설물 관리 분야

지상과 지하에 복잡하게 얽혀있는 각종 시설물에 대한 위치정보와 이와 관련된 속성 정보(시공자,재질.설계도면 등)을 연계하여 시설물관리에 소요되는 비용과 인력을 절감하고 관리 부실로 인한 재난을 사전 방지한다

③도시계획 및 관리 분야

도시화 현상에 의해 발생하는 인구, 교통, 건물, 환경 등에 관한 정보를 구축하여 도시 현황 파악 도시계획수립 도시정비 및 도시기반시설물 관리에 활용된다

④농업분야

지표경사, 토양, 지질 및 재배기술에 관한 정보를 데이터베이스 화 한 후 토양특성에 가장 적합한 것을 추천하고 작물재배 시 수확량을 예측하며 토양관리지침을 제공하는 등 과학적 영농을 지원한다

Ⅲ.결론

이렇듯 GIS는 지리학 분야와 마찬가지로 많은 기술, 방법, 분야들의 결합으로 이루어지며, 그만큼 정의, 개념, 구현이 다양하다. 초창기 컴퓨터 기술 및 전자 지도 제작 방식의 발전등에 의해 활성화된 GIS는 지도 제작 성격이 강하였으나 이후 정보기술 분야의 기술이 발달되며, 이들 발전된 기술이 GIS 분야에 적용되기 시작하면서 GIS 성격과 모습이 달라지게 되었다. 최근 정보 기술 분야의 발전은 대규모 데이터베이스 기술로서의 DBMS 기술, 인터넷 등을 중심으로 한 네트워크 기술 발전, 컴포넌트 형태의 기술 발전, 클라이언트/서버등으로 인한 다중 사용자 환경등이 보편화되고 있으며, 이러한 주요한 기술 및 방법이 GIS 분야에 적용, 통합되고 있습니다. 초기 자료 구축과정에서 많은 비용과 전문적인 인원이 필요하다는 단점만 보완을 하여 발전을 시킨다면 우리 생활에 여러 부분에 많은 도움이 되어 더욱더 살기 좋고 편해 질 것 같습니다.

내가 공무원이 된다면 GIS 어떻게 활용 할 것인가?

제가 만약 공무원이 된다면 GIS를 어떻게 활용을 할 것인가에 대해 적어 보겠습니다 저는 경찰 공무원이 된다면 범인을 잡을 때 이동 중인 차량의 위치 및 상태를 추적하여 실시간으로 전자지도에 표시함으로써 차량의 운행상황을 파악하는 서비스를 이용할 것입니다. 차량에 GPS(Global Positioning System:인공위성자동위치측정시스템) 안테나를 장착하여 인공위성으로부터 받은 차량의 위도와 경도의 좌표 데이터를 보내주면 지령센터 컴퓨터의 전자지도에 운행 중인 법인 차량의 주행경로, 속도 등이 표시되어 범인 차량을 관리하고 통제를 할 것입니다

그리고  택시에도 이 시스템을 이용하여 버튼만 누르면 원격으로 비상상황을 알려 순찰자가 출동하여 택시강도를 잡는 것 입니다. 택시기사가 운전석 주변에 있는 버튼을 눌러 비상신호를 보내면 도심 곳곳에 있는 중간기지국에서 무선신호를 통제센터로 발신하고 통제센터는 다시 경찰청 112 상황실에 연결하여 5분 안에 순찰차가 현장으로 출동하는 서비스를 활용하는 것 입니다.

그리고 경찰 외에 활용은 휴대전화서비스업체들이 단말기로 현재 차량이 움직이는 위치를 정확히 알려주는 차량위치정보서비스를 실시하는데 이용하며 또 다른 활용으로는 서비스는 위치정보 수신기나 휴대전화를 통해 화물의 현재 위치를 파악하여 화물운송 알선업체의 관제시스템에 전달하고, 화물운송업체에서는 전자지도에 나타난 정보를 필요한 차량에 전달하는 것입니다. 이 서비스를 이용하려면 위치정보소프트웨어가 내장된 휴대폰이나 GPS 수신기를 장착한 무선데이터 송수신기가 있어야 합니다.

★참고자료

< 조덕호 교수님 홈페이지 행정정보체계론(강의 자료) >