실험결과표

1. 시멘트 비중 시험

시 험 일	2010년 5월 일		실험 시작 시간 00:00 ~ 00:00 실험 종료 시간 00:00 ~ 00:00			날씨 :
측정번호		1		2	비 고
광유표면의 눈금읽기	처음 읽기(cc)
	나중 읽기(cc)
읽기의 차(cc)
시멘트의 중량(g)
비 중
비중의 평균값

2. 잔골재 비중 및 흡수율 시험

시험일	2010년 5월 일		실험 시작 시간 00:00 ~ 00:00 실험 종료 시간 00:00 ~ 00:00			날씨 :
측정번호		1		2	비 고
플라스크의 용량(cc)
시료의 중량(g)
플라스크+물+시료의 중량(g)
물의 중량(g)
비 중
비중의 평균값

3. 굵은골재 비중 및 흡수율 시험

시험일	2010년 5월 일		실험 시작 시간 00:00 ~ 00:00 실험 종료 시간 00:00 ~ 00:00			날씨 :
측정번호		1		2	비 고
공기 중 시료의 중량(g)
물속 철망태와 시료의 중량(g)
물속 철망태의 중량(g)
물속 시료의 중량(g)
비 중
비중의 평균값