2018년 국가안전대진단과 연계한 국민참여(대학생) 안전점검 계획

점검목적

□ 18년 국가안전대진단 추진과 연계하여 지역대학의 토목, 안전관련 전공 대학생을 안전점검에 직접 참여하여 실무역량 및 안전의식 제고

□ 특히, 대진단 추진 특수시책사안으로 지진대비 단층지역에 인접한 경상북도 저수지를 선정(2개소), 기술과 장비를 겸비한 기술안전품질원의 협조를 받아 합동 표본점검 실시

- 육안점검의 한계를 극복할 수 있는 안전진단 장비를 활용하여 현장적용 확대

점검개요

□ 점검기간 : ʹ18.3.7(수) ～ 3.9(금)

□ 점검대상 : ʹ17년 4분기 정기점검 결과 보수‧보강이 필요한 D등급 저수지 및 D등급으로 하락우려가 있는 C등급 저수지

□ 점검방법 : 본사‧기술안전품질원·본부 합동점검 및 지역대학생 참여

- 진단장비 항목 :  복통 CCTV, 슈미트 해머, 철근배근 탐지기, 탄산화깊이 측정장비

□ 대상지구

본부	시설명	시설 구분	시행자 (지사)	위 치		점검기간	비고
				시군	읍면동
경북	문천	저수지	경산청도	경산	진량	3.7∼3.9
	회학	저수지	포항울릉	포항	청하

※ 업무형편상 점검일정은 변경될 수 있음

현장점검 전경(예시)

전기 비저항 탐사	복통 CCTV 점검

중점 점검사항

□ 해빙기 안전관리 및 시설운영 실태 중점점검

점검항목	점검 세부내용	점검방법
안전관리	• 안전관리 시행계획 수립	• 수립‧시행 여부
	• 시설관리 및 안전관리 담당자 지정	• 적정 지정 여부
	• 안전점검 자격자 규정준수 - 시특법대상 : 초급기술자 이상 - 시특법대상 이외 : 해당분야 기술자	• 준수 여부
	• 비상연락망 구축 현황	• 구축 여부
	• “D, E등급” 조치 및 관리 실태	• 조치 및 관리 상태 파악
	• 안전관리교육 이수현황 - 농업기반시설 관리자 - 시특법 대상시설 안전점검자	• 이수여부 및 이수계획
	• 기타사항	• 저수지 붕괴 등 현장조치 행동 매뉴얼 작성여부 및 적정성 • EAP·주민대피계획 수립 및 적정성 여부
시설운영	•안전사고 예방대책시설 설치 (위험, 안전표지판 설치 등)	• 시설 설치 여부
	• 잡목, 잡풀 식생 및 여수로 지장물	• 식생 및 지장물 상태 파악
	• 사면, 축대, 옹벽 등 붕괴 이상징후	• 이상징후 상태 파악
	• 배부름현상, 전도 등 이상징후	• 이상징후 상태 파악
	• 콘크리트의 재료분리 및 균열	• 콘크리트 상태 파악
	• 제체, 복통, 사통 주변 누수 등	• 누수 등 상태 파악
	• 지반침하 등 이상징후	• 이상징후 상태 파악
	• 급경사지, 절개지 등 낙석 위험	• 낙석 위험 상태 파악
	• 기타사항

점검결과의 처리

□ 현장 시정조치 가능사항은 현지 시정

□ 재해취약시설은 장마 이전(6월) 보수·보강, 안전대책 강구

□ 보수·보강 추진 장기 소요시 응급조치(유지관리비) 후 개보수계획에 우선 반영 조치

붙임 : 1. 국가안전대진단 국민참여(지역대학생) 추천명단 양식 1부