대기오염제어기술 설계보고서 A

과제명	원심력집진기 설계
팀구성	4 ~ 5인 1조로 구성 (3개 팀을 자율적으로 구성함)
전제조건	• 유체역학적인 조건은 층류와 난류로 구분하여 설계방정식(design equation)을 유도한다. • 설계방정식에서 설계인자(design parameter)는 오직 하나여야만 한다. • 집진설비를 기준으로 상․하위공정에 미칠 수 있는 기술적, 경제적 문제들을 설계내용에 반영하여야 한다.
주요 설계내용	1. 원심력집진기의 schematic drawing 2. 층류조건에서의 설계방정식 3. 난류조건에서의 설계방정식 4. 설계인자 5. 난류조건에서의 cut diameter 6. 산업현장에서 요구하는 집진효율을 달성할 수 있는 공학적인 방법 및 그로 인해 야기될 수 있는 운전상이나 경제적인 문제점
결과물 제출	- 팀별 설계보고서 1부 (A4, double space, 12 point, 10 페이지 이내) - 팀별 내부다면평가 결과
평가 방법	<평가기준> - 설계보고서: 30점 - 내부평가 반영: 10점 (설계팀 자체평가 결과) <평가내용> - 설계조건 반영 여부 - 현장 실무적 요소에 대한 해결책이나 대안 제시 여부 - 설계내용에 대한 충실도 - 매체전달체로서의 설계보고서 형식 - 팀원의 역할 분담 내역 및 참여도

<팀원 내부 다면평가>

배점영역: 상 (8 ~ 10점), 중 (4 ~ 7점), 하 (0 ~ 3점)
팀원명
점 수

위의 내부 다면평가 결과를 확인함
□	□	□	□	□
□	□	□	□	□