대기오염제어기술 설계계획서 A

설계명	원심력집진기 설계
설계팀	4-5인 1조
전제조건	• 유체역학적인 조건은 층류와 난류로 구분하여 설계방정식(design equation)을 유도한다. • 설계방정식에서 설계인자(design parameter)는 오직 하나여야만 한다. • 집진설비를 기준으로 상하위공정에 미칠 수 있는 기술적, 경제적 문제들을 설계시에 반영하여야 한다.
주요 설계내용	1. 원심력집진기의 schematic drawing 2. 층류조건에서의 설계방정식 3. 난류조건에서의 설계방정식 4. 설계인자 5. 난류조건에서의 cut diameter 6. 산업현장에서 요구하는 집진효율을 달성할 수 있는 공학적인 방법 및 그로 인해 야기될 수 있는 운전상이나 경제적인 문제점
결과물 제출	- 팀별 설계보고서 1부 (A4, double space, 12 point, 10 페이지 이내)
평가 방법	<평가기준> - 설계보고서: 30점 <평가내용> - 설계조건 반영 여부 - 현장 실무적 요소에 대한 해결책이나 대안 제시 여부 - 설계내용에 대한 충실도 - 매체전달체로서의 설계보고서 형식 - 팀원의 역할 분담 내역 및 참여도