제5회 경기정원문화박람회

정원디자인 공모 정원조성 매뉴얼

(도시정원부)

1		정원조성 지침

□ 개 요

○ 공 모 명 : 제5회 경기정원문화박람회 정원디자인 공모

○ 공모주제 : 내 마음의 쉼표, 삶에 정원을 더하다.

○ 조성기간 : 2017.8.21(월) ~ 9.24(일), 35일간

○ 공모부문 및 정원규모

구 분	작가정원부문 (Show garden)	참여정원부문 (Living garden)	비 고
참여대상	조경, 원예, 화훼 및 정원디자인 관련 전문가	정원조성에 관심있는 일반인 및 조경, 원예, 화훼 등 정원 관련 단체, 협회, 동아리, 관련학과 대학(원)생 등
정원규모	12m×12m(144㎡±10㎡)	8m×8m(64㎡±10㎡)	가로:세로 비율 1:1~1:2 조정가능
작품선정	10개 작품 내외	10개 작품 내외 (대학생 정원작품 30%)

○ 정원조성 지원금

- 작가정원부문 : 최대 1작품 당 34,000천원 재료비 지원(VAT 포함)

※ 1개 작품 당 총 조성비용이 정원조성지원금(34,000천원) 이상인 경우

정원디자이너 자부담 및 관련기업과의 협업으로 출품 가능함

- 참여정원부문 : 최대 1작품 당 12,500천원 재료비 지원(VAT 포함)

※ 1개 작품 당 총 조성비용이 정원조성지원금(12,500천원) 이상인 경우

정원디자이너 자부담 및 관련기업과의 협업으로 출품 가능함

□ 목 적

○ 생활 속의 정원문화를 확산하기 위해 개최되는「제5회 경기정원문화박람회장」내 정원을 직접 조성·운영함으로써 도시의 브랜드 가치를 높이고 생활 속의 정원문화 확산 도모

□ 정원조성 기본방향

① 생활 속에서 실천할 수 있는 녹색문화의 확산에 기여할 수 있는 다양한 형태의 정원조성

② 과도한 시설계획은 지양하고 주변 녹지와 잘 조화되는 정원조성

③ 창의적이고 독창적인 아이디어를 활용한 정원조성

④ 인위적이지 않고 자연스러움을 지향하는 정원조성

⑤ 이용에 불편함이 없고 안전하게 이용할 수 있게 위험요소를 배제하여 조성

⑥ 박람회 이후 유지관리 측면을 고려하여 정원조성

□ 분야별 조성지침

① 공간구성

- 정원을 통해 도심 속에서 정원을 감상하며, 자연을 느낄 수 있는 자연친화적인 공간을 조성한다.

- 정원조성공간은 안산화랑유원지 일원으로 작가정원부문은 1개소당 12m×12m(144㎡ ± 10㎡), 참여정원부문은 1개소당 8m×8m(64㎡ ± 10㎡)범위 이내이며, 가로, 세로 비율은 1:1~1:2범위에서 조정이 가능하다.

- 정원조성 대상지의 입지적 특성과 주변환경을 최대한 활용하여 정원의 독창성, 예술성 및 환경성 등이 고려된 정원조성계획을 수립한다.

② 정원식재

- 주변 경관 및 기존 녹지의 수종들과 잘 조화될 수 있도록 식재계획을 수립하여야 한다.

- 현지에서 생장이 가능한 수종 중 가급적이면 향토수종 위주의 식물을 사용한다.

- 자연친화적이면서 계절적 변화를 느낄 수 있고 하자율이 적은 수종을 선정한다.

- 식물의 원활한 생육을 위하여 식물식재 시 30cm 이상 객토하여야 하며, 사계절의 변화를 느낄 수 있는 다년생 식물위주로 식재계획을 수립한다.

- 도입식재품종은 위해식물, 독성식물, 보호수종 등은 식재하지 말아야 한다.

- 도입식재품종에 대하여 수목표찰을 설치하여야 한다.
(작가정원부문 : 15개 이상, 참여정원부문 10개 이상)

※ 수목표찰표 디자인 등은 별도 협의 추진

③ 정원시설물 및 포장계획

- 정원시설로써 과도한 조경시설물 설치를 지양하여야 한다.

- 디자인에 의한 정원시설물들은 현장여건에 적합한 것으로 현장설치가 가능하여야 하며, 이용자들의 관람이 용이하도록 정원시설물을 배치하여야 한다. 또한 안전한 정원시설이용을 위해견고하며, 유지관리에 용이한 정원시설물을 설치하여야 한다.

(내구성과 견고성을 충분히 갖춘 자재와 공법으로 설계·시공한다.)

- 단기간에 많은 관람객들이 이용하는 공간임을 감안한 설계 및 시공을 계획한다.

- 정원조성 시 정원의 경계는 구분할 수 있는 다양한 재료(경계석, 엣지, 경계목, 나무울타리 등)를 활용하고 가급적 자연친화적인 소재를 사용하여 정원공간과 구분한다.

- 정원포장시설은 배수를 고려하여 가능한 투수포장을 사용한다.

④ 정원유지관리

- 박람회 개최기간 동안 정원해설 및 정원유지관리를 위하여 1인 이상 상시배치하여야 한다.

- 정원조성 후 지속적인 유지관리를 위하여 최종 실시설계도면, 시설물 및 식재계획도(교관목, 지피류 등), 설계내역서를 제출하여야 한다.

⑤ 정원조성 시 안전관리

- 정원디자인 설치물로 인한 안전사고가 발생하지 않도록 견고하고 안전한 정원시설물을 설치하고 마감처리 하여야 한다.

- 정원을 조성하는 중 또는 정원을 조성완료 후 기초불량, 수평이탈 구조물 위험 등 안전에 관한(우려가 있거나) 문제가 발생하는 경우 박람회 주최측에서는 정원디자이너 또는 정원조성사업을 시행하는 자에게 시정요구 및 재시공을 요구할 수 있으며, 재시공 시 소요되는 비용은 정원디자이너의 자부담으로 처리한다.

- 정원조성 중 또는 박람회기간 중에는 작업현장내의 안전사고 발생방지에 노력하고 시공 중에 참여하는 모든 작업자들에게 안전교육 및 안전장비를 갖추도록 하여야 한다.

⑥ 기타사항

- 정원디자인 응모자는 디자인 설계 시 대상지 현장조사 및 주변 여건을 충분히 반영(고려)하여야 한다.

- 공모내용 및 정원조성 매뉴얼의 내용 중 이의 및 견해를 달리하는 경우 협의하여 조정한다.

- 정원배치는 종합계획, 정원 기능성 등을 고려하여 주최측에서 최종 결정한다.

- 최종 입상된 정원디자인 저작재산권은 경기도에 귀속되며, 저작권에 관련된 제반사항은 저작권 법령이 정하는 바에 따른다.

- 조성된 정원의 소유권은 안산시에 귀속된다.

- 최종 입선된 정원작품의 기본계획, 디자인의 사진, 그림, 도면의 전부 또는 일부, 기타 사항들은 응모자와 협의하여 복사, 출판, 홍보 목적 등을 위해 사용할 수 있으며, 출판 및 전시할 수 있다.

- 정원조성 후에도 향후 유지관리를 위하여 정원작품이 일부 변경 또는 변형될 수 있으며, 불가피할 경우 철거될 수 있다.