=================================================

본 CD 에 있는 프로그램에서 호스트프로그램중의 CURA 를 설치하시면 됩니다.

나머지 프로그램들은 필요시 사용하시면 됩니다.

=================================================

프로그램 관계 순서는 다음과 같습니다.

3D CAD program -> Slicer -> Host -> (Printer)

1. 3D CAD program에서 모델링을 하여 STL 파일을 만든다.

2. Slicer 에서 G code 로 변환한다.

3. Host 프로그램에서 프린터로 명령을 전달한다.

4. Printer 에서 G code 대로 동작한다.

* Host 에 Slicer 이 내장되는경우가 많다. (Cura, Repetier 등)

STL 파일이 있는경우에는 CAD 를 하지않고 Host 에서 STL 파일을 읽어서 바로 출력합니다.

일반적으로 CURA, Repetier 등을 많이 사용합니다.

최신 Cura 15.04.6 버전에서 내부의 한글소스를 사용하면 슬라이스가 끝까지 완료되지 못하는 문제가 있습니다.

따라서 첨부해 놓은 파일을 이용하여 사용하시면 완전히 문제를 해결할 수 있습니다.

한글화 방법

1. Cura 15.04.6 버전을 설치 한다.

2. C:\Program Files (x86)\Cura_15.04.6\resources\locale 폴더내의 en\LC_MESSAGES 폴더에

파일을 다른 곳에 복사 해둔다. (혹시 영문으로 나중에라도 사용할 경우 대비)

3. 2번의 폴더내에 첨부한 두개의 파일을 저장한다.

4. Cura 실행하면 한글화 되어 모두 정상 작동합니다.

=================================================

==== 3D CAD 모델링 관련 program

=================================================

최종출력파일을 STL 파일로 저장한다.

1. www.Sketchup.com/download/all

유료와 무료가 있습니다.

STL file 을 Sketch 에서 import 하기위한 확장프로그램

http://extensions.sketchup.com/en/content/sketchup-stl

Sketchup-stl-2.1.4.rbz

SketchUp 에서 상단 Window->Preferences 에서 Extensions 클릭하고

아래의 Install Extension.. 를 클릭하여 Sketchup-stl-2.1.4.rbz 를 선택한다.

(한글버젼은 창->환경설정->연장->확장프로그램설치 입니다.)

2. 기타 무료툴

ZBRUSH, BLENDER 3D, FUSION360, 123D DESIGN, TINKERCAD

3. 유료툴

3d MAX, MAYA,RHINO

4. 2D-> 3D 변환프로그램

http://www.thingiverse.com/thing:66115

Image_To_STL_A1.8.1.zip

=================================================

=== 슬라이스 프로그램

=================================================

1. Skeinforge

- 원조격이나 개발이 거의 멈춘듯함

- 큐라에서 초기부터 사용

2. Slic3r

- 많이 사용함

3. Kisslicer

http://kisslicer.com/

일반적으로 표면 조도는 큐라보다 훨씬 우수하다는 평이 지배적으로, 서포터 제거는 상대적으로 어려운 편이다.

세팅 해 줄 부분이 많기는 하지만, G코드의 최적화만 이야기 하자면 훨씬 우수하다고 생각된다.

=================================================

=== 호스트 (프린터) 프로그램

=================================================

G code 를 읽어서 프린터에 명령을 내리는 프로그램, UI 프로그램임

Slice 프로그램을 내장한경우가 많다.

1. CURA

http://software.ultimaker.com

Skeinforge 을 내장, 발전시킴

한글버젼 및 사용설명서

http://www.3developer.co.kr/ultimaker2-software-manual/

2. Repetier-Host

http://www.repetier.com

- Slic3r 과 Skeinforge 를 내장

4.Printrun

- 간단한 기능

- 슬라이스 기능없음

=================================================

=== FirmWare program

=================================================

http://reprap.org/wiki/Firmware

1. Marlin

http://reprap.org/wiki/Marlin

https://github.com/ErikZalm/Marlin

http://cafe.naver.com/makerfac/942

많은 보드를 지원함

2. Sprinter

http://reprap.org/wiki/Sprinter

https://github.com/kliment/Sprinter

3. repetier

http://www.repetier.com/documentation/repetier-firmware/

http://reprap.org/wiki/Firmware#Repetier-Firmware

=================================================

=== 기타 프로그램

=================================================

Arduino 프로그램

http://arduino.cc/en/Main/Software