2013 1학기

기계/자동차

열역학 프로젝트 -1

1. 물(H2O)의 온도, 압력, 비체적 상태량에 따른 상태를 표시하는 입체 블록을 만든다. (통나무 지원 예정)

각면, 선의 상을 표시한다. (컬러 표시 등 이용) : (50%)

아래 문제들을 이 블록을 이용하여 해석 및 설명한다.

2. 실린더와 피스톤으로 구성된 계 내부에 임계점 상태의 물이 들어있다. 계를 냉각시킬 경우 온도-비체적 [T-v] 선도를 그리고 각 변곡점에 대하여 설명하시오. : (10%)

3. 견고한 용기 내부에 임계상태의 물이 들어 있다. 냉각시켜서 온도가 -35℃가 된 경우 고체의 무게는 기체 무게의 몇배가 되는가? 용기용량 1[m3] 이다. : (10%)

4. 1700[kPa] 650℃의 물 실린더와 피스톤으로 구성된 계 내부에 존재하고 있다. 계를 냉각시켜 온도 -39℃가 되는 과정을 T-v선도로 나타내고 각 변곡점에 대하여 설명하시오. : (10%)

5. 실린더와 피스톤으로 구성된 계 내부에 얼음 1kg이 들어 있다. 계속 가열하여도 물이 생기지 않았다. 현상을 설명하시오. : (10%)

6. 냄비에 얼음 1kg을 넣고 가열하는 경우 온도-비체적 선도, T-v 선도를 그리고 각 변곡점을 설명하시오. : (10%)

7. 액체상의 물이 등온과정으로 팽창하는 경우 얼음이 생길 수 있는가? 있다면 과정을 설명하시오. : (+10%)

주) 1. 열역학 상태 블록을 제작할 것. (블럭 미제출 조는 0점 처리)

2. 동영상 준비하여 발표. 발표자는 당일 지정. (조별 제출)

3. 점수는 좌측표 참조.

4. 발표일자 : 4월