도시 색채계획

이보람

정봉련

최민영

1. 도시 색채계획의 필요성

국내의 도시환경은 쾌적성 면에서 많은 문제점이 있으며 상업주의와 개인주의로 인하여 도시 디자인은 통일성을 잃어가고 있다. 반면 선진국의 도시들은 자연환경 및 환경색채에 관심을 가지고 도시이미지를 위한 다양한 정책을 펴고 있다. 이는 도시의 환경과 그 지역의 특색을 살려 관광 진흥 등 다른 도시보다 비교우위에 서기 위하여 노력하고, 그 도시의 시민들에게는 자긍심을 주고 자발적으로 가꾸고 사랑할 수 있는 공간을 제공하려는 것이다. 또한 대도시의 인구과잉에서 벗어나려는 시책의 일환으로 신도시 개발이 진행되고 있는 것도 세계적인 추세라고 볼 때에, 신도시 환경의 쾌적성이나 도시의 매력 형성을 위해선 색채계획은 필요하다. 이것은 도시 환경 정비의 일환인 간판정리 사업을 통해서도 확인할 수 있는 것으로, 색채가 남용된 도시의 모습에서 색채계획의 필요성을 알게 해주는 좋은 사례라고 볼 수 있다.

2. 색채경관이란?

도시의 색채, 즉 건물의 지붕이나 벽면&담장의 색채, 수목, 간판이나 가로의 색채등에 등에 관한 현상을 중심으로 보는 도시경관

3. 색채경관의 구성요소

건축물	일반주택 연립주택 아파트 등 주거용 건축물 상가 백화점 업무용 빌딩 호텔 여관 유흥업소 학교 병원 교회 복지회관 경기시설 공중건축물 등
도로시설 & 차 량	도로 교량 육교 가로벤치 가드레인 휴지통 자전거보관대 공중전화박스 분수대 승강장 지하도입구 신호등 주차장 등 택시 버스 승용차 화물 운송차량 등
간 판 & 사 람	현수막 안내판 표지판 상가 간판 등 피부색 복장 등
녹지	·가로수 공원 등

4. 도시의 색채계획의 필요성

(1) 도시환경 속의 색채

건축색, 간판색, 조경색 등이 공간의 분위기를 조성

각각의 색은 선명도, 특이성, 적합성, 주목성, 현실성, 유용성, 특수성, 호소성, 상징성 등과 같은 고유한 특성

(2) 색채조화를 위한 제어의 필요성

색채조화를 위해서 변화, 통일성, 균형의 측면에서 도시경관이 조화를 이루어야 한다고 함

(3) 색채조절

인간의 명시성, 활동의욕 고양, 안전확보 등을 위한 시각적으로 즐거운 명쾌한 도시로의 변화를 모색

5. 색채경관 관리의 방법

- 단순한 벽체에 적절한 패턴과 색채 적용

- 주변 자연과 조화로운 색채 사용

- 강하지 않은 색채를 조화롭게 적용

- 건축물의 조형적 특성을 살린 경관 조성

- 유사 조화의 배색이 주거지역에 적용

- 계획적인 야간색채경관 관리

6. 우리나라의 도시색채계획 문제점 및 개선방안

(1) 대표색조들이 일관성 없이 너무 많이 선정되어있어 통일성을 찾기 힘듦

> 전체 지역을 대표하는 이미지를 선정해 색출된 색을 권역별로 부여하기보단 권역별로 대표 이미지를 통해 너무 폭 넓은 팔레트의 형태가 아닌 대표 색채를 선정

(2) 도시의 난잡한 광고물의 크기, 글자디자인, 위치, 배열상태, 절제되지 않은 색채가 도시경관의 품위를 손상시키면서 시각공해를 증진

> 간판개선사업을 하나의 독립적인 사업으로써 보다 넓은 지역에 적극적으로 시행

> 간판 등 광고물은 그 크기, 위치, 수량과 더불어 색채를 제한하도록 규제하고, 선진국에서 도시마다 또는 어떤 행정단위마다 조례 등으로 이를 규제하는지를 참고

(3) 현재 경관관리를 전담하는 경관법이 잘 시행되지 않음 (외국의 경우 경관법[일본], 풍경법[프랑스,독일], 도시계획법[영국]잘 시행되고 있음)

> 도시의 건축위원회에 색채전문가를 보강하거나 조례를 개정하여 색채심의를 강화하고, 미관심의를 받는 건축물 외에도 주요시설물의 색채는 사전심의를 받도록 조치함

8. 해외사례

방법	시사점
1. 엄격한 규제로 역사문화를 바탕으로 한 도시환경 구축 2. 과감한 원색을 넓은 면적에도 사용 가능 3. 독일의 통일 후 100개의 도시 고유의 색상 정립	･시민들에게 색표집을 저가 판매하여 보편화함 ･엄격한 규제로 인한 도시환경의 정돈

(1) 독일-베를린

방법	시사점
1. 네덜란드를 대표하는 데스틸 사조의 색상을 적극적으로 사용	･조국에서 출발한 예술사조를 접목하여 개성을 부여 ･정돈되면서도 일부에 경쾌한 색채를 적용

(2) 네덜란드-로테르담

방법	시사점
1. 대부분이 집합주거시설로서 7-8층 정도 비슷한 규모로 형성 2. 건물 주조 색상: White, Red, Yellow 계열의 난색계열의 색상 3. 전체적으로 Red계열의 색상이 지배적이나 타 색상과 자연스러운 조화가 느껴져 독특한 색채경관형성	･주변건축물과의 조화 고려

(3) 스페인-바르셀로나 구시가지

방법	시사점
1. 구건물의 다양한 색상의 파스텔톤 중심 2. 균일한 톤 사용으로 정돈된 가로 이미지 구축	･정돈된 톤 중심의 다양한 색채 사용

(4) 러시아-페체르부르크

10. 국내사례

방법	시사점
1. 서울의 자연환경, 인공환경, 인문환경에서 추출한 서울색 선정(250색, 50색, 10색) 2. 시민의 공감을 바탕으로 한 서울 10색에서 추출된 서울기조색과 서울상징색 선정 3. 경관에 따른 색채가이드라인 제시	･이미지색의 시민 공감현성 ･보편적 생활과 주변환경에서 이미지색 선정 ･활용방안의 제시

(1) 서울

방법	시사점
1. 송도60색 선정: -HUMAN/NATURE ADVANCE 2. 색채조닝: -Commercial:국제업무단지 -Mixed-use:쇼핑상가, 호텔, 주거 -Residential:외국인학교, 주거 -Retail:샵, 레스토랑, 소극장 -Culture:문화센터, 청사, 박물관	･지역, 권역별 색채구별이 뚜렷 ･실행 가능하게 구체화된 팔레트 제시

(2) 인천경제자유구역-송도지구

(3) 부산

-부산 이미지색                               -부산 경관색 36색

:대표적 경관에서 연상되는 색                 :부산다운 도시경관 색채계획에 활용하기

위해 선정된 색채팔레트.