저탄소녹색도시

1.저탄소 녹색도시의 정의

저탄소 녹색도시- 도시 인프라와 생활양식을 저탄소형으로 개편하여 온실가스와 환경오염을 줄이고 신 성장 동력과 일자리를 창출하여 녹색성장을 견인하는 도시

2.친환경도시와 녹색도시의 비교

친환경도시= 기존 도시계획상에 친환경적 요소를 첨가해 간헐적으로 녹색이 수급되는 도시

녹색도시= 탄소관리 등의 환경적 요소를 우선적으로 고려하여 도시를 조성하는 것으로서 적극적 의미의 친환경 도시

3.저탄소 녹색도시성장을 해야 하는 이유

① 지구 온난화

온실효과의 결과로 지구의 평균대기 온도가 상승하는 현상.

화석연료의 사용 증가, 수림 벌채의 증가, 농업·공업 등 각종 산업 활동의 확대, 프레온 가스의 사용 등으로 인해 대기 중에 온실효과 가스가 급격히 증가

→온실효과가 더욱 증대, 지구의 온도가 상승하면서 빙하·빙산이 녹아내리고 해수면이 상승, 지구 온난화가 인류생존의 위협요인으로 작용하고  가뭄ㆍ홍수ㆍ폭염, 생태계 파괴 등의 형태로 표출됨.

이산화탄소가 환경오염을 실질적으로 일으키는 것은 아니지만 비정상적으로 높은 농도의 이산화탄소는 온실효과를 일으키게 되고 기후변화를 일으킴으로써 인간 생활에 피해를 주게 됨.

② 에너지 자원 고갈

우리는 천연가스, 석탄, 원자력, 태양 등 많은 자원으로부터 매일 에너지를 공급 받고 있다. 자원 중에 에너지를 공급하는 자원을 에너지원 또는 에너지 자원이라고 하는데, 재생 가능한 에너지와 재생 불가능한 에너지로 구분할 수 있다. 석유, 석탄, 천연가스, 우라늄 등 땅 속에서 채취하는 에너지 자원은  재생 불가능한 에너지로, 사용하고 나면 다시 사용할 수 없고 저장이 어려워 지속적으로 쓸 수 없다.

4.역사적 배경

① 17세기 산업혁명도시

대도시들은 인구증가와 함께 급속한 도시화로 인해 공장에서의 매연, 소음, 과밀주거, 슬럼지역의 발생, 기생적 도시교외의 생성, 도시지역의 거대화 등 새로운 도시문제가 발생

② 19세기 전원도시

전원도시는 대도시 또는 자립도시 계획방법의 하나로서 도시와 전원의 공간적 기능을 적절히 조화시켜 생산 활동의 효율성을 향상시키고 도시의 생활환경을 전원적인 분위기로 조성하여 풍요로운 도시생활을 영위할 수 있도록 하는 이상도시 개념.

③ 20세기 생태도시

전원도시의 이념은 현대의 생태도시로 발전

도시를 하나의 유기적 체계, 즉 생태계로 파악하고 도시의 다양한 활동이나 구조가 자연생태계의 다양성·자립성·안정성·순환성에 부합되도록 계획·설계하여 자연과 인간이 공생하는 이상적 도시를 공통적으로 추구

⒜ 대기·물·에너지·자원 등을 효율적으로 이용·재활용 ⒝ 청정에너지 사용과 저공해자동차 운행을 의무화하고 하·폐수의 완전처리 ⒞ 자연과의 공생을 위한 생태학적 도시설계방식 도입 ⒟ 주민참여 유도

④ 21세기 저탄소 녹색도시

최근 기후변화로 인한 문제에 대한 심각성이 커지면서 에너지를 절감함으로써 탄소 배출을 최소화하는 탄소저감도시, 탄소중립도시, 탄소 배출을 제로로 만드는 탄소제로 도시 등의 개념이 등장

저탄소 녹색도시는 전원도시와 생태도시에 에너지 절감형 건축과 신재생에너지를 도입하여 도시에서 탄소배출을 최소화 하고자 함

⒜ 에너지의 절약과 자급자족화 및 대체 에너지 사용을 통한 화석연료의 사용량 감소

⒝ 대중교통 위주의 교통체계와 이를 통한 도시공간구조의 집중

⒞ 이산화탄소의 흡수를 위한 도시내부의 녹화와 그린 네트워크의 체계적이고 지속적인 유지와 관리

5. 저탄소 녹색도시를 위한 저감방안

① 온실가스 감축

폐자원 에너지화

온실가스 감축의무 가시화로 신·재생에너지 생산 및 보급이 시급, 국내 신·재생에너지 중 폐기물에너지 생산을 확대하고자 함. 가연성 폐기물 고형연료화(RDF) 및 전용발전사업, 유기성 폐기물 바이오 가스화 및 전용발전 사업, 매립가스 및 소각여열 회수사업 등을 추진.

바이오매스 에너지화

바이오에너지 개발과 생산에 대한 관심이 증가. 잉여 부산물 바이오매스 발굴·활용, “바이오순환림” 조성·활용, 수변구역·유휴농경지 등을 활용한 바이오매스 에너지원 발굴, 해양 바이오에너지 자원 활용, 저탄소 녹색마을 조성 등을 추진

수도권매립지의 생활폐기물, 음식물 쓰레기 등 반입폐기물을 에너지화하기 위해 신재생 에너지 종합타운 건설 ·운용하고자 함. 폐자원 에너지화 시설을 확충, 유휴부지를 활용한 태양광 및 풍력발전, 바이오 연료 등 신재생에너지 생산 등을 추진

공공하수처리시설 에너지 자립화

국내 하수처리장의 에너지 자립율은  미국, 일본에 비해 저조. 하수도시설 에너지 자립율 제고하고 종합대책을 마련·시행, 청정개발체제(CDM)사업화를 추진

기상자원지도 작성

풍력 에너지자원지도 개발, 태양광 에너지 자원지도 개발, 전 지구 신·재생 에너지 자원지도 개발

자동차 부문 온실가스 저감대책

저탄소 자동차 보급, 운행차 저탄소화 대책, 연비 측정체계 보완, 에코드라이빙 등 자동차 온실가스 저감을 위한 종합 대책 마련 추진.

② 기후변화 적응

한반도 기후변화 감시망 구축

선진국 수준의 기후변화에 대처하기 위해 3차원 입체 기후변화감시체계를 확대할 계획이며, WMO 온실가스측정 세계표준센터를 유치할 계획임. 기후변화 감시망 확대를 위해 기후변화 감시 인프라 구축 및 기술개발, 선진기후변화감시 기술 확보를 계획하고 있음

기후변화 시나리오 및 예측모델 개발

미래 기후전망에 대한 과학적 근거를 기반으로 기후변화 정책수립을 위해 기후변화 예측 핵심 기술을 확보하고 국가 표준 기후변화 시나리오 산출기술을 개발

온실가스 배출통계 및 감축 잠재량 평가

국제적 기준에 적합한 온실가스 배출통계 관리 체계를 수립하기 위해 데이터베이스를 구축하고, 온실가스 배출전망과 감축잠재량을 평가하는 모형을 구축

기후변화 취약성 지도 작성 및 기후변화 영향평가 도입

국가 기후변화 대응대책 추진에 있어 중요한 판단 자료가 될 수 있는 GIS기반 환경부문(자연, 수계, 보건, 대기환경) 기후변화 취약성 지도 작성. 환경영향평가 항목에 ‘온실가스’를 도입·활용하여 각종 개발계획 수립단계부터 탄소 집약도 및 생태효율성을 고려한 친환경 개발 사업을 유도

3.Green Network

① 녹색생활문화 실천

녹색생활문화 실천 및 녹색소비ㆍ구매 확대

국민들이 손쉽게 온실가스 줄이기에 참여할 수 있는 그린스타트 실천 운동, 탄소 포인트제 사업추진과 탄소성적표시제 추진, 기후 적응형 복장 운동 추진

환경마크 대상품목 확대, 우수 친환경제품 개발·유통 지원체계 강화, 그린스토어 인증제 도입 및 확대 등 우수 친환경상품 생산·유통 기반 구축

지속가능한 자원순환형 사회문화 조성

자원순환의 날 주간을 정하고, 전국적으로 분산 시행되고 있는 자원순환 관련 각종행사를 하나로 연대추진. 관계부처 합동 ‘친환경 음식문화 조성’ 대책 총괄, 음식문화 개선 교육, 홍보를 통한 음식물류 폐기물 감량 촉진.

생태관광

국민의 자연향유 기회와 지역경제 활성화를 촉진하는 생태관광산업을 새로운 성장 동력으로 육성 필요

국립공원 및 생태우수지역을 대상으로 생태관광 프로그램 추진, 전국 생태·문화탐방로 및 생태자연시설 조성, 에코-빌리지 조성을 통한 환경, 생태, 문화 정보제공 시스템 구축

② 국토환경의 녹색화

저탄소 녹색도시 모델 수립 및 시범조성

저탄소 녹색도시모델을 수립하여 저탄소 녹색도시 시범사업 조성 추진, 녹색도시모델 내에 저탄소 녹색성장 종합홍보관 건립과 시범모델의 전국적 확대를 위한 저탄소 녹색도시 가이드라인 제작

Blue-Green 네트워크 구축

훼손하천, 도심 복개하천 생태적 복원, 녹색지붕, 녹색길 조성, 배수토지를 수변생태벨트로 조성할 계획

③ 자원순환성 제고

자원순환성 평가체계

국가에서 환경부하가 큰 제품 등을 대상으로 자원순환성 평가를 실시, 공표함으로써 사업자의 자발적 참여를 유도함. 제품 등의 자원순환성평가 정보의 체계적인 관리 및 정보제공 등을 위한 자원순환성 평가운영관리시스템 개발 운영

폐자원의 고부가가치 재활용 촉진

고품질 순환골재 사용비율 및 음식물류 폐기물의 실질적 재활용률 제고. 순환골재 보급 촉진 종합대책을 마련·시행하여 건설폐기물 발생 감량화 및 적정처리 강화, 순환골재 생산·사용 인프라 구축으로 순환골재 보급 활성화. 음식물류 폐기물 재활용 시설 국고지원사업 추진으로 음식물류 폐기물 재활용율 제고 및 적정 재활용 촉진. 재활용제품 품질인증시스템 구축으로 환경적으로 안전한 재활용제품의 제고

6. 저탄소 녹색도시를 위한 조경

① Supplement- 기존 도시에서 보안할 점

향기로운 도시 만들기

친환경 안심놀이터 조성

-아이들은 입에 넣는 습성, 기는 습성 등이 있기 때문에 공기보다 무거운 오염물질, 바닥재·실내용품 등에 흡착된 유해물질 노출 기회 많음

- 친환경 페인트 사용을 하고 유해화학물질이 덜 들어 있는 친환경 제품을 구입, 친환경 건축자재 및 목재, 돌 등 자연소재 사용. 놀이터에 쓰이는 자재가 오염되지 않도록 하는 자재 사용.

나무심기

- 이산화탄소 흡수( 백합나무, 소나무, 잣나무, 낙엽송, 상수리나무, 신갈나무 등)

② Create- 새로운 도시에 만들어야 할 점

친환경 토지이용계획의 수립

- 차량의 이동거리와 보행시간을 기준으로 도시의 권역을 설정하고, 권역별로 중심지는 고밀로 주변지역은 보행거리에 따라 차츰 저밀로 개발하는 등 교통계획과 연계한 토지이용계획을 수립하도록 함.

대중교통중심의 녹색교통체계 구축

- 중심지역의 간선급 도로에는 대중교통전용지구를 도입하여 대중교통 이용을 유도하고, 자전거를 대중교통 수단으로 활용유도

탄소발생을 저감시킬 수 있는 자연생태 공간의 조성

- 도시민의 공원 접근성 향상을 위해 보행거리 500m 이내에 공원을 배치하고, 탄소저감 효과를 높이기 위해 탄소 흡수 효과가 뛰어난 수목을 식재하는 탄소숲 조성 계획을 수립하도록 함.

환경부하를 최소화하기 위해 신·재생에너지의 활용 유도

- 지역의 특성을 고려하여 신·재생에너지의 도입과 활용계획을 수립하고, 도시기반시설과 공공시설에는 신·재생에너지원을 도입토록 함.(학교, 관공서, 하수종말처리장, 사회문화시설 등 공공시설물에는 태양열 집열판 또는 태양광 발전기, 지열에너지시스템, 풍력발전기 등을 설치함.)

- 또한 공동주택단지의 공용 공간 및 부대시설과 중대규모 상업용 건축물 등 에너지 소비가 많이 발생하는 건축물은 신·재생에너지로 공급 하도록 함.

자원·에너지를 재활용하는 자원 순환형 도시 구조로 유도

- 도시의 물을 효율적으로 관리하는 종합물 관리 계획을 수립하고, 신도시에서 발생하는 폐기물 등의 재활용 및 에너지화 등의 자원순환대책을 수립하도록 함.

- 생활폐기물 자동집하시설 및 전처리시설(MBT), 폐기물 고형연료화(RDF) 시설을 도입함